Alarm

Datenprotokollierung

Objekt Datums-/Uhrzeitanzeige

Externer Speicher

GP-4100-Serie

Bildobjekt

Mehrfachberührung

Objekt

Bildschirmtastatur

Aktives Anzeigegerät

Objekt Bildanzeige

Projektdatei

Neustarten (Restart)

Operation Laufzeitanwendung

Bildschirmbearbeitungs-Software

Bildschirm scrollen

Abschalten

Simulation

Bildlauf-Navigation

Plattform

Übertragung (PC zu Anzeigegerät)

Trendgraph

USB-Strichcode-Lesegeräte

Rückgängig/Wiederholen

Variablen

Zoom-Bildschirm

Wenn die Datenprotokollierung angehalten wurde, werden während dieser Zeit die Daten im Objekt Trendgraph nicht geplottet. Im Graphen wird eine Linie zwischen den Werten beim Starten und Stoppen gezeichnet.
1: Zeitraum während der Datenprotokollierung wird angehalten.

Wenn Sie in der Plattformeigenschaft "Target01.DateAndTime.DateTime" [Aktueller Wert] einrichten, werden Maximum und Minimum für Datum und Uhrzeit in einem ungültigen Bereich angezeigt.
Datum und Uhrzeit, die außerhalb des Bereiches des Anzeigegerätes liegen, werden in der Plattformeigenschaft nicht aktualisiert.

- Bei der Verwendung externer Medien ist Vorsicht geboten. Eine falsche Handhabung kann die Daten beschädigen oder zu Fehlfunktionen auf dem externen Medium oder dem Anzeigegerät führen.
- Während des Schreibens von Daten in ein externes Speichermedium kann sich die Anzeige von Änderungen an Teilen und in Bildschirmen verlangsamen.
- Wenn ein Schreibfehler auftritt, verbleiben möglicherweise alle Dateien, die noch nicht fertig übertragen wurden, auf dem externen Medium.
- Beim Überschreiben muss der freie Speicherplatz auf dem externen Medium größer sein als die Daten. Wenn nicht genug Speicherplatz für die Daten verfügbar ist, tritt ein Schreibfehler auf.
- Schließen Sie jeweils nur ein USB-Speichergerät an das Anzeigegerät an. Selbst wenn mehrere USB-Speichergeräte mit dem Anzeigegerät verbunden sind, können Sie immer nur das zuerst erkannte USB-Speichergerät verwenden.
- Wenn beim Zugriff auf das externe Speichermedium die Spannungsversorgung ausgeschaltet, das Anzeigegerät zurückgesetzt oder die Verbindung zum externen Gerät getrennt wird, kann das eine Beschädigung des externen Speichermediums zur Folge haben.
- Fertigen Sie eine Sicherungskopie der Daten auf dem externen Speichermedium an.

Wenn Sie ein Anzeigegerät verwenden, das keine Mehrfachberührung unterstüzt, bitte nicht mehrere Punkte auf dem Touch-Panel berühren. Wenn Sie mehrere Punkte auf dem Touch-Panel berühren, reagiert es möglicherweise auf eine Berührung des Mittelpunkts all der gleichzeitigen Berührungen.
Beispiel: Wenn Sie zweo oder mehrere Punkte auf dem Touch-Panel berühren, und es befindet sich in der Mitte dieser Berührungspunkte ein Schalter für ein Laufwerkssystem, wird möglicherweise die Funktion dieses Schalters aktiviert, auch wenn Sie diesen Schalter nicht direkt berührt haben.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB Auf Anzeigegeräten, die keine Mehrfachberührung unterstützen, dürfen keine Anwendungen konzipiert werden, die zwei oder mehr Berührungen gleichzeitig erfordern. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerwiegenden Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Hinweis:

Weitere Informationen zu Modellen, die Mehrfachberührungen unterstützen, erhalten Sie unter.
Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

Wenn die horizontale Breite oder vertikale Höhe des Objekts zur Laufzeit 601 Pixel oder mehr beträgt, wird unabhängig von den Schatteneinstellungen kein Schatten angezeigt.
(1) Horizontale Breite zur Laufzeit
(2) Vertikale Höhe zur Laufzeit

Hinweis:

Die obige Einschränkung betrifft die Anzeigegröße auf dem Anzeigegerät (Laufzeit), nicht die Einstellungen in der Bildbearbeitungs-Software.

Es können insgesamt bis zu 10.000.000 Pixel geladen werden. Bei Verwendung der Open Box der SP5000 Serie (Typ Windows 10 IoT Enterprise), der IPC Serie oder eines PC/AT kann die Gesamtzahl der geladenen Bildpixel bis zu 50.000.000 Pixel betragen.
Wenn Sie versuchen, die Bilder A (6.000.000 Pixel) und B (5.000.000 Pixel) gleichzeitig auf einem Anzeigegerät mit einer maximalen Bildgröße von 10.000.000 Pixeln zu laden, wird Bild B nicht angezeigt, falls Bild A zuerst geladen wird, und es wird die Meldung [Bild kann nicht geladen werden] angezeigt.

Bilder mit einer Breite oder Höhe von mehr als 3000 Pixeln werden nicht angezeigt, und es erscheint die Meldung [Bild kann nicht geladen werden].

Projektdateien aus V2.3 und früher lassen sich nicht öffnen.

Wenn Sie die ältere Version der Projektdatei öffnen, ist es empfehlenswert, die konvertierten Daten in der Simulation auf Korrektheit zu prüfen.

Bei einem Neustart der GP-4100-Serie mit einer anderen Operation als einer Runtime-Anwendungsoperation (z.B. Herunterfahren oder Neustart) gehen folgende Daten verloren:
- Remanente Variablenwerte
- Alarmprotokoll
- Datenprotokollierung
Sichern Sie Ihre Daten vor einem Herunterfahren oder Neustart des Anzeigegeräts.
Herunterfahren und Neustart der Runtime

Bei der GP-4100-Serie funktioniert die Schiebegeste in der Simulation. Im Anzeigegerät sind sie jedoch nicht verfügbar.

Für die Kommunikation zwischen den IPC- oder PC/AT-Modellen und externen Geräten können Sie zwischen COM1 und COM9 wählen. Bei allen anderen Modellen sind nur COM1 und COM2 verfügbar.

Bei einem Transfer einer früheren Projektversion auf Version 3.1 werden die Einstellungen [Datum/Uhrzeit] (Zeitzone und Zeitanpassung), [Berührung] - [Summer] und [Helligkeit] zur Laufzeit auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Um Protokollierungsdaten, die auf einem externen Speicher gesichert wurden, auf einem Trendgraphen anzuzeigen, muss das externe Speichermedium mit dem Anzeigegerät verbunden sein und erkannt werden, bevor der Bildschirm mit dem Trendgraphen angezeigt wird. Wenn Sie den Bildschirm anzeigen, bevor der externe Speicher erkannt wurde, wird der Trendgraph nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn der Trendgraph nicht ordnungsgemäß funktioniert, öffnen Sie den Bildschirm erneut oder ändern Sie einmalig den Trendgraphen in Historische Daten um.

Für eine große Anzahl von Daten kann nicht Rückgängig/Wiederholen ausgeführt werden.

Drücken von [AltGr] + [S] auf der Bildschirmtastatur hat dieselbe Wirkung wie [Speichern unter (Alt + Strg + S)].

Wenn ein USB-Strichcode-Lesegerät während der Eingabe eines Wertes in ein Objekt getrennt wird, ist die Eingabe in das aktive Objekt möglicherweise nicht mehr möglich. Schließen Sie das USB-Strichcode-Lesegerät wieder an und berühren Sie das Objekt erneut, um die Eingabe fortzusetzen.