# Liste der vom Anzeigegerät verwendeten TCP-Ports

Dies ist eine Liste der TCP-Ports, die vom Anzeigegerät, seinen untergeordneten Treibern und Dienstprogrammen und anderen zugehörigen Programmen verwendet werden.

Funktion | Port | Konfiguration
Übertragen eines Projekts | 3320 3321 8050 | -
Web-Server Web Viewer | 8082 |
Pro-face Connect | 11444 443 80 | -
OPC-UA-Server | 48010 |
Webbrowser-Objekt | Hängt von der anzuzeigenden URL ab. |
FTP-Verbindung (Kontrollsitzung) | 21 990 |
FTP-Verbindung (Datensitzung (aktiver Modus)) | Verwendet den vom Betriebssystem konfigurierten Port. | -
FTP-Verbindung (Datensitzung (passiver Modus)) | Verwenden Sie den auf dem FTP-Server konfigurierten Port. | -