# Operationsprotokolle speichern

Wenn das Operationsprotokoll aktiviert ist, wird das Protokoll im Pfad des Felds [Speichern in] gespeichert.

[Speichern in] | Beschreibung
[Sicherungsspeicher] | Daten werden im Sicherungspeicher (SRAM) des Anzeigegeräts gespeichert.
[SD-Karte] | Daten werden auf der SD-Karte des Anzeigegeräts gespeichert.
[USB-Speichermedium] | Daten werden im USB-Speicher des Anzeigegeräts gespeichert.

Das Operationsprotokoll wird im Binärformat gespeichert.

Die Daten lassen sich über den Projekt-Explorer durch Klick auf [Systemarchitektur] und Auswahl von [Target01] überprüfen.

Infos zur Berechnung der Datengröße erhalten Sie unter:

Berechnen der Größe der zu speichernden Daten

Folgende Optionen stehen zur Auswahl hinsichtlich des Betriebs nach Erreichen einer festgelegten [Max. Anzahl an Datensätzen].

- Protokollierung anhalten
- Alte Daten überschreiben und mit Protkollierung fortfahren