# Eigenschaften (Variablen)

[Quelle]
Wählen Sie als Quelle zum Lesen und Schreiben von Daten entweder internes oder externes Gerät aus.

Hinweis:

- Diese Eigenschaft ist nicht für lokale Variablen verfügbar.
- Die Quelle lokaler Variablen ist auf [Intern] festgelegt.

[Geräteadresse]
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die [Quelle] auf externes Gerät eingestellt ist. Externe Geräteadresse zuweisen.

Hinweis: Diese Eigenschaft ist nicht für lokale Variablen verfügbar.

[Abtastrate]
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die [Quelle] auf externes Gerät eingestellt ist. Wählen Sie das Abtastintervall zum Abrufen von Geräteadressdaten aus.
Wichtige Hinweise: Abtastrate ist NICHT für Treiber verfügbar, deren Adressen im Speicher des Anzeigegeräts verwaltet werden, z. B. Modbus SIO Slave, Modbus TCP Slave, Memory Link SIO und Memory Link Ethernet. Selbst wenn Sie die Einstellungen für die Abtastrate konfigurieren, werden diese von diesen Treibern NICHT verwendet. Hinweis: Informationen zu Abtastraten erhalten Sie unter: Einstellen des Intervalls zum Lesen externer Variablenwerte (Abtastrate)

[Initialwert]
Festlegen des Initialwerts für die interne Variable.

[Wert]
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die [Quelle] auf [Intern] eingestellt ist. Wählen Sie die Quelleigenschaft aus, die für den Wert herangezogen werden soll. Zur Laufzeit kann der Wert für die Variable, die die Quelleigenschaft verwendet, dynamisch geändert werden, indem die Werte der Quelleigenschaft geändert werden.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(variable name).Value' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Ziel][ Geräteeinstellungen] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Eingabebereich]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Wertebereich zu begrenzen, der vom Anzeigegerät in die Variable geschrieben wird. Datenschreiboperationen durch das externe Gerät werden durch diese Funktion nicht eingeschränkt.

[Minimum] / [Maximum]
Durch [Minimum]/[Maximum] wird der Bereich der Werte festgelegt, die Sie vom Anzeigegerät in die Variable schreiben können.
Hinweis: Informationen zu Variablenwertebereichen erhalten Sie unter: Datentypen

[Variablenlänge]
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die [Quelle] auf [Intern] eingestellt ist. Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der Bytes, die gespeichert werden können, variabel zu machen.

[Anzahl Bytes]
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der [Datentyp] auf [STRING] oder [WSTRING] eingestellt ist. Wenn der [Datentyp] auf [STRING] eingestellt ist, wählen Sie die Zeichenfolgen-Kodierung. Die Anzahl der Zeichen, die die Zeichenfolgenvariable unterstützt, wird durch die [Anzahl Bytes] und die [Zeichenfolgencodierung] definiert Einstellungen Wertebereich: 1 - 512

[Zeichenfolgencodierung]
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die [Quelle] auf externes Gerät eingestellt ist. Wenn der [Datentyp] auf [STRING] eingestellt ist, wählen Sie die Zeichenfolgen-Kodierung.
Hinweis: Sie können die Zeichenfolgenkodierung auch in den Geräteeigenschaften konfigurieren. Die Einstellung der Variableneigenschaften hat Vorrang gegenüber den Geräteeigenschaften. Wählen Sie in der Eigenschaft [Zeichenfolgencodierung] der Variable die Option [Geräteeinstellungen - Typ], um die Zeichenfolgencodierung des Geräts anzuwenden. Wenn Sie für eine ausgewählte Variable oder einen ausgewählten Treiber einen Text verwenden, dessen Zeichencode von der [Zeichenfolgencodierung] nicht umgewandelt werden kann, wird das Ende der Zeichenfolge am Zeichencode erkannt. Wenn der [Datentyp] auf [Zeichenfolge] eingestellt ist, wird die Zeichenfolgencodierung auf UTF16 festgelegt.

[Remanent]
Interner Variablenwert wird beim Herunterfahren des Anzeigegeräts beibehalten.
Hinweis: Die Anzahl der in [Remanent] einstellbaren Variablen hängt vom im Sicherungsspeicher (SRAM) verfügbaren Speicherplatz ab. Informationen zur Überprüfung des für die Beibehaltung der Variablenwerte erforderlichen Datenbereichs erhalten Sie unter: Berechnen der Größe der zu speichernden Daten Ungeachtet der Einstellung [Remanent] werden Variablenwerte bei jeder Projektübertragung auf ihren [Initialwert] zurückgesetzt. Die Aktivierung von [Remanent] ist nicht für externe Variablen möglich. Diese Eigenschaft ist nicht für lokale Variablen verfügbar.

[Datentyp]
Wählen Sie die Art der Daten aus, die in der Variable gespeichert werden sollen.
Hinweis: Informationen zu Datentypen erhalten Sie unter: Datentypen

[Gemeinsame Datennutzung]
Wählen Sie aus, ob die Variable für den OPC UA-Server freigegeben werden soll. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn [OPC UA-Server] aktiviert ist. Eigenschaftsfenster [Target01] > Registerkarte [Detail] > Registerkarte [Datenzugriff] > [OPC UA-Server] Eigenschaften (Target01) -[Keine]: Die Variable kann von Clients nicht angezeigt oder bearbeitet werden. -[Nur lesen]: Clients im Netzwerk können den Variablenwert anzeigen. -[Lesen Schreiben]: Clients im Netzwerk können den Variablenwert anzeigen und bearbeiten. Hinweis: Diese Eigenschaft ist nicht für lokale Variablen verfügbar.

[Kommentare]
Geben Sie Kommentare zur Variable ein.