# Eigenschaften (Niveau-Alarm)

[Meldung] '(Alarmgruppenname).(Variablenname).(Alarmtyp).Message'
Geben Sie die Alarmmeldung ein. Klicken Sie auf die Ellipse [...], um mehrere Zeilen einzugeben.
Der festgelegte Wert wird in der Spalte [Alarmmeldung] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt. Hinweis: Bei Eingabe von Zeichen, die nicht mit dem Sprachtext übereinstimmen, wählen Sie die entsprechende Sprache in den Schrifteinstellungen der Objekte, in denen die Zeichen angezeigt werden sollen. Wählen Sie bei der Verwendung von Sprachtext die Sprache im Sprachtabellen-Editor aus. Informationen zu unterstützten Sprachen erhalten Sie unter: Unterstützte Anzeigesprachen Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. (Alarmgruppenname).(Variablenname).(Alarmtyp).Message Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Sprachtabellentext] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Alarmtyp]
Alarmtyp auswählen -[HiHi] -[Hi] -[Lo] -[LoLo]
Der eingestellte Wert wird in der Spalte [Alarmtyp] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt.

[Wert]
Legen Sie den Alarmwert für die Auslösung des Alarms festlegen. Die Auslösebedingung variiert je nach [Alarmtyp]. - [HiHi] oder [Hi]: Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Variablenwert größer oder gleich dem Alarmwert ist. - [LoLo] oder [Lo]: Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Variablenwert kleiner oder gleich dem Alarmwert ist. Einstellungen Wertebereich: Abhängig vom Datenbereich für die Variable.

[Totband]
Definieren Sie den Bereich zwischen dem Wert, bei dem ein Alarm aktiv wird, und dem Wert, bei dem der Normalzustand wiederhergestellt wird. Wenn ein Alarm aktiv wird, wird der Normalzustand erst dann wiederhergestellt, wenn der Variablenwert den Grenzwert des Bereichs überschreitet.

[Stufe]
Richten Sie die Alarmstufe ein. Sie können ein Objekt Alarmzusammenfassung einrichten, um je nach Alarmstufe verschiedene Schrift- und Füllfarben anzuzeigen. Unterschiedliche Farbeinstellungen können nur für die Alarmstufen 1 bis 3 eingerichtet werden. Einstellungen Wertebereich: 0 - 999

[Parameter]
Legen Sie den Alarmparameter fest. Wenn in einem Objekt Alarmzusammenfassung ein Alarm ausgewählt ist, wird der eingegebene Parameterwert in der Quelleigenschaft (SelectedParameter) des Objekts Alarmzusammenfassung gespeichert. Mit diesem Mechanismus wird durch Berührung des Alarms an der Alarmanzeige der Unterbildschirm angezeigt. Einstellungen Wertebereich: 0 - 65535
Hinweis: Wenn die Einstellung ein Duplikat des Alarmgruppenparameters ist, hat die [Parameter]-Einstellung des Alarms Vorrang. Informationen zur Quelleigenschaft (SelectedParameter) finden Sie unter: SelectedParameter Einstellungsbeispiele erhalten Sie unter: Anzeige von Bildschirmen mit Hilfe von Parametern

[Variable]
Legen Sie eine Ganzzahl- oder Realzahlvariable zur Überwachung aktiver Alarme fest. Wählen Sie in der Eigenschaftsmarkierung [Variable] aus.
Der eingestellte Wert wird in der Spalte [Zielvariable] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt. Hinweis: Wenn Sie verschiedene Alarmtypen verwenden, können Sie mehrere Alarme registrieren, die mit derselben Variable eingestellt wurden. Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung