# Wiederherstellungsmodus

## Übersicht

Wenn ein Anzeigegerät das Projekt bei einem Übertragungsvorgang nicht akzeptiert, gehen Sie wie folgt vor, um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen und das Projekt erneut zu übertragen. Wenn während einer Projektübertragung ein Problem auftritt, schaltet das System automatisch in den Wiederherstellungsmodus.

- Bei Power Box der SP5000-Serie, SP5000X-Serie, GP-4100-Serie, ST6000-Serie, ST6000 2nd Gen-Serie, und STM6000-Serie
  Wiederherstellung durch Berührung

- Bei Open Box SP5000-Serie (Typ Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT
  Wiederherstellung über Anwendung

Wichtige Hinweise:

- Im Wiederherstellungsmodus sind keine Sicherheitsfunktionen enthalten. Informationen zur sicheren Übertragung von Projektdateien erhalten Sie unter:
  Cyber-Sicherheit

- Schalten Sie den PC oder das Anzeigegerät während der Wiederherstellung nicht aus und trennen Sie auch nicht das Übertragungskabel.

## Wiederherstellung durch Berührung

Hinweis:

- Anzeigegeräte mit einer projektiv-kapazitiven (P-CAP) Anzeige unterstützen keine Wiederherstellung durch Berührung. Die P-CAP-Anzeigen initialisieren das Touchpanel während des Starts. Wenn Sie das Touchpanel während der Initialisierung berühren, funktionieren folgende Berührungen nicht.
- Die Power Box der SP5000-Serie und die SP5000X-Serie unterstützen keine Projektübertragungen per FTP-Server.

- Um die Wiederherstellung über Touch auf einem Box-Modul zu nutzen, muss ein Display-Modul angeschlossen sein.

1. Das Anzeigeeinheit einschalten.
2. Berühren Sie die linke untere Ecke oder die rechte untere Ecke (innerhalb eines Bereichs von 80 Pixeln) des Bildschirms, bis ein Dialogfeld erscheint.
   Bei der ST6000 2nd Gen-Serie berühren Sie die untere linke oder untere rechte Ecke zweimal, während das Anzeigegerät hochfährt.

   Hinweis:

   - Wenn das Projekt im Hochformat eingerichtet ist, gilt für die Ecken der Berührungsbereiche zum Aufrufen des Wiederherstellungsmodus Folgendes:

     - Drehen der Anzeige im Uhrzeigersinn

     - Drehen der Anzeige gegen den Uhrzeigersinn
   - Informationen zum Drehen von Anzeigegeräten finden Sie unter [Ausrichtung] auf der Seite
     Plattformeinstellungen.
3. Im Dialogfeld wird die Frage "Do you want to enter recovery mode?" angezeigt. Klicken Sie auf [Ja], um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen.
   Bei der ST6000 2nd Gen-Serie erscheint der Bildschirm [System Settings] . Gehen Sie zu [System] - [Recovery] und berühren Sie dann [Execute] , um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen.
4. Übertragen Sie das Projekt. Je nach Übertragungsmethode ist möglicherweise die folgende Einrichtung erforderlich:
   - Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
     Schließen Sie das USB-Kabel an, und übertragen Sie das Projekt. Im Wiederherstellungsmodus ist keine Einrichtung erforderlich.

     Hinweis:

     Wenn Sie die ST6000 2nd Gen-Serie verwenden, können Sie die USB-Einstellungen im Wiederherstellungsmodus nicht ändern. Gehen Sie zu [System Settings] des Anzeigegeräts, um die Einstellungen zu ändern.
   - Übertragen eines Projekts über Ethernet mit IPsec
     Richten Sie Folgendes ein, und übertragen Sie das Projekt. Informationen zu IPsec erhalten Sie unter:
     Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec

   Einstellung | Beschreibung
   [Ethernet Download] | [Enable]
   [IPsec] | Berühren Sie [IPsec], wählen Sie [Enable], und legen Sie [Preshared Key] fest.
   [Ethernet] | Es erfolgt die Anzeige von [IP Address], [Subnet Mask] und [Default Gateway]. Wenn Sie ein Modell verwenden, bei dem diese Einstellungen nicht sichtbar sind, berühren Sie [Ethernet], um sie anzuzeigen.

   Hinweis:

   Bei Verwendung der ST6000 2nd Gen -Serie
   - Sie können die Ethernet-Einstellungen nicht im Wiederherstellungsmodus ändern. Gehen Sie zu [System Settings] des Anzeigegeräts, um die Einstellungen zu ändern.
   - Wenn die Ethernet-Anschlüsse deaktiviert sind, werden die Namen der Ethernet-Anschlüsse (eth1, eth2) nicht angezeigt.
   - Das im Wiederherstellungsmodus konfigurierte Preshared Key wird nicht beibehalten. Wenn Sie also nach der Wiederherstellung ein Projekt mit IPsec übertragen, müssen Sie Preshared Key auf dem Anzeigegerät neu konfigurieren.
   - Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
     Führen Sie den externen Speicher mit dem heruntergeladenen Projekt ein, und berühren Sie entweder [SD] oder [USB].

     Hinweis:

     Wenn Sie die ST6000 2nd Gen-Serie verwenden, können Sie die USB-Einstellungen im Wiederherstellungsmodus nicht ändern. Gehen Sie zu [System Settings] des Anzeigegeräts, um die Einstellungen zu ändern.
   - Übertragen eines Projekts über Ethernet
     Richten Sie Folgendes ein, und übertragen Sie das Projekt.

   Einstellung | Beschreibung
   [Ethernet Download] | [Enable]
   [IPsec] | Tippen Sie auf [IPsec], wählen Sie [Disable].
   [Ethernet] | Es erfolgt die Anzeige von [IP Address], [Subnet Mask] und [Default Gateway]. Wenn Sie ein Modell verwenden, bei dem diese Einstellungen nicht sichtbar sind, berühren Sie [Ethernet], um sie anzuzeigen.

   Hinweis:

   Bei Verwendung der ST6000 2nd Gen -Serie
   - Sie können die Ethernet-Einstellungen nicht im Wiederherstellungsmodus ändern. Gehen Sie zu [System Settings] des Anzeigegeräts, um die Einstellungen zu ändern.
   - Wenn die Ethernet-Anschlüsse deaktiviert sind, werden die Namen der Ethernet-Anschlüsse (eth1, eth2) nicht angezeigt.
   - Übertragen eines Projekts mit dem FTP-Server
     Klicken Sie auf [FTP], um die FTP-Einstellungen zu konfigurieren.

     Hinweis:

     - Die Schaltfläche [FTP] ist bei den Modellen verfügbar, die über einen Ethernet-Anschluss verfügen und die Funktion Selbst-Download unterstützen.
       Liste der unterstützten Modelle/Funktionen
     - Der Wiederherstellungsmodus unterstützt den Selbst-Download über eine sichere FTP-Kommunikation. Die Überprüfung von Zertifikaten wird jedoch nicht unterstützt.

   Einstellung | Beschreibung
   [Server IP Address] | Legen Sie die IP-Adresse des FTP-Servers fest, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
   [Path] | Geben Sie den Pfad der BML-Datei und des Ordners auf dem FTP-Server an. (Beispiel) /Data1/package.BML
   [Encryption] | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: [Implicit] (Standardeinstellung) [Explicit] [Plain FTP]
   [Port] | Geben Sie die Anschlussnummer ein. Konfigurierbarer Bereich: 1 - 65535 Standardeinstellung: 990
   [Mode] | Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: [PASV] (Standardeinstellung) [Active]
   [Time out (sec)] | Legen Sie die Zeit in Sekunden fest, die auf eine Antwort des FTP-Servers gewartet wird. Erfolgt innerhalb der eingestellten Zeit keine Antwort, wird die FTP-Kommunikation abgebrochen. Konfigurierbarer Bereich: 3 - 120 Standardeinstellung: 10
   [Login Type] | Wählen Sie das Format der Kontoinformationen, die für die Anmeldung beim FTP-Server verwendet werden: [Normal]: Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort beim FTP-Server an. [Anonymous]: Melden Sie sich beim FTP-Server mit dem Benutzernamen „anonymous“ und dem Passwort „guest“ an. Hinweis: Wenn [Anonymous] ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft den Sicherheitswarnstatus sowie eine Sicherheitswarnung im Fehlerfenster an.
   [User Name] | Legen Sie einen Benutzernamen mit bis zu 512 Zeichen fest, mit dem Sie sich beim FTP-Server anmelden können. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn [Normal] für [Login Type]ausgewählt ist.
   [Password] | Legen Sie ein Passwort mit bis zu 512 Zeichen für die Anmeldung am FTP-Server fest. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn [Normal] für [Login Type]ausgewählt ist.

## Wiederherstellung über Anwendung

Sie können die folgende Wiederherstellungsmethode für die Anzeigegeräte Open Box SP5000-Serie, die IPC-Serie und PC/AT verwenden.

Wichtige Hinweise: Beenden Sie andere Anwendungen, bevor Sie die Wiederherstellung durchführen. Wenn die Projektübertragung während der Wiederherstellung fehlschlägt, wird das Betriebssystem ohne Bestätigung neu gestartet.

1. Wenn BLUE Runtime ausgeführt wird, beenden Sie die Anwendung.
2. Klicken Sie im Windows-Menü [Start] auf [BLUE Runtime Recovery Mode].

   Hinweis:

   - Wenn das Dialogfeld zur Benutzerkontensteuerung für die Ausführung von TransferService.exe als Administrator angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
   - Wenn [BLUE Runtime Recovery Mode] im Startmenü nicht verfügbar ist, klicken Sie im unteren Ordner mit der rechten Maustaste auf TransferService.exe, und wählen Sie im Kontextmenü [Als Administrator ausführen], um die Anwendung mit Administratorrechten auszuführen. Schließen Sie den Ordner nach dem Start von BLUE Runtime Recovery Mode. Wenn Sie die Übertragung ausführen, während der Ordner geöffnet ist, tritt ein Fehler auf. dem Start von

   C:\Program Files\Pro-face\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe

3. Übertragen Sie das Projekt. Je nach Übertragungsmethode ist möglicherweise die folgende Einrichtung erforderlich:
   - Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
     Klicken Sie auf [File System]. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Datei für den Dateisystem-Download aus, und klicken Sie auf [Download the selected BML file].
   - Übertragen eines Projekts über Ethernet
     Legen Sie für [Ethernet Download] die Option [Enable] fest, und übertragen Sie das Projekt.
   - Übertragen eines Projekts mit dem FTP-Server
     Klicken Sie auf [FTP], um die FTP-Einstellungen zu konfigurieren.

     Hinweis:

     - Die Schaltfläche [FTP] ist bei den Modellen verfügbar, die über einen Ethernet-Anschluss verfügen und die Funktion Selbst-Download unterstützen.
       Liste der unterstützten Modelle/Funktionen
     - Der Wiederherstellungsmodus unterstützt den Selbst-Download über eine sichere FTP-Kommunikation. Die Überprüfung von Zertifikaten wird jedoch nicht unterstützt.

   Einstellung | Beschreibung
   [Server IP Address] | Legen Sie die IP-Adresse des FTP-Servers fest, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
   [Path] | Geben Sie den Pfad der BML-Datei und des Ordners auf dem FTP-Server an. (Beispiel) /Data1/package.BML
   [Encryption] | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: [Implicit] (Standardeinstellung) [Explicit] [Plain FTP]
   [Port] | Geben Sie die Anschlussnummer ein. Konfigurierbarer Bereich: 1 - 65535 Standardeinstellung: 990
   [Mode] | Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: [PASV] (Standardeinstellung) [Active]
   [Time out (sec)] | Legen Sie die Zeit in Sekunden fest, die auf eine Antwort des FTP-Servers gewartet wird. Erfolgt innerhalb der eingestellten Zeit keine Antwort, wird die FTP-Kommunikation abgebrochen. Konfigurierbarer Bereich: 3 - 120 Standardeinstellung: 10
   [Login Type] | Wählen Sie das Format der Kontoinformationen, die für die Anmeldung beim FTP-Server verwendet werden: [Normal]: Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort beim FTP-Server an. [Anonymous]: Melden Sie sich beim FTP-Server mit dem Benutzernamen „anonymous“ und dem Passwort „guest“ an. Hinweis: Wenn [Anonymous] ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft den Sicherheitswarnstatus sowie eine Sicherheitswarnung im Fehlerfenster an.
   [User Name] | Legen Sie einen Benutzernamen mit bis zu 512 Zeichen fest, mit dem Sie sich beim FTP-Server anmelden können. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn [Normal] für [Login Type]ausgewählt ist.
   [Password] | Legen Sie ein Passwort mit bis zu 512 Zeichen für die Anmeldung am FTP-Server fest. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn [Normal] für [Login Type]ausgewählt ist.