# Verbinden von Plattformen und Geräten

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Aktivieren des Anzeigegerätes für die Kommunikation mit externen Geräten beschrieben.

Hinweis:

- Sie können nur jeweils ein Anzeigegerät pro Projekt hinzufügen.

- Die Anzahl der verfügbaren Treiber ist vom jeweiligen Modell abhängig.
  Mehr Infos zu den Modellen unter Liste der unterstützten Modelle/Funktionen.

- Die Anzahl der verfügbaren externen Geräte wird vom Treiber vorgegeben. Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS

- Jedem COM-Port kann ein unterschiedlicher Treiber zugewiesen werden. Ein einzelner Treiber kann auch allen COM-Ports zugewiesen werden.

- Bei Verwendung von Systemen der IPC-Serie oder PC/AT können Sie COM-Ports von COM1 bis COM9 einstellen.

- Wenn Sie die Plattform der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise) oder der Power Box SP5000-Serie in ein anderes Anzeigegerät ändern, sind keine zusätzlichen Ports verfügbar.

1. Wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] → [Target01] und klicken Sie auf [Treiber].

2. Klicken Sie im Fenster "Projekt-Explorer" auf der Symbolleiste auf [Treiber].
   → Ein Fenster "Treiber hinzufügen" wird geöffnet.

3. Wählen Sie den gewünschten Treiber aus. Wenn es sich um einen seriellen Treiber handelt, wählen Sie auch den Anschluss aus. Klicken Sie dann auf [OK].

   Hinweis: Klicken Sie auf [Target01], um den hinzugefügten Treiber im Systemarchitektur-Editor anzuzeigen.

4. Zu Beginn wird ein externes Gerät hinzugefügt. Um mehrere externe Geräte mit einem einzigen Treiber zu verbinden, klicken Sie in der Symbolleiste des Systemarchitektur-Editors auf [Gerät] und fügen Sie externe Geräte hinzu.

5. Wählen Sie nach dem Hinzufügen des Treibers und des Gerätes im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] und klicken Sie auf [Treiber].

6. Wählen Sie im Systemarchitektur-Editor die [Plattformschnittstelle] für die einzelnen Treiber aus.

   Hinweis:

   - Konsultieren Sie die Kommunikationseinstellungen im Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

   - Wenn das Port-Protokoll oder die Kommunikationsmethode zwischen Anzeigegerät und externem Gerät nicht übereinstimmt, kann keine Verbindung hergestellt werden.

   - Die Namenskonventionen für die Ports auf dem Anzeigegerät und auf den externen Geräten sind unabhängig von der Verbindungskompatibilität. Der Port COM1 des Anzeigegeräts kann mit dem Geräte-Port COM2 verbunden werden.

7. Im Fenster "Eigenschaften" auf Registerkarte [Basis] klicken und die Eigenschaften für den Treiber konfigurieren.

   Hinweis: Beachten Sie die Kommunikationseinstellungen im Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

8. Erweitern Sie im Systemarchitektur-Editor den Treiberbaum, wählen Sie die einzelnen Geräte aus und konfigurieren Sie deren Eigenschaften im Fenster Eigenschaften.

   Hinweis:

   - Beachten Sie die Kommunikationseinstellungen im Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
   - Wiederholen Sie das Verfahren aus Schritt 1, um mehrere Treiber hinzuzufügen.
   - Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4, um mehrere Geräte hinzuzufügen.