# Konfigurieren der Ethernet-Einstellungen

Sie können dem Anzeigegerät eine IP-Adresse zuweisen und die Einstellungen für die Ethernet-Kommunikation vornehmen. Diese Einstellungen ermöglichen die Kommunikation mit externen Geräten und den Download von Projektdateien.

Hinweis:

- Bei unterstützten Modellen ist es möglich, die Ethernet-Einstellungen mithilfe der Übertragungsoperation zu aktualisieren. Infos zu Modellen, die Übertragungen von Ethernet-Einstellungen unterstützen, erhalten Sie unter:
  Liste der unterstützten Modelle/Funktionen
- Bei Verwendung der ST6000 2nd Gen-Serie
  - Aktivieren Sie zunächst den Ethernet-Anschluss, indem Sie im Feld [Port] die Option [Aktivieren] wählen. Tippen Sie auf die Ellipse [...] auf der rechten Seite des Feldes [Ethernet], um das Feld [Port] anzuzeigen.
  - Sie können die Ethernet-Einstellungen entweder im Bildschirm „Hardwarekonfiguration“ oder unter [System Settings] des Anzeigegeräts konfigurieren. Das System wird automatisch neu gestartet, wenn die Einstellungen im Bildschirm Hardware-Konfiguration aktualisiert werden. Wenn Sie die Einstellungen von [System Settings]aktualisieren, müssen Sie das System manuell neu starten.

### Gehen Sie zur Zuweisung einer IP-Adresse wie folgt vor:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie die IP-Adresse im Feld [Ethernet1], um ein Tastaturfeld anzuzeigen.
3. Geben Sie die IP-Adresse ein.

   Hinweis: Die IP-Adresse muss das Format nnn.nnn.nnn.nnn aufweisen, wobei „nnn“ einer Zahl zwischen 0 und 255 entspricht.

4. Berühren Sie die Schaltfläche [Save and Reboot]. Die Änderungen werden gespeichert, und die Runtime-Anwendung wird neugestartet.

### Vornahme der Ethernet-Einstellungen:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Die Schaltfläche [...] rechts neben dem Feld [Ethernet] berühren.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen wie [Subnet Mask] und [Default Gateway] vor.

   Hinweis: Bei der Kommunikation über eine Ethernet-Verbindung ist die Kommunikation je nach Konfiguration des Zielgeräts eventuell nicht möglich. Wenn die Kommunikation nicht möglich ist, versuchen Sie bitte Folgendes

   - Wenn Sie über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Zielgerät verbunden sind, verwenden Sie einen Ethernet-Switch.
   - Passen Sie die Einstellungen [Auto Negotiation], [Speed Setting] und [Duplex Setting] an das Zielgerät an.
4. Berühren Sie am oberen Rand des Bildschirms die Schaltfläche [Save and Reboot]. Die Änderungen werden gespeichert, und die Runtime-Anwendung wird neugestartet.

### Anzeige der MAC-Adresse:

Zur Anzeige der MAC-Adresse ist eine gewisse Vorbereitung auf der Bildschirmbearbeitungs-Software erforderlich.

1. Auf dem Bildschirm eine Zeichenfolgenanzeige zeichnen, um die MAC-Adresse des Anzeigegeräts anzuzeigen.
2. Die Zeichenfolgenanzeige auswählen, und über das Fenster [Eigenschaften] rechts im Feld [Aktueller Wert] auf das Symbol klicken, um eine Liste anzuzeigen. [Plattform] auswählen
3. Im Dialogfeld [Auswahl Plattformobjekteigenschaften] die im Objekt Zeichenfolgenanzeige anzuzeigende Plattformeingenschaft auswählen: Ethernet1.MACAddress oder Ethernet2.MACAddress.
4. Für [Richtung] die Optionen [1-Weg] festlegen, und auf [OK] klicken.
5. Deaktivieren Sie über das Fenster [Eigenschaften] das Kontrollkästchen zu [Eingabemodus aktivieren].

### So zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse und Subnetzmaske an:

In der Bildbearbeitungs-Software ist eine gewisse Vorbereitung erforderlich.

1. Zeichnen Sie auf dem Bildschirm ein Adressanzeige-Teil für die IP-Adresse und die Subnetzmaske des Anzeigegeräts.
2. Wählen Sie das Adressanzeige-Teil und klicken Sie im Fenster [Eigenschaften] auf das Symbol auf der rechten Seite des Feldes [Aktueller Wert]. Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option [Plattform].
3. Wählen Sie im Dialogfeld [Auswahl Plattformobjekteigenschaften] die Plattformeigenschaft aus, die im Adressanzeige-Teil angezeigt werden soll: Ethernet1.IPv4Address, Ethernet2.IPv4Address, Ethernet1.IPv4SubnetMask or Ethernet2.IPv4SubnetMask.
4. Stellen Sie die [Richtung] auf [1-Weg] ein und klicken Sie dann auf [OK].
5. Deaktivieren Sie über das Fenster [Eigenschaften] das Kontrollkästchen zu [Eingabemodus aktivieren].