# Azbil

Mit der Operation Azbil werden die Sicherung und Wiederherstellung auf externen Geräten der Azbil Corporation durchgeführt. Mit diesem Vorgang können Sie die IP-Adresseinstellungen mehrerer externer Geräte auf der ausgewählten Ethernet-Karte auf einmal sichern und wiederherstellen.

##### Baustein

##### Text

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1: Operation

##### Baustein

- [Backup]
- [Restore]

##### Text

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2: Ethernet-Karte

Hinweis: Diese Operation kann nur angewendet werden, wenn das externe Gerät der Azbil Corporation mit dem Anzeigegerät verbunden ist.

## Sichern und Wiederherstellen der IP-Adresseinstellungen

Verwenden Sie die Funktion [Backup], um die IP-Adresseinstellung des externen Geräts auf dem Anzeigegerät zu sichern. Sie können die IP-Adresseinstellung auf dem Hardware-Konfigurationsbildschirm des Anzeigegeräts ändern und dann anhand von [Restore] die IP-Adresse auf dem externen Gerät mit der geänderten Einstellung überschreiben.

Hinweis:

- Das Sichern und Wiederherstellen der IP-Adresseinstellung kann für ein externes Gerät in derselben Systemkonfiguration durchgeführt werden. Die gesicherte IP-Adresseinstellung kann nicht auf einem externen Gerät in einer anderen Systemkonfiguration wiederhergestellt werden.

- Das Sichern und Wiederherstellen der IP-Adresseinstellung ist für jede Ethernet-Karte einzigartig. Die gesicherte IP-Adresseinstellung kann nicht auf einem externen Gerät wiederhergestellt werden, das mit einer anderen Ethernet-Karte verbunden ist.

- Bei Verwendung mehrerer Ketten, um mehrere externe Geräte an eine Ethernet-Karte anzuschließen, ist ein Sichern und Wiederherstellen der IP-Adresseinstellungen nicht möglich.