# Speichern von Variablenwerten (remanente Variablen)

In internen Variablen die Option [Remanent] aktivieren, um Variablenwerte im Sicherungsspeicher (SRAM) zu speichern, damit der Variablenwert bei einem Neustart des Anzeigegeräts beibehalten bleibt.

Hinweis:

- Die Anzahl der in [Remanent] einstellbaren Variablen hängt vom im Sicherungsspeicher (SRAM) verfügbaren Speicherplatz ab. Informationen zur Überprüfung des für die Beibehaltung der Variablenwerte erforderlichen Datenbereichs erhalten Sie unter:
  Berechnen der Größe der zu speichernden Daten

- Ungeachtet der Einstellung [Remanent] werden Variablenwerte bei jeder Projektübertragung auf ihren [Initialwert] zurückgesetzt.

- Die Aktivierung von [Remanent] ist nicht für externe Variablen möglich.

(Beispiel)

Remanent EIN, Initialwert 0

1. Der Anfangswert beim Start der Laufzeit ist der im Editor eingestellte Wert.
2. Der Wert kann im Anzeigegerät geändert werden.

3. Das Anzeigegerät wird heruntergefahren.

4. Beim Neustart des Anzeigegeräts wird der vor dem Abschalten des Anzeigegeräts zuletzt eingestellte Wert angezeigt.

## Einstellungen in Bildschirmbearbeitungs-Software

### Variable

[Initialwert] | [Remanent]
0 |