# Plattformeinstellungen

Ausblenden Anzeigen

1. Target
2. FTP

## Target

Eigenschaft | Beschreibung | Datentyp | Mindestwert | Maximalwert | Lesen | Schreiben
DateAndTime.Date | Speichert die Daten auf der Plattform.*1 | Datum | 01/01/1970 00:00:00*2 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Time | Speichert die Zeit auf der Plattform.*1 | TimeOfDate | 01/01/1970 00:00:00*2 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.DateTime | Speichert Datum und Zeit auf der Plattform.*1 | DateAndTime | 01/01/1970 00:00:00*2 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Year | Speichert das Jahr auf der Plattform.*1 | Ganzzahl | 1970*2 | 2037 |  |
DateAndTime.Month | Speichert den Monat auf der Plattform.*1 | Ganzzahl | 1 | 12 |  |
DateAndTime.Day | Speichert die Daten auf der Plattform.*1 | Ganzzahl | 1 | 31 |  |
DateAndTime.Hour | Speichert die Stunden auf der Plattform.*1 | Ganzzahl | 0 | 23 |  |
DateAndTime.Minute | Speichert die Minuten auf der Plattform.*1 | Ganzzahl | 0 | 59 |  |
DateAndTime.Second | Speichert die Sekunden auf der Plattform.*1 | Ganzzahl | 0 | 59 |  |
DateAndTime.DayOfTheWeek | Zeigt den Wochentag auf der Plattform. | Ganzzahl | 0 | 6 |  | -
Preferences.ScreenID | Speichert die ID des aktuellen Bildschirms. | Ganzzahl | 1 | 9999 |  |
Preferences.ScreenDescription | Speichert die Beschreibung des aktuellen Bildschirms. Hinweis: Um die Daten zur Laufzeit zu verwenden, aktivieren Sie die Eigenschaft [Grundeinstellungen] - [Bildschirmbeschreibung übertragen] für Target01. | Zeichenfolge | - | - |  | -
Preferences.ColorSetID | Speichert den Farbsatz des Projektthemas.
1 | Blau-Dunkel
2 | Blau-Hell
3 | Grün-Hell
4 | Grün-Einfach
5 | Silbern-Dunkel
6 | Alarm
7 | Test
8 | Universal
9 | Plasma
10 | Hoher Kontrast
| Ganzzahl | 1 | 1000 |  |
Preferences.Brightness | Speichert die Helligkeit des Touchpanels. Bereich:
GP-4100-Serie ST6000-Serie STM6000-Serie | 0 bis 15 (0 ist hell).
Power Box SP5000-Serie SP5000X-Serie ST6000 2nd Gen-Serie | 0 bis 100 (0 ist hell).
(außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.LanguageID | Speichert die aktuelle Sprach-ID. Eine Liste der Sprachen und ihrer entsprechenden IDs ist im Sprachtabellen-Editor verfügbar. |  |  |  |  |
Preferences.BacklightOff | Wenn Sie diese Eigenschaft einschalten, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Touchpanels aus. (außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.USBStorage.Status | Zeigt den Status des USB-Speichermediums an. (außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SDCard.Status | Zeigt den Status der SD-Karte an. (nur Power Box SP5000-Serie) |  |  |  |  |
Preferences.SelfDownload.Status | Zeigt das Ergebnis des Vorgangs [Selbst-Download] an. Informationen zum Wert des Status erhalten Sie unter: Liste von SelfDownload.Status werte | Ganzzahl |  |  |  | -
Preferences.SystemKeypad.Status | Zeigt den Status der Systemtastatur an. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.UserManagement | Speichert die Einstellung zum Beibehalten bzw. Überschreiben von Einstellungen hinsichtlich Benutzerverwaltungsdaten während Dateisystemübertragungen. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.EthernetSettings | Speichert die Einstellung zum Beibehalten bzw. Überschreiben von Ethernet-Einstellungen während Dateisystemübertragungen. (Ethernet-unterstützte Modelle außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SerialNumber | Es wird die Seriennummer des Anzeigegeräts angezeigt. (nur ST6000-Serie, ST6000 2nd Gen-Serie, STM6000-Serie und GP-4100-Serie) |  |  |  |  |
Preferences.FileManagement.Status | Zeigt den Dateiverwaltungsstatus an. Wenn Kopieren und Einfügen ausgeführt wird, ist der Wert dieser Eigenschaft eingeschaltet. (außer GP-4100 Serie) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.ConnectedClients | Zeigt die Anzahl der mit dem HMI-Server (Anzeigegerät) verbundenen Web Viewer-Clients an. (außer GP-4100 Serie) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.RemainedLockoutSeconds | Ein Web Viewer-Client interagiert mit dem HMI und sperrt daher andere Clients. Nachdem der Client inaktiv ist, zählt diese Eigenschaft die Anzahl der Sekunden herunter, bis die Sperre aufgehoben wird. (außer GP-4100-Serie) |  |  |  |  |
Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader | Zeigt den Dateneingabestatus eines USB-Strichcode-Lesegeräts an. Der Wert dieser Quelleigenschaft wird eingeschaltet, wenn Daten, die von einem USB-Strichcode-Lesegerät gelesen werden, in eine Variable eingegeben werden. Wenn dieser Quelleneigenschaftswert eingeschaltet wurde, schalten Sie ihn manuell wieder aus, um den Abschluss der nächsten Eingabe zu bestätigen. (Dieser Eigenschaftswert wird NICHT automatisch ausgeschaltet.) Anschluss eines USB-Strichcode-Lesegeräts |  |  |  |  |
Preferences.UWF.Status | Zeigt den Status des Vereinfachten Schreibfilters von Windows® an. 0: UWF ist entweder nicht installiert oder UWF ist deaktiviert. 1: UWF ist aktiviert (und das Volumen ist vor Schreibvorgängen geschützt). (nur Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) Hinweis: Diese Eigenschaft wird beim Hochfahren aktualisiert. Wenn das Betriebssystem auf dem Anzeigegerät Windows Embedded Standard 7 ist, wird der Wert dieser Eigenschaft möglicherweise nicht richtig aktualisiert. |  |  |  |  |
Ethernet1.MACAddress | Anzeige der MAC-Adresse für Ethernet-Anschluss 1. (Modelle mit Ethernet-Anschluss 1 außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie, PC/AT und Modelle ohne Ethernet) | Zeichenfolge |  |  |  | -
Ethernet2.MACAddress | Anzeige der MAC-Adresse für Ethernet-Anschluss 2. (Modelle mit Ethernet-Anschluss 2 außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) | Zeichenfolge |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4Address | Zeigt die IP-Adresse für Ethernet-Anschluss 1 an. (Modelle mit Ethernet-Anschluss 1 außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie, PC/AT und Modelle ohne Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4Address | Zeigt die IP-Adresse für Ethernet-Anschluss 2 an. (Modelle mit Ethernet-Anschluss 2 außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4SubnetMask | Zeigt die Subnetzmaske von Ethernet-Anschluss 1 an. (Modelle mit Ethernet-Anschluss 1 außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie, PC/AT und Modelle ohne Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4SubnetMask | Zeigt die Subnetzmaske von Ethernet-Anschluss 2 an. (Modelle mit Ethernet-Anschluss 2 außer Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie und PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
SecuritySettings.CurrentUserName | Zeigt den aktuellen Benutzernamen an. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserGroupName | Zeigt den aktuellen Gruppennamen an. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentSecurityLevel | Zeigt die aktuelle Sicherheitsstufe an. |  |  |  |  |
SecuritySettings.UserNameEnter | Legen Sie den Benutzernamen für die Anmeldung fest. Der Einstellwert wird nach dem Anmeldevorgang gelöscht. |  |  |  |  |
SecuritySettings.PasswordEnter | Legen Sie das Passwort für die Anmeldung fest. Der Einstellwert wird nach dem Anmeldevorgang gelöscht. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay | Zeigt die Anzahl der verbleibenden Tage bis zum erforderlichen Ändern des Passworts an. |  |  |  |  |
SecuritySettings.AutoPopupDialog | Der Anmeldebildschirm wird angezeigt, wenn Sie ein Objekt berühren, das eine höhere Sicherheitsstufe hat als der angemeldete Benutzer. |  |  |  |  |
SecuritySettings.ShowSecurityIcon | Es wird ein Symbol auf Objekten angzeigt, die eine höhere Sicherheitsstufe haben als der angemeldete Benutzer. |  |  |  |  |
SecuritySettings.LockStatus | Zeigt den Status der Benutzersperre an. |  |  |  |  |
WebFunction.WebViewer.PageSettings.NodeName | Zeigt den Knotennamen des Web Viewer-Servers an. Der Knotennamen kann in der Eigenschaft [Knotenname] konfiguriert werden. [Knotenname] (außer GP-4100-Serie) |  |  |  |  |

*1 Führen Sie Schreibvorgänge auf die Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT mit den Benutzerrechten aus, die es Ihnen erlauben, die Systemzeit zu ändern.

*2 Bei Verwendung der ST6000 2nd Gen-Serie ist der Mindestwert 01/01/2000 00:00:00.

### Liste von SelfDownload.Status werte

Wert | Inhalt | Lösung
0 | Wird zu Beginn des Betriebs initialisiert. | -
1 | Anmeldung erfolgreich. | -
100 | Login fehlgeschlagen. Der Zugriff auf den FTP-Server ist nicht möglich. | Überprüfen Sie die Adresse des FTP-Servers. Überprüfen Sie auch den Netzwerkstatus.
110 | Login fehlgeschlagen. SSL/TLS-Verbindung fehlgeschlagen. | Überprüfen Sie, ob der FTP-Server FTPS unterstützt. Überprüfen Sie, ob die TLS-Version des FTP-Servers mit der Version des Anzeigegeräts kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungs-Suite des FTP-Servers mit der Version des Anzeigegeräts kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass SSL/TLS nicht im Kommunikationspfad blockiert ist.
120 | Login fehlgeschlagen. Die SSL/TLS-Verbindung ist fehlgeschlagen. (Das Stammzertifikat ist ungültig.) | Überprüfen Sie den Inhalt der Stammzertifikatsdatei und übertragen Sie das Projekt erneut.
130 | Login fehlgeschlagen. SSL/TLS-Verbindung fehlgeschlagen. (Zertifikatsüberprüfung fehlgeschlagen.) | Überprüfen Sie, ob das Server-Zertifikat noch gültig ist. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit des Anzeigegerätesystems korrekt sind. Überprüfen Sie, ob das Zertifikat auf dem FTP-Server korrekt ist.
160 | Login fehlgeschlagen. Der Benutzername oder das Passwort ist falsch oder abgelaufen. | Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Passwort.
200 | Download fehlgeschlagen. Server-Fehler. (Beispiel: Es wurde keine Datei unter dem angegebenen Pfad gefunden) | Prüfen Sie, ob die Datei unter dem angegebenen Pfad existiert. Die Datei wurde möglicherweise nicht korrekt erstellt. Bitte erstellen Sie die Datei neu.
210 | Download fehlgeschlagen. Kommunikationsfehler. (Beispiel: Verbindung zum Netz ist unterbrochen.) | Überprüfen Sie den Status des Netzwerks und des FTP-Servers. Die Datei wurde möglicherweise nicht korrekt erstellt. Bitte erstellen Sie die Datei neu.
220 | Download fehlgeschlagen. Fehler beim Anzeigegerät. (Beispiel: Nicht genug Platz auf dem Anzeigegerät vorhanden.) | Überprüfen Sie, ob auf dem Anzeigegerät genügend Platz vorhanden ist.
300 | Die Operation wurde bei folgendem Ereignis abgebrochen: Die Option [Abbrechen] im Bestätigungsdialogfeld wurde ausgewählt, als der Export der Betriebsprotokolle fehlschlug. Die Option [Abbrechen] im Feld Überschreibbestätigung für Benutzerverwaltungsdaten wurde ausgewählt. | -
400 | Dateioperation fehlgeschlagen. Ressourcenkonflikt. | Prüfen Sie, ob mehrere [Selbst-Download]-Vorgänge oder Dateisystemübertragungsvorgänge gleichzeitig ausgeführt werden.
410 | Dateioperation fehlgeschlagen. Ungültige Parameter | Überprüfen Sie die Skriptparameter.
430 | Dateioperation fehlgeschlagen. Prozesskonflikt. | -
800 | Die Übertragungsvorbereitung ist aufgrund unzureichender Administratorrechte fehlgeschlagen. | Starten Sie die Laufzeit als Administrator neu.
801 | Die Übertragungsvorbereitung ist fehlgeschlagen, weil der Schreibfilter aktiv ist. | Deaktivieren Sie den Schreibfilter.
803 | Übertragungsvorbereitung fehlgeschlagen. Das Dateiformat ist falsch oder die Dateigröße überschreitet 1 GB. | Erstellen Sie das Projekt mit einer kompatiblen Version der Bildbearbeitungs-Software neu und reduzieren Sie gegebenenfalls die Dateigröße.
804 | Übertragungsvorbereitung fehlgeschlagen. Das Dateiformat ist falsch oder die Laufzeitversion der Datei stimmt nicht überein. | Erstellen Sie das Projekt mit einer kompatiblen Version der Bildbearbeitungs-Software neu.
805 | Übertragungsvorbereitung fehlgeschlagen. Die Plattform stimmt nicht überein. | Erstellen Sie das Projekt neu, damit es der Plattform entspricht.
807 | Die Übertragungsvorbereitung ist wegen unzureichender Speicherkapazität fehlgeschlagen. | Erstellen Sie das Projekt neu, um die Datenmenge zu verringern.
808 | Übertragungsvorbereitung fehlgeschlagen. Die Hardware-Revisionen stimmen nicht überein. | Erstellen Sie das Projekt neu, um es an die Hardware-Revision anzupassen.
900 910 | Dateioperation fehlgeschlagen. Unerwarteter Fehler. | Die Paketdatei (package.BML) ist möglicherweise beschädigt. Übertragen Sie das Projekt erneut auf den FTP-Server und führen Sie den Vorgang [Selbst-Download] erneut aus.
920 | Übertragungsvorbereitung fehlgeschlagen. Der in den Projektdaten angegebene externe Speicher ist nicht verfügbar. | Schließen Sie das externe Speichermedium an und führen Sie den Vorgang [Selbst-Download] erneut aus.

## FTP

Eigenschaft | Beschreibung | Datentyp | Mindestwert | Maximalwert | Lesen | Schreiben
Client.Status.ActiveClients | Die Anzahl der Sitzungen, die derzeit mit dem FTP-Server verbunden sind. | Ganzzahl | 0 | 1 |  | -
Connection[*].LastStatus Hinweis: * ist die ID der FTP-Verbindung. | Ergebnisse der [Remote-Dateiverwaltung]-Vorgänge für die einzelnen FTP-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter der Liste der LastStatus-Werte unten. Dieser Wert wird auf 0 initialisiert, wenn der Vorgang [Remote-Dateiverwaltung] ausgeführt wird. | Ganzzahl | - | - |  | -
Connection[*].Terminate Hinweis: * ist die ID der FTP-Verbindung. | Beendet zwangsweise die FTP-Verbindung mit dem Server. Eine Änderung des Werts von 0 (AUS) auf 1 (EIN) führt zum Abbruch der Verbindung. Selbst wenn Sie den Wert mitten in der erzwungenen Beendigung von 1 auf 0 ändern, kann der Beendigungsprozess nicht gestoppt werden. Dieser Wert wird auf 0 initialisiert, wenn der Vorgang [Remote-Dateiverwaltung] ausgeführt wird. | Bool | 0 | 1 |  |

### Liste von LastStatus werte

Wert | Inhalt | Lösung
1 | Login oder Logout erfolgreich. | -
100 | Login fehlgeschlagen. Der Zugriff auf den FTP-Server ist nicht möglich. | Überprüfen Sie die Adresse des FTP-Servers. Überprüfen Sie auch den Netzwerkstatus.
110 | Login fehlgeschlagen. SSL/TLS-Verbindung fehlgeschlagen. | Überprüfen Sie, ob der FTP-Server FTPS unterstützt. Überprüfen Sie, ob die TLS-Version des FTP-Servers mit der Version des Anzeigegeräts kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungs-Suite des FTP-Servers mit der Version des Anzeigegeräts kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass SSL/TLS nicht im Kommunikationspfad blockiert ist.
120 | Login fehlgeschlagen. Die SSL/TLS-Verbindung ist fehlgeschlagen. (Das Stammzertifikat ist ungültig.) | Überprüfen Sie den Inhalt der Stammzertifikatsdatei und übertragen Sie das Projekt erneut.
130 | Login fehlgeschlagen. SSL/TLS-Verbindung fehlgeschlagen. (Zertifikatsüberprüfung fehlgeschlagen.) | Überprüfen Sie, ob das Server-Zertifikat noch gültig ist. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit des Anzeigegerätesystems korrekt sind. Überprüfen Sie, ob das Zertifikat auf dem FTP-Server korrekt ist.
160 | Login fehlgeschlagen. Der Benutzername oder das Passwort ist falsch oder abgelaufen. | Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Passwort.
200 | Die Datei konnte nicht vom FTP-Server auf das Anzeigegerät kopiert werden Server-Fehler. (Zum Beispiel: Die angegebene Datei ist nicht vorhanden) | Überprüfen Sie den Dateipfad. Überprüfen Sie auch die Datei auf dem FTP-Server.
205 | Das Kopieren von Dateien vom Anzeigegerät auf den FTP-Server ist fehlgeschlagen. Server-Fehler. (Beispiel: Keine Schreibberechtigung.) | Überprüfen Sie den Dateipfad. Prüfen Sie, ob die Datei auf dem FTP-Server beschreibbar ist.
210 | Das Kopieren von Dateien vom FTP-Server auf das Anzeigegerät ist fehlgeschlagen. Kommunikationsfehler. (Beispiel: Verbindung zum Netz ist unterbrochen.) | Überprüfen Sie den Status des Netzwerks und des FTP-Servers.
215 | Das Kopieren von Dateien vom Anzeigegerät auf den FTP-Server ist fehlgeschlagen. Kommunikationsfehler. (Beispiel: Verbindung zum Netz ist unterbrochen.) | Überprüfen Sie den Status des Netzwerks und des FTP-Servers.
220 | Das Kopieren von Dateien vom FTP-Server auf das Anzeigegerät ist fehlgeschlagen. Fehler beim Anzeigegerät. (Beispiel: Nicht genug Platz zum Schreiben vorhanden.) | Überprüfen Sie, ob genügend Platz zum Schreiben vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob der Pfad der Datei, in die Sie schreiben, korrekt ist. Überprüfen Sie, ob das Ziel schreibgeschützt ist.
225 | Das Kopieren von Dateien vom Anzeigegerät auf den FTP-Server ist fehlgeschlagen. Fehler beim Anzeigegerät. (Beispiel: Die angegebene Datei ist nicht vorhanden.) | Überprüfen Sie, ob die zu lesende Datei vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob der Pfad der zu lesenden Datei korrekt ist.
230 | Die Dateioperation ist fehlgeschlagen. Die Anzahl der Dateien hat 1000 überschritten. | Überprüfen Sie die Anzahl der Zieldateien, die im Vorgang [Remote-Dateiverwaltung] angegeben wurden.
300 | Die Übertragung wurde mit der Quelleigenschaft [Terminate] der FTP-Verbindung zwangsweise abgebrochen. | -
400 | Dateioperation fehlgeschlagen. Es besteht ein Ressourcenkonflikt. | Überprüfen Sie, ob mehrere [Remote-Dateiverwaltung]- oder [Dateiverwaltung]-Vorgänge gleichzeitig ausgeführt werden.
410 | Dateioperation fehlgeschlagen. Eine nicht unterstützte Dateioperation wurde ausgeführt. | Überprüfen Sie, ob Quelle und Ziel das gleiche Attribut (Ordner oder Datei) haben. Überprüfen Sie, ob die angegebene Datei in einem unterstützten Dateiformat vorliegt. Überprüfen Sie, ob der Ordner oder die Datei ein absoluter Pfad ist.
420 | Dateioperation fehlgeschlagen. Der externe Speicher ist nicht vorhanden. Hinweis: Der Fehlercode 420 wird angezeigt, wenn es sich beim Anzeigegerät nicht um eine Open Box der SP5000-Serie (Typ Windows 10 IoT Enterprise), die IPC-Serie oder einen PC/AT handelt. Der Fehlercode 220 oder 225 wird angezeigt, wenn es sich beim Anzeigegerät um eine Open Box der SP5000-Serie (Typ Windows 10 IoT Enterprise), die IPC-Serie oder einen PC/AT handelt. | Überprüfen Sie, ob das externe Speichermedium auf dem Anzeigegerät installiert ist.