# Operationsprotokoll anzeigen

Der Hardware-Konfigurationsbildschirm kann auf dem Anzeigegerät oder im externen Speicher gespeicherte Operationsprotokolle (Binärdaten) anzeigen.

Sie können die Operationsprotokolle auch mit dem Objekt Operationsprotokoll-Ansicht anzeigen. Im Objekt Operationsprotokoll-Ansicht können Sie einstellen, welche Elemente angezeigt werden sollen, und außerdem die Anzeigesortierung festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Eigenschaften (Operationsprotokoll-Ansicht)

## Informationen, die mit dem Operationsprotokoll überprüft werden können

Anhand des Operationsprotokolls können folgende Operationen überprüft werden:

Element | Beschreibung
Date | Zeigt das Operationsdatum an. Das Datumsformat ist "mm/tt/jjjj". Hinweis: Vorgänge von Web Viewer-Clients werden mit Zeitstempeln basierend auf der HMI-Uhr protokolliert.
Time | Zeigt die Operationszeit an. Das Zeitformat ist "hh:nn:ss". Hinweis: Vorgänge von Web Viewer-Clients werden mit Zeitstempeln basierend auf der HMI-Uhr protokolliert.
User | Wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, wird der Benutzername des angemeldeten Benutzers angezeigt.
Screen | Anzeige entweder der Bildschirm-ID oder von sowohl der Bildschirm-ID und dem Bildschirmnamen.
Object/Action | Anzeige des Objektnamens oder der Objektoperation.
Trigger | Anzeige der als Auslöser agierenden Benutzeroperation.
Function | Zeigt den Namen der Funktion an.
Destination | Anzeige des Namens des Zielobjekts bzw. der Zielvariable und des Eigenschaftsnamens. Hinweis: Bildschirm <Bildschirm-ID> oder Inhalt <Inhalts-ID> wird als Präfix dem Namen der lokalen Variable hinzugefügt. Beispiel: Screen1.Var1.Value
Sub Information | Anzeige von Zusatzinformationen für die Funktion oder Operation.
Previous Value | Wenn sich ein Wert ändert, wird der vorherige Wert angezeigt. Beispiel: Wert vor der Änderung, etwa Zahl, Datum/Uhrzeit, Bildschirm-ID, Sprach-ID oder Benutzername.
Changed Value | Anzeige entweder des festgelegten Werts oder des Resultats bei Wertänderung.

Hinweis:

- Bei einem Export des Operationsprotokolls wird im Format von Date und Time das [Datumsformat] bzw. das [Uhrzeitformat] gemäß Einstellung unter Projekt-Explorer - [Systemarchitektur] - [Target01] verwendet.
- Bei den Elementen ab Screen wird ein Bindestrich (-) angezeigt, wenn keine Informationen vorhanden sind.
- Die maximale Anzahl an Zeichen, die die einzelnen Elemente anzeigen können, ist wie folgt: Wenn Informationen das Zeichenmaximum übersteigen, wenn die überschüssigen Zeichen weggelassen und es wird ein Unterstrich (_) angehängt.

User, Screen, Object/Action, Trigger: 15 Einzelbyte-Zeichen

Function, Destination, Previous Value, Changed Value: 20 Einzelbyte-Zeichen

Sub Information: 30 Einzelbyte-Zeichen

### Object/Action

Object/Action | Description
(Objektname) | An diesem Objekt ausgeführter Vorgang.
_NavigationSwi | Schalter Links-Navigation oder Symbol-Navigation wurde zur Bildschirmänderung verwendet.
Slide Navigat_ | Scroll-Geste Gleitnavigation wurde für die Bildschirmänderung verwendet.
S_Next | Der Gleitnavigationsschalter [WEITER] wurde zur Bildschirmänderung verwendet.
S_Prev | Der Gleitnavigationsschalter [VOR.] wurde zur Bildschirmänderung verwendet.

### Trigger

Trigger | Description
Click | Eine auf einem Bildschirm oder Objekt verwendete Touch-Operation
Press
Release
Hold
DoubleClick
Flick | Zur Bildschirmänderung verwendete Scroll-Geste. Zum Ändern des Inhalts in einem Objekt Gleitinhaltsanzeige verwendete Scroll-Geste.

Hinweis:

- Anzeige drücken, loslassen, halten und darauf doppelklicken, wenn ein Touch-Auslöser-Skript eingerichtet ist. Informationen zu den einzelnen Operationen erhalten Sie unter:
  Berührung

- Bei Festlegen von [Hold] in einem Touch-Auslöser wird mit jedem Verstreichen der Touch-Dauer ein Protokoll aufgezeichnet. Beispiel: Wenn die Touch-Dauer auf 1000 Millisekunden festgelegt ist und der Benutzer das Objekt 5 Sekunden lang hält, werden insgesamt 6 Protokolle aufgezeichnet.

### Function/Destination/Sub Information

Wenn [Objektberührung] im Projekt-Explorer [Alarm/Ereignis] - [Operationsprotokoll] eingestellt ist

Function | Destination | Sub Information | Description
ValueChange | (Plattformobjekt) | (Festgelegte Operation oder Bedingung) Beispiel: Set, Reset, Toggle, Add, Subtract, Multiplication, Division, AND, OR, XOR, NAND, NOR | Wert auf einem der folgenden Objekte ändern Objekt, an dem für [Operation] - [Typ] die Option [Bit], [Wort] oder [Zeichenfolge] festgelegt wird. Ein mit Skriptoperation [Wertänderung], [Bool-Wertänderung] oder [Änderung Zeichenfolgewert] eingerichtetes Objekt. Wertänderung Bool-Wertänderung Änderung Zeichenfolgewert Hinweis: Bei Operation [Bit] oder [Bool-Wertänderung], wird im Feld Changed Value entweder "True" oder "False" angezeigt. Bei Operation [Wort] oder [Wertänderung] wird im Feld Changed Value der Ergebniswert entsprechend der Einstellung [Format] angezeigt.
ContentChange | - | Change, Previous, Next | Nachfolgende Objekte zur Änderung des Inhalts in einem Objekt Inhaltsanzeige Objekt mit Einstellung [Inhaltsänderung] unter [Operation] - Eigenschaft [Typ]. Objekt mit in Skript eingerichteter Operation [Inhaltsänderung]. Inhaltsänderung Hinweis: Wenn “Previous” im Feld Sub Information angezeigt wird und kein vorheriger Inhalt vorhanden ist, wird im Feld Changed Value ”0” angezeigt.
ScreenChange | - | Change, Previous, Next | Nachfolgende zur Bildschirmänderung verwendete Objekte Navigationsschalter Objekt mit Einstellung [Bildschirmwechsel] unter [Operation] - Eigenschaft [Typ]. Objekt mit in Skript eingerichteter Operation [Bildschirmwechsel]. Bildschirmwechsel Hinweis: Wenn “Previous” im Feld Sub Information angezeigt wird und kein vorheriger Bildschirm vorhanden ist, wird im Feld Changed Value „0“ angezeigt.
CheckBox | (Plattformobjekt oder Variable) | - | Objekt Kontrollkästchen wurde verwendet Hinweis: Im Feld Changed Value wird entweder "True" oder "False" angezeigt.
ToggleSwitch | (Plattformobjekt oder Variable) | - | Objekt Umschalttaste wurde verwendet Hinweis: Im Feld Changed Value wird entweder "True" oder "False" angezeigt.
RadioButton | (Plattformobjekt oder Variable) | - | Objekt Funkschalter wurde verwendet Hinweis: Im Feld Changed Value wird entweder "True" oder "False" angezeigt.
DropdownList | (Plattformobjekt oder Variable, Eigenschaftsname) | (Index oder Auswahl) | Im Objekt Dropdown-Liste ausgewähltes Element
RecipeDropdownList | Rezeptfamilie | (Rezeptfamilien-ID) | Im Objekt Rezept-Dropdown-Liste ausgewählte Rezeptfamilie
Rezeptgruppe | (Rezeptgruppen-ID) | Im Objekt Rezept-Dropdown-Liste ausgewählte Rezeptgruppe
Rezept | (Rezept-ID) | Im Objekt Rezept-Dropdown-Liste ausgewähltes Rezept
IngredientViewer | (Rezeptdatenname) | - | Rezeptdatenanzeige wurde verwendet
NumericDisplay | (Plattformobjekt oder Variable) | (Angegebenes Format) Beispiel: Dec, Oct, Bin, Hex, BCD, FloatFixed | Objekt Numerische Anzeige wurde verwendet
StringDisplay | (Plattformobjekt oder Variable) | - | Objekt Zeichenfolgenanzeige wurde verwendet
DateTimeDisplay | (Plattformobjekt oder Variable) | (Angegebenes Format) Beispiel: mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss | Objekt Datums-/Uhrzeitanzeige wurde verwendet
Array | (Zielvariable) | Set, Copy | Werte in Feldvariable festellen oder Feldvariable mit per [Feld]-Operation eingerichtetem Objekt kopieren. Feld Hinweis: Im Feld Changed Value wird der Quellwert angezeigt. Wenn mehrere Elemente kopiert werden, wird nur das erste Element angezeigt. Wenn der ursprüngliche Datentyp "array" oder "struct" ist, wird der Wert nicht protokolliert.
Initialize Variable | - | - | Variablenwert, initialisiert durch ein per Operation [Variable initialisieren] eingerichtetes Objekt. Variable initialisieren
Convert Num to Str | (Name[Destination Data]) | (Name und Wert in [Source Data]) Beispiel: 123 (Var1) | Konvertiert einen numerischen Wert (dezimal oder hexadezimal) mit der Operation [Numerisch in Zeichenfolge umwandeln] in eine Zeichenfolge. Numerisch in Zeichenfolge umwandeln
Convert Float to Str | (Name[Destination Data]) | (Name und Wert in [Source Data]) Beispiel: 123,45 (Var1) | Konvertiert einen reelen Zahlenwert (dezimal oder hexadezimal) mit der Operation [Gleitkomma in Zeichenfolge umwandeln] in eine Zeichenfolge. Gleitkomma in Zeichenfolge umwandeln
Convert Str to Num | (Name[Destination Data]) | (Name und Wert in [Source Data]) Beispiel: 123 (Var1) | Konvertiert eine Zeichenfolge mit der Operation [Zeichenfolge in Numerisch/Gleitkomma umwandeln] in eine Ganzzahl (dezimal, hexadezimal) oder eine reelle Zahl. Zeichenfolge in Numerisch/Gleitkomma umwandeln
Get String Length | (Name[Destination Data]) | (Name und Wert in [Source Data]) Beispiel: abcd (Var1) | Ruft die Länge einer Zeichenfolge mit der Operation [Zeichenfolgenlänge abrufen] ab. Zeichenfolgenlänge abrufen
Extract String (L/R) | (Name[Destination Data]) | (Name und Wert in [Source Data]) Beispiel: abcd (Var1) | Extrahiert eine Zeichenfolge mit der Operation [Zeichenfolge Links - Rechts extrahieren] vom linken oder rechten Rand. Zeichenfolge extrahieren (links/rechts)
Extract String (mid) | (Name[Destination Data]) | (Name und Wert in [Source Data]) Beispiel: abcd (Var1) | Extrahiert eine Zeichenfolge mit der Operation [Zeichenfolge Mitte extrahieren] von der gewünschten Position. Zeichenfolge extrahieren (Mitte)
Search String | (Variablenname in [Destination Data]) | (Variablenname und Wert in [Source Data]) Beispiel: abcd (Var1) | Sucht mit der folgenden Operation nach einer Zeichenfolge: Zeichenfolge suchen
ChangePictureDisplay | (Objektname) | Set | Bild per durch Operation [Bildanzeige ändern] eingerichtetes Objekt ändern. Bildanzeige Hinweis: Im Feld Changed Value wird entweder "Next" oder "Previous" angezeigt.
ChangeSlideContentDisplay | (Objektname) | Next, Previous | Angezeigten Inhalt per durch Operation [Folien-Inhaltsanzeige ändern] eingerichtetes Objekt ändern. Gleitinhaltsanzeige ändern
DisplayInputModeChange | (Objektname) | - | Aktivieren bzw. Deaktivieren des Eingabemodus anhand von per Operation [Änderung Eingabemodus Datenanzeige] eingerichtetem Objekt Numerische Anzeige, Zeichenfolgenanzeige oder Datums-/Uhrzeitanzeige. Änderung Eingabemodus Datenanzeige Hinweis: Im Feld Changed Value wird entweder "Disable" oder "Enable" angezeigt.
TrendGraph | (Objektname) | Mode change, Move Cursor, Move Graph plot | Ändern des Trendgraphmodus oder Verschieben der Cursor-Position anhand eines per Operation [Trendgraph] eingerichteten Objekts. Trendgraph Hinweis: Wenn sich die Cursor-Position ändert, wird im Feld Changed Value der resultierende Datenpunkt angezeigt.
BlockTrend | (Objektname) | Clear And Draw, Clear, Draw | Ändern des Trendgraphmodus oder Verschieben der Cursor-Position anhand eines per Operation [Baustein-Trend] eingerichteten Objekts. Baustein-Trend
WebBrowser | - | Forward, Back, Refresh, Home | Brower-Seite [Webbrowser] anhand eines per Operation [Webbrowser] eingerichteten Objekts verschieben oder ändern. Webbrowser
Color Blink | (Plattformobjekt oder Eigenschaft) | - | Blinken durch ein per Operation [Farbblinken] eingerichtetes Objekt starten. Farbblinken
Cancel Blink | (Plattformobjekt oder Eigenschaft) | - | Blinken durch ein per Operation [Blinken abbrechen] eingerichtetes Objekt stoppen. Blinken abbrechen
Alarm Summary | (Objektname) | Ack, Delete, Set Hide | Alarm quittieren, löschen usw. anhand eines per Operation [Alarmzusammenfassung] eingerichteten Objekts. Alarmzusammenfassung Hinweis: Im Feld Changed Value wird der Variablenname angezeigt.
Alarm Group | (Name Alarmgruppe oder Systemfehlergruppe) | Ack, Delete, Set Hide, Reset Hide, Delete Hide, Reset Counter | Zustand der angezeigten Alarmgruppe anhand eines per Operation [Alarmgruppe] eingerichteten Objekts ändern. Alarmgruppe
OperationLogData | - | ExportLogData | Operationsprotokoll anhand eines per Operation [Operationsprotokoll exportieren] eingerichteten Objekts exportieren. Exportieren von Operationsprotokollen
ClearOperationLogData | Operationsprotokolldaten anhand eines per Operation [Operationsprotokoll leeren] eingerichteten Objekts löschen. Operationsprotokoll leeren
LogCustomMessage | - | - | Protokollieren einer benutzerdefinierten Meldung im Operationsprotokoll anhand eines per Operation [Benutzerdefinierte Meldung protokollieren] eingerichteten Objekts. Benutzerdefinierte Meldung protokollieren Hinweis: Im Feld Changed Value wird die benutzerdefinierte Meldung oder der damit verbundene Wert angezeigt.
ExportLogdata | (Name der exportierten Rezeptgruppe) | - | Prokollgruppe anhand eines per Operation [Protokolldaten exportieren] eingerichteten Objekts exportieren. Protokolldaten exportieren
DataLogging | (Name der Protokollierungsgruppe) | Start, Stop, RecordLogging, ClearLogging | Starten, stoppen, speichern und löschen Sie die Protokollierung mithilfe des mit der Operation [Datenprotokollierung] eingerichteten Objekts. Datenprotokollierung
Recipe | All, Recipe Family, Recipe Group, Recipe | Create, Delete, Save, Load, Send, Snapshot, Compare, Export, Import | Rezept senden, speichern usw. anhand von per Operation [Rezept] eingerichteten Objekten. Rezept Hinweis: Im Feld Changed Value wird die Rezeptfamilien/Rezeptgruppe/Rezept-ID angezeigt.
Security | - | Logout, Login, ExportSecurity, ImportSecurity, PopupLoginDialog, PopupAddUserDialog, PopupDeleteUserDialog | Anmelden, abmelden usw. anhand von per Operation [Sicherheit] eingerichteten Objekten. Sicherheit
LanguageIDChange | (Sprach-ID) | Value | Sprache anhand eines per Operation [Sprache ändern] eingerichteten Objekts ändern. Sprachänderung
Equipment | (Gerätename) | Save (Success/Fail) | Ändern der IP-Adresse und der Geräte-ID von Geräten, die mit der Funktion [Gerät] eingerichtet wurden. Gerät
Runtime Application | - | Shutdown, Reboot | Laufzeit anhand von per Operation [Laufzeitanwendung] eingerichteten Objekten herunterfahren bzw. neustarten. Laufzeitanwendung
ExternalDevice | USB, SD | Eject, Upload, Download | Lösen des externen Speichers, Übertragung zum externen Speicher usw. anhand von per Operation [Externes Gerät] eingerichteten Objekten. Externes Gerät
ExternalDevice | Ethernet1, Ethernet2 | Azbil Backup, Azbil Restore | Daten anhand von per Operation [Azbil] eingerichteten Objekten sichern oder wiederherstellen. Azbil
Beep | - | On, Off, OneShot | Signalton anhand von per Operation [Signalton] eingerichteten Objekten wiedergeben, anhalten usw. Signalton
PCApplication | (Ausführungspfad und -parameter) | LaunchApplication | Starten einer Anwendung anhand eines per Operation [Anwendung starten] eingerichteten Objekts. Anwendung starten
ControlPanel | Starten der Systemsteuerung anhand eines per Operation [Systemsteuerung aufrufen] eingerichteten Objekts. Systemsteuerung aufrufen
Delay | - | - | Vor Ausführen der nächsten Operation anhand eines per Operation [Verzögerung] eine Pause einrichten. Verzögerung Hinweis: Im Feld Changed Value wird die Länge der Verzögerung (Sekunden) angezeigt.
FileManager | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Kopieren und Einfügen von Dateien mit Dateiverwaltungs-Objekten
Cut&Paste Success, Fail | Ausschneiden und Einfügen von Dateien mit Dateiverwaltungs-Objekten
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Löschen von Dateien mit Dateiverwaltungs-Objekt
FileManagement | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Kopieren und Einfügen von Dateien anhand eines per Operation [Dateiverwaltung] eingerichteten Objekts Dateiverwaltung
Cut&Paste Success, Fail | Ausschneiden und Einfügen von Dateien anhand eines per Operation [Dateiverwaltung] eingerichteten Objekts Dateiverwaltung
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Löschen von Dateien anhand eines per Operation [Dateiverwaltung] eingerichteten Objekts Dateiverwaltung
RemoteFileManagement | FTP:<ID> To USB FTP:<ID> To Local FTP:<ID> To SD | Download successful (Anzahl der kopierten Dateien / Anzahl der Dateien, die durch den Vorgang [Remote-Dateiverwaltung] verarbeitet wurden.) | Kopieren Sie mit der Funktion [Remote-Dateiverwaltung] Dateien vom FTP-Server. Hinweis: Das Feld Vorheriger Wert zeigt den Quellpfad und das Feld Geänderter Wert den Zielpfad an.
Failed | Die Datei konnte nicht vom FTP-Server kopiert werden oder die Anzahl der Dateien hat das Limit überschritten, so dass der Kopiervorgang abgebrochen wurde.
USB To FTP:<ID> Local To FTP:<ID> SD To FTP:<ID> | Upload successful (Anzahl der kopierten Dateien / Anzahl der Dateien, die durch den Vorgang [Remote-Dateiverwaltung] verarbeitet wurden.) | Kopieren Sie mit der Funktion [Remote-Dateiverwaltung] Dateien auf den FTP-Server. Hinweis: Das Feld Vorheriger Wert zeigt den Quellpfad und das Feld Geänderter Wert den Zielpfad an.
Failed | Die Datei konnte nicht auf den FTP-Server kopiert werden. oder die Anzahl der Dateien hat das Limit überschritten, so dass der Kopiervorgang abgebrochen wurde.
Transfer | DownloadFromFTP:<ID> | Success, Cancel, Fail | Mit dem Vorgang [Selbst-Download] wurde die BML-Datei (die für die Übertragung des Dateisystems verwendet wird) vom FTP-Server auf das Anzeigegerät übertragen.
PdfViewer | - | - | PDF-Datei wurde angezeigt.
- | Fail | PDF-Datei konnte nicht geöffnet werden.

*1 Informationen zu Skripteinstellungen und Operationen erhalten Sie unter:
Liste von Operationen

Bei Einstellung von [Bildschirmwechsel] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
ScreenChange | - | Change | Es erfolgte eine Bildschirmwechsel-Operation
Previous | Es erfolgte ein Wechsel zum vorherigen Bildschirm.
Next | Es erfolgte ein Wechsel zum nächsten Bildschirm.

Bei Einstellung von [Benutzer-Anmeldestatus] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
SecurityStatus | - | Login | Benutzer angemeldet
Logout | Benutzer abgemeldet
Login Error | Anmeldung nicht möglich
Lock User | Benutzerkonto gesperrt
Unlock User | Aufhebung der Sperre des Benutzerkontos
success | Change Password | Passwort geändert
Export Security | Exportierte Sicherheitsdaten
Import Security | Importierte Sicherheitsdaten
Add User | Benutzer hinzugefügt
Delete User | Benutzer gelöscht
fail | Change Password | Passwortänderung versucht aber fehlgeschlagen
Export Security | Sicherheitsexport versucht aber fehlgeschlagen
Import Security | Sicherheitsdatenexport versucht aber fehlgeschlagen
Add User | Versuch, Benutzer hinzuzufügen, fehlgeschlagen
Delete User | Versuch, Benutzer zu löschen, fehlgeschlagen
Automatische Abmeldung | - | Automatisch abgemeldet, da die in der Sicherheitsfunktion [Automatische Abmeldung] festgelegte Zeit abgelaufen ist.

Bei Einstellung von [Datums-/Uhrzeitänderung] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
DateTimeChange | - | - | Uhrzeitdaten des Anzeigegeräts geändert (Datum/Uhrzeit)

Bei Einstellung von [Sprache ändern] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
LanguageChange | - | - | Sprachtabelle geändert

Bei Einstellung von [Start/Herunterfahren/Neustart] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
RuntimeAction | - | Boot | Anzeigegerät wurde gestartet.
Shutdown | Herunterfahren der Laufzeit.
Reboot | Laufzeit neugestartet.
WebCertificate | Success | Generate | Web-Zertifikat wurde generiert.
Fail | Read SYS00052 | Das Web-Zertifikat konnte nicht geladen werden.
Generate SYS00053 | Die Generierung des Web-Zertifikats ist fehlgeschlagen.
Expired | Das Web-Zertifikat ist abgelaufen.

Bei Einstellung von [Hardware-Konfiguration] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
ShowConfigScreen | - | - | Anzeige des Bildschirms Hardware Configuration
ChangeConfigSetting | DateTime | - | Uhrzeitdaten (Datum/Uhrzeit) des Anzeigegeräts am Bildschirm Hardware-Konfiguration geändert
Touch | - | Touch-Ton wurde auf dem Hardware-Konfigurationsbildschirm geändert (Aktivieren/Deaktivieren)
Brightness | - | Helligkeit wurde auf dem Hardware-Konfigurationsbildschirm angepasst
Ethernet1, Ethernet2 | (Eigenschaftsname) | Ethernet-Einstellungen wurden auf dem Hardware-Konfigurationsbildschirm geändert
Drivers | (Treibername) | Kommunikationseinstellungen wurden auf dem Hardware-Konfigurationsbildschirm geändert
(Name der Abtastrate) | - | Abtastrate wurde auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration geändert
(Name der FTP-Verbindung) | IP Address | Auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration hat sich die IP-Adresse des FTP-Servers geändert.
ConfigOperation | Eject | (Externer Speicher) | Lösen externer Speicher über Hardware-Konfigurationsbildschirm
Download | (Externer Speicher) | Das Herunterladen der Projektdatei vom externen Speicher auf das Anzeigegerät wurde auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration ausgeführt
Upload | (Externer Speicher) | Das Hochladen der Projektdatei vom Anzeigegerät in den externen Speicher wurde auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration ausgeführt
Shutdown | - | Die Laufzeit wurde über den Hardware-Konfigurationsbildschirm heruntergefahren
Reboot | - | Laufzeit wurde über den Hardware-Konfigurationsbildschirm neugestartet
WebCertificate | - | Reboot to regenerate certificate | Das Web-Zertifikat wurde auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration neu generiert.
Success | SD Card, USB Storage | Das Web-Zertifikat wurde exportiert.
Fail | SD Card, USB Storage | Der Export des Web-Zertifikats ist fehlgeschlagen.
System Settings | - | - | Öffnen Sie [System Settings] auf dem Bildschirm Hardware-Konfiguration.

Bei Einrichtung von [Projektübertragung] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
TransferProject | Download | (Benutzername) | Projektdatei wurde zum Anzeigegerät übertragen
Upload | (Benutzername) | Projektdatei wurde vom Anzeigegerät übertragen
USB memory | (Benutzername) | Projektdatei wurde zum USB-Speicher übertragen
via SD card | (Benutzername) | Projektdatei wurde zur SD-Karte übertragen
DownloadFromFTP | - | Mit dem Vorgang [Selbst-Download] wurde die BML-Datei (die für die Übertragung des Dateisystems verwendet wird) vom FTP-Server auf das Anzeigegerät übertragen.

Bei Einstellung von [Web Viewer-Anmeldung/Abmeldung fehlgeschlagen] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Beschreibung
RemoteAccessStatus | - | Anmeldung (Client-IP-Adresse) | Benutzer hat sich am Server angemeldet. Hinweis: Im Feld Changed Value wird der Benutzername angezeigt.
- | Abmeldung (Client-IP-Adresse) | Benutzer hat sich vom Server abgemeldet. Hinweis: Wenn ein Benutzer getrennt wird, wird dies auch als Abmeldevorgang aufgezeichnet. Im Feld Changed Value wird der Benutzername angezeigt.
- | Anmeldefehler (Client-IP-Adresse) | Benutzer beging einen Anmeldefehler. Hinweis: Anmeldefehler während einer Sperre werden nicht im Betriebsprotokoll aufgezeichnet. Im Feld Changed Value wird der Benutzername angezeigt. Wenn der Benutzer keine Zugriffsrechte hat oder nicht vorhanden ist, wird im Feld Changed Value „-“ angezeigt.
- | Sperre | Benutzer ist vom Server gesperrt. Hinweis: Im Feld Changed Value wird der Benutzername angezeigt. Wenn der Benutzer keine Zugriffsrechte hat oder nicht vorhanden ist, wird im Feld Changed Value „-“ angezeigt.
- | Wiederherstellungssperre | Die Sperre wurde beendet und der Benutzer kann nun versuchen, sich beim Server anzumelden. Hinweis: Im Feld Changed Value wird der Benutzername angezeigt.

Bei Einrichtung von [Monopolisieren] im Projekt-Explorer [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll]

Function | Destination | Sub Information | Description
MonopolizeTouch | - | Sperre (*) * Bei Verwendung der Sicherheitsfunktion und Erfolgen der Sperre am Client wird der Name des angemeldeten Benutzers angezeigt. Wenn die Sperre auf dem Server stattfindet, wird “HMI” angezeigt. Wenn die Sicherheitsfunktion deaktiviert ist, wird nur „Sperre“ angezeigt. | Client oder Server verwendet Berührungsmonopolisierung und sperrt den Bildschirm.
- | Entsperrung (*) * Wenn Sie die Sicherheitsfunktion verwenden und der Client die Sperre zurück gibt, wird der Name des angemeldeten Benutzers angezeigt. Wenn der Server die Sperre zurück gibt, wird „HMI” angezeigt. Wenn die Sicherheitsfunktion deaktiviert ist, wird nur „Entsperrung“ angezeigt. | Client oder Server hat Berührungsmonopolisierung aufgehoben.

Bei Einrichtung von [Änderungen an Geräteeigenschaften] über [Alarme/Ereignisse] - [Operationsprotokoll] im Projekt-Explorer

Function | Destination | Sub Information | Description
EquipPropertyChange | (Geräteeigenschaftsname) | - | Der Geräteeigenschaftswert wird geändert. Hinweis: Im Feld Changed Value wird der neue Wert angezeigt.