# Einstellungen des Web-Servers

Web-Server ermöglicht das Beziehen von Variablenwerten, Quantität und Alarm/Systemfehlermeldungen per Fernzugriff.

## Konfigurieren der Web-Server-Servereinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration der Web-Server-Einstellungen auf dem Anzeigegerät beschrieben.

Hinweis: Weitere Infos zu Modellen, die Web-Server unterstützen, erhalten Sie unter:

Liste der unterstützten Modelle/Funktionen.

1. Im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] auswählen und auf [Target01] klicken.
2. Klicken Sie im Eigenschaftsfenster auf die Registerkarte [Erweitert] und dann auf die Registerkarte [Datenzugriff].
3. Gehen Sie zu [Web-Funktionseinstellungen], und aktivieren Sie das Kontrollkästchen zu [Web-Server aktivieren].
4. Legen Sie folgende Eigenschaften fest.

Eigenschaften Eigenschaften

[Web-Funktionseinstellungen]

[Web-Server aktivieren]
Auswählen, um Web-Server zu verwenden.

[Einstellungen des Web-Servers]

[Sicherheitseinstellung]
Wenn Benutzer entsprechend der Benutzerzugriffsstufe der Web-Server nur eingeschränkt zugelassen sind, wählen Sie unter [Sicherheitseinstellung] die Option [Aktivieren] und legen Sie die Sicherheitsstufe fest.

[Sicherheitsstufe für Lesen]
Benutzer können Server-Eigenschaften, Variablennamen, Variablenwerte, Systemfehler und Alarme einsehen.

[Portnummer]
Legen Sie die Portnummer für die Datenkommunikation fest.

[Verschlüsselte Kommunikation]
Diese Eigenschaft ist bei Modellen verfügbar, die HTTPS/WSS unterstützen. Unterstützte Version: TLS 1.3 TLS 1.2 Hinweis:Informationen zu Modellen, die HTTPS/ WSS unterstützen, erhalten Sie unter: Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

[Zertifikat Exportieren]
Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn [Verschlüsselte Kommunikation] aktiviert ist.

[Datenspeicherung]
Geben Sie den Speicherort für den Export des Server-Zertifikats an.

[Ordnername]
Geben Sie den Zielordner für das Exportieren des Server-Zertifikats an. Wenn diese Option leer bleibt, wird das Zertifikat exportiert und im Stammverzeichnis gespeichert.

## Unterstützte Protokolle

Folgende Protokolle werden unterstützt:

- HTTP

- HTTPS

- WS

- WSS

Hinweis: Wenn [Verschlüsselte Kommunikation] aktiviert ist, werden nur sichere Verbindungen (HTTPS und WSS) zugelassen.

### Einrichten eines sicheren Netzwerks gegen unerlaubten Zugriff

Informationen zum Einrichten eines sicheren Netzwerks gegen unerlaubten Zugriff erhalten Sie unter:

Cyber-Sicherheit

Wir empfehlen v.a. Folgendes:

- Errichten Sie eine Kommunikationsumgebung auf Basis verschlüsselter Kommunikation (z.B. VPN).
- Installieren Sie das Anzeigegerät in einem vertrauenswürdigen, sicheren Netzwerk, und schützen Sie das Anzeigegerät mit einer Firewall.