# Apagar y reiniciar el tiempo de ejecución

- Desconexión
- Reboot

## Desconexión

Lo siguiente sucede cuando realiza el apagado.

- Si el script se configura con el disparador de aplicación en tiempo de ejecución[Stop], se ejecuta la operación especificada.
- La comunicación con los dispositivos externos se detiene.
- La aplicación en tiempo de ejecución termina.
- Cuando utiliza modelos que no son la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la Serie IPC o el PC/AT, la unidad de visualización se apaga.

Nota: Cuando utilice modelos que no sean la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la Serie IPC o el PC/AT, para encender la unidad de visualización después de que se apaga, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.

Para apagar el tiempo de ejecución, realice una de las siguientes acciones:

- Abra la pantalla Configuración de hardware y toque el botón [Shutdown].

- Ejecute el script (operación[Shutdown] de la aplicación del tiempo de ejecución).
  (Ejemplo)

- Para la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Serie IPC y PC/AT, haga clic en la [x] en la parte superior derecha de la aplicación en el tiempo de ejecución.

## Reboot

Lo siguiente sucede cuando realiza el reinicio.

- Si el script se configura con el disparador de aplicación en tiempo de ejecución[Stop], se ejecuta la operación especificada.
- La comunicación con los dispositivos externos se detiene.
- La aplicación de tiempo de ejecución termina y se reinicia.

Para reiniciar el tiempo de ejecución, realice una de las siguientes acciones:

- Abra la pantalla Configuración de hardware y toque el botón [Reboot].

- Ejecute el script (operación [Reboot] de la aplicación de tiempo de ejecución).

(Ejemplo)