# Propiedades (Todas las alarmas)

[N.º máximo de registros] 'Alarm.MaxRecord'
Configure el número de registros del historial de alarmas que desea guardar. Cuando el historial de alarmas supera el valor establecido, se ejecuta el proceso especificado por el campo [Operación cuando [Guardar en] está lleno]. El historial de alarmas incluye alarmas y errores del sistema para todos los grupos de alarmas. Setting Value Range 0 - 2147483647
Nota: El número de registros de historial de alarmas que puede guardar depende de la capacidad del lugar de almacenamiento. Para conocer el tamaño de los datos del historial de alarmas, consulte lo siguiente. Calcular el tamaño de los datos a guardar El número máximo de errores del sistema que se pueden guardar es 100. Incluso si establece [Registro máximo] en un valor superior a 100, el número de errores del sistema guardados se limita a 100. Si el número de errores del sistema supera los 100, se borra el error más antiguo y se guarda el más reciente. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. Alarm.MaxRecord Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Operación cuando [Guardar en] está lleno]
Seleccione la operación que se produce cuando el historial de alarmas supera el [N.º máximo de registros]. -[Sobrescribir datos antiguos]: Elimine el historial de alarmas más antiguo y guarde el nuevo historial de alarmas. -[Detener registro]: Deje de guardar el nuevo historial de alarmas.

[Guardar en]
Seleccione la ubicación para guardar el historial de alarmas entre las siguientes. -[Memoria de respaldo] -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Importante: Cuando utilice un almacenamiento externo para guardar el historial de alarmas, apague la unidad de visualización antes de retirar el almacenamiento externo. Si retira el almacenamiento externo antes de apagar la unidad de visualización, el historial de alarmas no podrá guardarse aunque vuelva a insertar el almacenamiento externo. En este caso, reinicie la unidad de visualización después de insertar el almacenamiento externo. Recomendamos que evite seleccionar un almacenamiento externo que se retire a menudo de la unidad de visualización. Nota: La memoria y el almacenamiento que pueden seleccionarse para [Guardar en] dependen del modelo de unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el historial de alarmas en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar el historial de alarmas en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01)

[Cifrado]
Seleccione esta casilla para encriptar el historial de alarmas guardado. El valor predeterminado está habilitado. Desactive esta casilla si no desea cifrar el historial de alarmas guardado.

[Exportar datos]

[Activar]
Puede guardar el historial de alarmas de la unidad de visualización en un archivo.
Nota: Para más información sobre la exportación e importación, consulte lo siguiente. Exportación e importación de alarmas

[Almacenamiento de datos]
Seleccione la ubicación del archivo exportado entre las siguientes. -[Almacenamiento local] -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Nota: El almacenamiento que puede seleccionarse para [Almacenamiento de datos] depende del modelo de unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el archivo de exportación en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar el archivo de exportación en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01)

[Agregar fecha/hora]
Al final del nombre del archivo exportado, agregue la fecha y hora de exportación. Por ejemplo, si la fecha y hora de exportación es 2016/10/31 y 22:43:45, el archivo exportado se guarda como “\20161031PM104345.TXT”.
Nota: Nota:Los formatos de fecha y hora dependen de los ajustes de [Formato de fecha] y [Formato de hora]. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Exportar] Para más información, consulte lo siguiente. [Formato de fecha] [Formato de hora] Si la casilla [Agregar fecha/hora] está desactivada y ya existe un archivo con el nombre del archivo de exportación, el nuevo archivo de exportación sobreescribirá el archivo existente.

[Detectar modificación]
Detecta las modificaciones en el archivo exportado. Utilice la herramienta Validación de archivo exportado para detectar las modificaciones.
Cuando la opción [Detectar modificación] está activada, se agrega una cadena alfanumérica a la primera línea del archivo exportado. Esta cadena la utiliza Herramienta de validación de exportaciones para detectar modificaciones en los datos del archivo. Cuando utilice la Herramienta de validación de exportaciones, no borre o modifique esta cadena. Para más información sobre la Herramienta de validación de exportaciones, consulte lo siguiente. Comprobación de modificaciones en el archivo exportado

[Nombre de carpeta] 'Alarm.ExportData.FolderName'
Defina el nombre de la carpeta. (Ejemplo: \Log) Puede utilizar hasta 256 caracteres para el nombre del archivo, excepto los siguientes símbolos. : ; | , * ? " < > / Se crea en la carpeta una subcarpeta con un nombre de modo de alarma ('Log' de 'Activo') utilizado para la exportación y se guarda el archivo de exportación. Configure el modo de alarma en la operación [Exportar datos de alarma]. Exportar datos de alarma
Nota: En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema]. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. Alarm.ExportData.FolderName Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Nombre de archivo] 'Alarm.ExportData.OutputFileName'
Establezca el nombre del archivo exportado. (Ejemplo: LogData) Puede utilizar hasta 256 caracteres para el nombre del archivo, excepto los siguientes símbolos. : ; | , * ? " \ /
Nota: En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema]. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. Alarm.ExportData.OutputFileName Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Estado de exportación]

[Activar]
Puede almacenar el estado de guardado del archivo exportado o el estado de error en una variable.

[Estado de guardado] 'Alarm.ExportStatus.SaveStatus'
Establezca una variable entera para almacenar el estado de inicio y finalización del proceso de exportación. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
Al exportar, se almacena lo siguiente en el estado de guardado. (1) Bit de exportación (2) Bit de finalización La tabla de tiempos para el estado de guardado es la siguiente. A: El usuario inicia la exportación B: Exportación completa C: El usuario borra los valores de las variables Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. Alarm.ExportStatus.SaveStatus Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Estado de error] 'Alarm.ExportStatus.ErrorStatus'
Defina una variable entera para almacenar el resultado del proceso de exportación. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
Cuando el bit de fin (posición del bit:1) de la variable especificada en el campo [Estado de guardado] está en ON, aparecen los siguientes resultados en el estado de error. 0: Los datos exportaron correctamente. 1: No hay ningún almacenamiento externo. 3: No hay suficiente espacio en el disco. 4: Error de apertura/escritura del archivo. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. Alarm.ExportStatus.ErrorStatus Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Comportamiento del estado Hi/Lo]
Seleccione cómo funcionan los estados de alarma cuando el valor de la variable configurada con una alarma de nivel cambia de Hi a HiHi o de Lo a LoLo. [Cambiar a RTN en HiHi/LoLo] [Permanecer activo en HiHi/LoLo]
Nota: Si selecciona [Permanecer activo en HiHi/LoLo] y un valor modificado supera más de un tipo de alarma, todas las alarmas aplicables se producen al mismo tiempo. (Ejemplo) Para una alarma de nivel con Hi establecido en 50 y HiHi establecido en 100, y el valor cambia de 0 a 105, tanto Hi como HiHi ocurren al mismo tiempo. Como resultado, el objeto del Resumen de alarmas muestra ambas alarmas y en este orden Hi, HiHi, para que coincida con la dirección del cambio de valor (0 a 105).