# Propiedades (Grupo de alarmas)

[Etiqueta BajoBajo] / [Etiqueta Bajo] / [Etiqueta Alto] / [Etiqueta AltoAlto]
Introduzca la etiqueta que aparece en la columna [Tipo de alarma] del objeto del Resumen de alarmas. Puede definir una etiqueta para cada tipo de alarma (BajoBajo/Bajo/Alto/AltoAlto).
Nota: Vaya a [Explorador de proyectos]→[Alarmas o eventos]→[Todas las alarmas]→[Grupo de alarmas]→[Alarma booleana] o [Alarma de nivel], y establezca el tipo de alarma con la propiedad [Tipo de alarma] en la pantalla Propiedades. Cuando introduzca caracteres que no se correspondan con el Texto de idioma, seleccione el idioma adecuado en la configuración de fuente de los objetos donde se mostrarán los caracteres. Si utiliza Texto de idioma, seleccione el idioma en el editor Tabla de idiomas. Para más información sobre los idiomas compatibles, véase lo siguiente. Idiomas de pantalla admitidos Compatibilidad con el Enlace de datos: Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Texto de la tabla de idiomas] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Etiqueta activa] / [Etiqueta ACK] / [Etiqueta RTN] / [Etiqueta UNACK]
Introduzca la etiqueta que aparece en la columna [Estado de la alarma] del objeto del Resumen de alarmas. Puede definir una etiqueta para cada estado de alarma (Activo/ ACK/RTN/UNACK). Nota: Cuando introduzca caracteres que no se correspondan con el Texto de idioma, seleccione el idioma adecuado en la configuración de fuente de los objetos donde se mostrarán los caracteres. Si utiliza Texto de idioma, seleccione el idioma en el editor Tabla de idiomas. Para más información sobre los idiomas compatibles, véase lo siguiente. Idiomas de pantalla admitidos
Compatibilidad con el Enlace de datos: Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Texto de la tabla de idiomas] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Parámetro]
Establezca un parámetro para el grupo de alarmas. Cuando se selecciona el grupo de alarmas asociado en un objeto del Resumen de alarmas, el parámetro establecido se guarda en la propiedad de origen del objeto del Resumen de alarmas (SelectedParameter). Usando este mecanismo, se puede realizar cualquier operación cuando hay un grupo de alarmas seleccionado. Setting Value Range 0 - 65535
Nota: Cuando la configuración es un duplicado del [Parámetro] de la alarma, el ajuste del [Parámetro] de la alarma tiene prioridad. Para más información sobre la propiedad de origen (SelectedParameter), consulte lo siguiente. SelectedParameter Para ver ejemplos de la configuración, consulte lo siguiente. Uso de parámetros para mostrar pantallas

[Comportamiento de la alarma]
Seleccione el comportamiento de la alarma. [ACK opcional]: Las alarmas cambian entre los estados Activo, Confirmado y Vuelta a la normalidad (RTN). La confirmación de las alarmas es opcional. [ACK obligatorio]: Las alarmas cambian entre los estados Activo, Confirmado, No confirmado y Vuelta a la normalidad (RTN). Es obligatorio confirmar las alarmas antes de poder entrar en el estado de Vuelta a la normalidad (RTN).
Nota: Para seleccionar [ACK obligatorio], en la ventana de propiedades [Todas las alarmas], ajuste la propiedad [Comportamiento del estado Hi/Lo] a [Permanecer activo en HiHi/LoLo]. [Comportamiento del estado Hi/Lo] Para obtener información sobre la transición entre estados de alarma, consulte lo siguiente. La transición entre estados de alarma