# Propiedades (Propiedades)

[Nombre]
Los nombres de las propiedades del objeto compuesto deben ser únicos en el mismo nivel dentro de un objeto compuesto. Los nombres de las propiedades del objeto compuesto aceptan tanto caracteres de un solo byte como de varios bytes. Los nombres de las propiedades de los objetos compuestos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para conocer otras reglas y caracteres que pueden utilizarse para los nombres de propiedades de objetos compuestos, consulte lo siguiente. Convenciones de nomenclatura

[Mostrar nombre]
Introduzca el nombre tal y como aparecerá en la instancia del objeto compuesto. Se pueden usar caracteres multibyte en el nombre mostrado. Si no se proporciona el nombre mostrado, se muestra el nombre de la propiedad del objeto compuesto.

[Tipo]
Seleccione el tipo de propiedad del objeto compuesto de la siguiente lista:
Tipo | Valor Inicial | Intervalo
DINT | - | - | 0 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
LINT | - | - | 0 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
BOOL | - | - | FALSE |
STRING | - | - | Vacío | 0 ~ 512 caracteres
FLOAT | - | - | 0 | -1.7E308 ~ 1.7E308
TIME | - | - | 0 00:00:00 | -24d20h31m 23s648ms ~ +24d20h31m 23s647ms
DATE | - | - | Fecha actual | 1970/01/01 00:00:00 UTC ~ 2106/02/07 00:00:00 UTC
TIME_OF_DAY | - | - | 00:00:00 | 00:00:00 ~ 23:59:59
DATE_AND_TIME | - | - | Fecha y hora actual | 1970/01/01 00:00:00 UTC ~ 2106/02/07 00:00:00 UTC
STRUCT*1 | - | - | - | Máximo 6 niveles
ENUM | Visibilidad | - |  |
Tipo de fuente | - |  |
Ubicación del dock | - |  |
Fuera de rango | - |  |
Modo de texto | - |  |
Formato de fecha y hora | - |  |
Formato de hora | - |  |
Unidad de tiempo | - |  |
Unidad de temperatura | - |  |
Unidad de longitud | - |  |
Unidad de peso | - |  |
Unidad de superficie | - |  |
Unidad de presión | - |  |
Unidad de volumen | - |  |
Redondeo | - |  |
PREDEFIND | FILL | Pincel (Sólido) |  |
Pincel (Ninguno, Sólido) |  |
Pincel (Sólido, Parpadear) |  |
Pincel (Sólido, Patrón) |  |
Pincel (Ninguno, Sólido, Parpadear) |  |
Pincel (Ninguno, Sólido, Patrón) |  |
Pincel (Sólido, Parpadear, Gradiente lineal, Gradiente radial, Patrón) |  |
Pincel (Ninguno, Sólido, Parpadear, Gradiente lineal, Gradiente radial, Patrón) |  |
COLOR | - |  |
*1 Para más información sobre el tipo STRUCT, consulte lo siguiente. Creación de un objeto compuesto para controlar un motor

[Lista]
Si se selecciona esta casilla de verificación, la propiedad se convierte en una propiedad de lista. No disponible para los tipos [STRUCT] o [PREDEFINED]. Al aumentar el número de listas después de colocar el objeto compuesto en la pantalla, se puede utilizar como una matriz. Después de aumentar el número de listas, puede reducirlas si no son necesarias. Para más información sobre la [Lista], consulte lo siguiente. Creación de un objeto compuesto con botones de opción agrupados

[Control de IU]
Seleccione el control de interfaz de usuario que se muestra en las instancias del objeto compuesto. Los controles de IU de usuario que puede definir varían según el tipo de propiedad del objeto compuesto.
Tipo | Control de IU | Ejemplo de control de IU
DINT | - | Default |
- | Transparencia |
LINT | - | Default |
- | Dirección IP |
BOOL | - | Default |
STRING | - | Default |
- | Texto multilínea |
- | Navegador de imágenes |
- | Navegador de carpetas |
FLOAT | - | Default |
TIME | - | Default |
DATE | - | Default |
TIME_OF_DAY | - | Default |
DATE_AND_TIME | - | Default |
STRUCT | - | Default |
ENUM | Visibilidad | Default |
Tipo de fuente | Default |
Ubicación del dock | Default |
Fuera de rango | Default |
Modo de texto | Default |
Formato de fecha y hora | Default |
Formato de hora | Default |
Unidad de tiempo | Default |
Unidad de temperatura | Default |
Unidad de longitud | Default |
Unidad de peso | Default |
Unidad de superficie | Default |
Unidad de presión | Default |
Unidad de volumen | Default |
Redondeo | Default |
PREDEFINED | Relleno | Pincel de relleno |
Pincel de borde |
Color | Default |
Padre de lista |  | Default |

[Valores admitidos]
Seleccione una de las siguientes fuentes de enlace disponibles. -[Seleccionar todo] -[Alarma] -[Variable] -[Objeto gráfico] -[Destinos] -[Receta] -[Variable local] -[Equipo] -[Constante] Nota: Cualquier opción que no sea [Constante]: Sólo se permite el enlace, y los valores constantes no se pueden introducir después de colocarlos en una pantalla o contenido. Si se selecciona [Constante]: La propiedad se trata como de sólo lectura. No se puede usar como destino de enlace después de colocarla en una pantalla o contenido. Sin selección: Se permiten todos los enlaces al crear un objeto compuesto, pero cuando se coloca en una pantalla o contenido, la propiedad se trata como una propiedad de sólo lectura y no se muestra en la ventana de propiedades después de su colocación. Cuando se selecciona un tipo de enlace ([Alarma], [Variable], [Objeto gráfico], [Objetivo], [Receta], [Variable local], [Equipo]) y [Constante]: Se pueden establecer enlaces y valores constantes después de su colocación en una pantalla o contenido. No puede seleccionar [Valores admitidos] cuando está seleccionado el tipo [STRUCT] o [PREDEFINIR].

[Descripción]
Introduzca una descripción para la propiedad del objeto compuesto.

[Pestaña primer nivel]
Seleccione la categoría de propiedades del objeto compuesto que se mostrará en la pestaña de primer nivel de la ventana [Propiedades] cuando se seleccione una instancia del objeto compuesto.

[Pestaña segundo nivel]
Seleccione la categoría de propiedades del objeto compuesto que se mostrará en la pestaña de segundo nivel de la ventana [Propiedades] cuando se seleccione una instancia del objeto compuesto.

[Validación]
Establezca reglas de validación para validar el valor asignado a la propiedad del objeto compuesto colocado en el proyecto. No se puede establecer validación para una propiedad padre con [Lista] habilitada, una propiedad de tipo [STRUCT] o una propiedad de tipo [PREDEFINED]. Establezca un método de validación. Haga clic en la elipsis vertical para abrir el cuadro de diálogo [Normas de validación].

[Requerido]
Valide la ausencia de entrada, tal como un campo en blanco para un tipo STRING, o una propiedad en la que se requiera un enlace.

[Intervalo]
Seleccione y configure los parámetros para validar el rango de entrada. Disponible si el tipo de propiedad del objeto compuesto es [DINT], [LINT], [FLOAT], [TIME], [DATE], [TIME_OF_DAY] o [DATE_AND_TIME]. (Ejemplo) Numérico: 10,20 Fecha: 01/01/2020,01/01/2023 Hora: -24:23:31:02,24:23:31:02

[Longitud de la cadena]
Seleccione y configure el parámetro para validar la longitud máxima para una propiedad de tipo [STRING].