# Variables

Propiedad | Descripción | Tipo de datos | Valor mínimo | Valor máximo | Lectura | Escritura
InitialValue | Almacena el valor inicial para la variable interna. | BOOL, Entero, Real, Fecha, Hora, Fecha y Hora, Cadena | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. |  | -
Min | Almacena el valor mínimo para la entrada de datos en la variable. | BOOL, Entero, Real, Fecha, Hora, Fecha y Hora, Cadena | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. |  | -
Max | Almacena el valor máximo para la entrada de datos en la variable. | BOOL, Entero, Real, Fecha, Hora, Fecha y Hora, Cadena | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. |  | -
Value | Almacena el valor de la variable. | BOOL, Entero, Real, Fecha, Hora, Fecha y Hora, Cadena | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. | Valor por defecto del tipo de datos seleccionado. |  |
Quality Nota: Esta propiedad no está disponible para las variables locales. | Muestra el estado de exploración de la variable seleccionada.
Valor | Descripción
0, 4 | El acceso a la dirección del dispositivo y al valor de la dirección del dispositivo es normal.
1, 3, 5, 7 | No se puede acceder a la dirección del dispositivo.
6 | Después de que la unidad de visualización se inicie y acceda a la dirección del dispositivo, la unidad de visualización se encuentra en un estado de espera, hasta que el valor de la dirección del dispositivo esté disponible.
8, 12 | El valor de la dirección del dispositivo no es válido.
9, 13, 15 | No se puede acceder a la dirección del dispositivo. Además, el valor de la dirección del dispositivo puede ser inválido.
2, 10, 11, 14 | No está en uso
| BYTE | 0 | 15 |  | -