# Azbil

La operación Azbil ejecuta la operación de copia de seguridad y restauración en los dispositivos externos de Azbil Corporation. Con esta operación, puede hacer una copia de seguridad y restaurar la configuración de la dirección IP de varios dispositivos externos en la tarjeta Ethernet seleccionada, todo al mismo tiempo.

##### Bloque

##### Texto

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1: Operación

##### Bloque

- [Backup]
- [Restore]

##### Texto

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2: Tarjeta Ethernet

Nota: Esta operación sólo es aplicable cuando tiene un dispositivo externo de Azbil Corporation conectado a la unidad de visualización.

## Copia de seguridad y restauración de la configuración de la dirección IP

Utilice la operación [Backup] para hacer una copia de seguridad de la configuración de la dirección IP del dispositivo externo en la unidad de visualización. Puede modificar la configuración de la dirección IP desde la pantalla Configuración de hardware de la unidad de visualización y, a continuación, utilizar [Restore] para sobrescribir la dirección IP del dispositivo externo con el ajuste modificado.

Nota:

- La copia de seguridad y el restablecimiento de la configuración de la dirección IP pueden realizarse para un dispositivo externo en la misma configuración del sistema. La configuración de la dirección IP de la que se ha hecho copia de seguridad no se puede restaurar en un dispositivo externo con una configuración de sistema diferente.

- La copia de seguridad y la restauración de la configuración de la dirección IP es única para cada tarjeta Ethernet. La configuración de la dirección IP respaldada no puede restaurarse en un dispositivo externo conectado a una tarjeta Ethernet diferente.

- Cuando se utilizan varias cadenas para conectar varios dispositivos externos a una sola tarjeta Ethernet, no es posible realizar una copia de seguridad y restaurar la configuración de la dirección IP.