# Condiciones para la recopilación de datos

En las propiedades del Grupo de registro, defina la condición para la recopilación de datos.

[Cambio de valor] | Utilice estas opciones para recopilar datos siempre que haya un cambio en el valor de la variable. ### [Condición de ejecución]
[ACTIVADO] | Los datos se recopilan cuando el valor de la variable establecida como [Variable del disparador] se pone en ON.
[DESACTIVADO] | Los datos se recopilan cuando el valor de la variable establecida como [Variable del disparador] se pone en OFF.
[Al cambiar] | Los datos se recopilan cuando el valor de la variable establecida como la [Variable del disparador] cambia.
[Periódico] | Utilice esta opción para recopilar datos en intervalos de tiempo regulares. Configure la frecuencia y la unidad en los campos [Frecuencia] y [Unidades]. Puede detener la recopilación de datos poniendo en ON la variable establecida como [Enclavamiento].
[Script] | Utilice esta opción para recopilar datos basados en la condición establecida en un script. En el editor de scripts, defina el script para iniciar y detener la recopilación de datos. Registro de datos

Nota:

- La unidad de visualización lee los valores almacenados en las direcciones de los dispositivos de las variables externas asociadas en el intervalo establecido en la velocidad de exploración. Por ejemplo, si el ciclo de recopilación de registro de datos es más corto que la velocidad de exploración, los mismos valores se siguen recopilando hasta la siguiente exploración por variables externas para los valores de la dirección del dispositivo.
  Para más información sobre la velocidad de exploración, consulte lo siguiente.
  Configuración del intervalo de lectura de los valores de las variables externas (Velocidad de exploración)
- Incluso si [Tipo de condición] está definido en [Cambio de valor] o [Periódico], si hay un script que recopila datos en una operación de [Registro de datos], los datos se recopilarán cuando se active el script. Tenga en cuenta que cuando los datos son recopilados por el script, los datos también se recopilan en los tiempos [Periódico] o [Cambio de valor].
  Registro de datos
  Ejemplo: El script se activa mientras se recopilan datos cada 5 segundos
  : Datos recopilados cada 5 segundos
  : Datos recopilados por la operación [Registro de datos]

## Número máximo de registros para registrar los datos

A medida que aumenta el número de registros, la recopilación de datos en el tiempo establecido puede no ser posible y la elaboración de gráficos de tendencias puede llevar más tiempo.

Cuando ajuste el [N.º máximo de registros], consulte la Guía para el número máximo de registrosy verifique las operaciones en tiempo de ejecución.

Nota:

- El trazado de muchos canales y datos en los gráficos de tendencia reducirá el rendimiento de la pantalla, incluso si el número de registros está por debajo de la directriz.
  Acerca del rendimiento de visualización de gráficos de tendencias

- Cuando haya un gran número de registros, borre los datos de registro para mejorar el rendimiento en tiempo de ejecución.
  Registro de datos

### Directriz para el número máximo de registros

#### Serie SP5000 Power Box, Serie SP5000X

| Número de variables en los grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Frecuencia de registro | 100 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | – | –
200 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | –
500 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | –
1 s | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 500

Nota:

- La frecuencia de registro de la tabla se refiere a la frecuencia de recopilación de datos, independientemente del ajuste [Tipo de condición].
- Las combinaciones que muestran "-" como valor orientativo identifican los casos que pueden causar retrasos en la recopilación de datos y en el trazado de los gráficos de tendencias.

#### Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

| Número de variables en los grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Frecuencia de registro | 100 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | –
200 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000
500 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000
1 s | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000

Nota:

- La frecuencia de registro de la tabla se refiere a la frecuencia de recopilación de datos, independientemente del ajuste [Tipo de condición].
- Las combinaciones que muestran "-" como valor orientativo identifican los casos que pueden causar retrasos en la recopilación de datos y en el trazado de los gráficos de tendencias.

#### Serie ST6000, Serie ST6000 2nd Gen, o Serie STM6000

| Número de variables en los grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Frecuencia de registro | 100 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | –
200 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000
500 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000
1 s | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000

Nota:

- La frecuencia de registro de la tabla se refiere a la frecuencia de recopilación de datos, independientemente del ajuste [Tipo de condición].
- Las combinaciones que muestran "-" como valor orientativo identifican los casos que pueden causar retrasos en la recopilación de datos y en el trazado de los gráficos de tendencias.

#### Serie GP-4100

| Número de variables en los grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Frecuencia de registro | 100 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | – | – | –
200 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | – | –
500 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | – | –
1 s | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 100 | –

Nota:

- La frecuencia de registro de la tabla se refiere a la frecuencia de recopilación de datos, independientemente del ajuste [Tipo de condición].
- Las combinaciones que muestran "-" como valor orientativo identifican los casos que pueden causar retrasos en la recopilación de datos y en el trazado de los gráficos de tendencias.

#### Serie IPC o PC/AT

| Número de variables en los grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Frecuencia de registro | 100 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | –
200 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000
500 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000
1 s | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000

Nota:

- La frecuencia de registro de la tabla se refiere a la frecuencia de recopilación de datos, independientemente del ajuste [Tipo de condición].
- Las combinaciones que muestran "-" como valor orientativo identifican los casos que pueden causar retrasos en la recopilación de datos y en el trazado de los gráficos de tendencias.