# Introducción de datos en el objeto con el lector de códigos de barras USB

Los datos leídos por un lector de códigos de barras USB pueden introducirse en una variable entera (Var1) mediante un objeto del visualizador numérico.

## Establecer el flujo de trabajo

1. Agregar variables
2. Agregar lector de códigos de barras USB
3. Configurar los objetos

## Agregar variables

### Explorador de proyectos : [Variables] ➞ [Todas las variables]

Agregue la(s) siguiente(s) variable(s).

#### Propiedad de las variables

[Nombre] | [Tipo de datos] | [Origen] | [Dirección de dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Equipo serie Modbus de Schneider' | 400001

## Agregar lector de códigos de barras USB

### Explorador de proyectos : [Target01] ➞ [Accesorios]

Agregue el siguiente lector de códigos de barras USB.

#### Propiedades del Lector de códigos de barras USB:

Tabulación | Propiedad | Valor
[Básico] | [Guardar datos en] | [Objetos]
[Código de clave] | [English 101]

## Configurar los objetos

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Arrastre y coloque los siguientes objetos de la [Caja de herramientas] a la pantalla.

#### Propiedades del objeto del visualizador numérico (Nombre: NumericDisplay1):

Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor
[Función] | [Básico] | [Valor actual] | [Variable] [Nombre]: Var1
[Habilitar Modo de introducción] |
[Usar teclado] |