# LED de estado de la unidad de visualización

Ocultar Show

1. Serie STM6000
2. Serie ST6000
3. Serie ST6000 2nd Gen
4. Serie SP5000, Serie SP5000X

Nota: Para más información sobre el LED de estado de la Serie IPC, consulte su manual de hardware.

## Serie STM6000

Color | Indicador | Operación
Verde | ACTIVADO | En funcionamiento
Intermitente (repite ON durante 1,2 segundos y OFF durante 0,4 segundos) | STM-6B00D: Error de sistema recuperable (por ejemplo, error de comunicación)*1*2
Intermitente (repite ON y OFF cada 0,4 segundos) | STM-6B00D: Transferencia de archivos de proyecto
Intermitente (después de apagar durante 2,8 segundos, repite 5 veces ON y OFF cada 0,4 segundos) | STM-6B00D: Error de sistema irrecuperable (por ejemplo, error de comando de escritura)*1
Parpadea una vez cada 5 segundos | Luz de fondo apagada (Modo de espera)
Naranja | Intermitente | El software se inicia o está en Modo de recuperación
Rojo | ACTIVADO | El equipo está ACTIVADO.
Doble flash | Error de conexión del módulo de visualización
– | DESACTIVADO | El equipo está DESACTIVADO.

*1 Para más información sobre los mensajes de error, consulte lo siguiente.

Lista de mensajes de error

*2 Cuando se recupera el error, el parpadeo termina.

## Serie ST6000

Color | Indicador | Operación
Verde | ACTIVADO | En funcionamiento
Parpadea una vez cada 5 segundos | Luz de fondo apagada (Modo de espera)
Naranja | Intermitente | El software se inicia o está en Modo de recuperación
Rojo | ACTIVADO | El equipo está ACTIVADO.
– | DESACTIVADO | El equipo está DESACTIVADO.

## Serie ST6000 2nd Gen

Color | Indicador | Operación
Verde | ACTIVADO | En funcionamiento
Parpadea una vez cada 3 segundos | Luz de fondo apagada (Modo de espera)
Naranja | Intermitente | Inicio del software
Verde/Naranja | Alternando | Transferencia de runtime o datos del proyecto / modo de recuperación
Rojo | ACTIVADO | El equipo está ACTIVADO.
– | DESACTIVADO | El equipo está DESACTIVADO.

## Serie SP5000, Serie SP5000X

Color | Indicador | Operación
Verde | ACTIVADO | En funcionamiento
Naranja | Intermitente | El software se inicia o está en Modo de recuperación
Rojo | ACTIVADO | El equipo está ACTIVADO.
Rojo/Verde | Alternando | Error de conexión del módulo de visualización
Naranja/Rojo | Alternando | SP-5B10, SP-5B90: Error de arranque de la tarjeta SD
– | DESACTIVADO | El equipo está DESACTIVADO.