# Propiedades (Variables)

[Origen]
Seleccione la fuente para leer y escribir los datos, ya sea como un dispositivo interno o externo.

Nota:

- Esta propiedad no está disponible para las variables locales.
- El origen de las variables locales se fija en [Interno].

[Dirección de dispositivo]
Esto sólo está disponible cuando la [Origen] está establece en dispositivo externo. Asigne una dirección de dispositivo externo.

Nota: Esta propiedad no está disponible para las variables locales.

[Velocidad de exploración]
Esto sólo está disponible cuando la [Origen] está establece en dispositivo externo. Seleccione el velocidad de exploración para obtener los datos de la dirección del dispositivo.
Importante: La velocidad de exploración NO está disponible para los controladores con direcciones que se administran en la memoria de la unidad de visualización, como Modbus SIO Esclavo, Modbus TCP Esclavo, Memory Link SIO y Memory Link Ethernet. Aunque se configuren los ajustes de la velocidad de exploración, estos controladores NO los utilizan. Nota:Para más información sobre las velocidades de exploración, véase lo siguiente. Configuración del intervalo de lectura de los valores de las variables externas (Velocidad de exploración)

[Valor Inicial]
Defina el valor inicial para la variable interna.

[Valor]
Esto sólo está disponible cuando la [Origen] se establece en [Interno]. Seleccione la propiedad de origen a la que se referirá el valor. En tiempo de ejecución, el valor de la variable que utiliza la propiedad de origen se puede cambiar de manera dinámica modificando los valores de la propiedad de origen.
Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. '(nombre de la variable).Value' Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Alarma][ Variable][ Destino][Equipo][ Receta] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Rango de entrada]
Seleccione esta casilla para limitar el rango de valores escritos en la variable desde la unidad de visualización. Las operaciones de escritura de datos por parte del dispositivo externo no están limitadas por esta función.

[Mínimo] / [Máximo]
[Mínimo] / [Máximo] define el rango de valores que puede escribir en la variable desde la unidad de visualización.
Nota: Para más información sobre los intervalos de valores de la variable, consulte lo siguiente. Tipo de datos

[Longitud de la variable]
Esto sólo está disponible cuando la [Origen] se establece en [Interno]. Seleccione esta opción para que el número de bytes que se pueden almacenar sea variable.

[Número de bytes]
Esto sólo está disponible cuando el [Tipo de datos] está configurado como [STRING] o [WSTRING]. Si el [Tipo de datos] está definido como [STRING], seleccione la codificación de la cadena. El número de caracteres admitidos por la variable de cadena está definido por el [Número de bytes] y el [Código de cadena] Setting Value Range 1 - 512

[Código de cadena]
Esto sólo está disponible cuando la [Origen] está establece en dispositivo externo. Si el [Tipo de datos] está definido como [STRING], seleccione la codificación de la cadena.
Nota: También puede configurar la codificación de las cadenas en las propiedades del equipo. El ajuste de la propiedad variable tiene prioridad sobre la propiedad del equipo. En la propiedad [Código de cadena] de la variable, seleccione [Tipo de configuración del equipo] para aplicar el ajuste de codificación de cadenas del equipo. Para una variable o dispositivo seleccionado, si utiliza un texto cuyo código de caracteres no puede ser convertido por el [Código de cadena], el final de la cadena se reconoce por el código de caracteres. Cuando el [Tipo de datos] se establece en [STRING], la codificación de cadenas se fija en UTF16.

[Retentivo]
Conserva el valor de la variable interna cuando la unidad de visualización está apagada.
Nota: El número de variables que puede definir en [Retentivo] depende del espacio disponible en la memoria de respaldo (SRAM). Para comprobar el área de datos necesaria para conservar los valores de las variables, véase lo siguiente. Calcular el tamaño de los datos a guardar Independientemente del ajuste [Retentivo], los valores de las variables se restablecen en su [Valor Inicial] cada vez que se transfiere el proyecto. No puede activar [Retentivo] en las variables externas. Esta propiedad no está disponible para las variables locales.

[Tipo de datos]
Seleccione el tipo de datos que se almacenarán en la variable.
Nota: Para más información sobre el tipo de datos, consulte lo siguiente. Tipo de datos

[Compartir datos]
Seleccione si desea compartir la variable con el servidor OPC UA. Esta propiedad está disponible cuando [Servidor OPC UA] está activado. Ventana Propiedades [Destino01] > Pestaña [Detalle] > Pestaña [Acceso a datos] > [Servidor OPC UA] Propiedades (Destino01) -[Ninguno]: La variable no puede ser visualizada ni editada por los clientes. -[Sólo lectura]: Los clientes en la red pueden ver el valor de la variable. -[Lectura y escritura]: Los clientes en la red pueden ver y editar el valor de la variable. Nota: Esta propiedad no está disponible para las variables locales.

[Comentarios]
Introduzca los comentarios sobre la variable.