# Transferir un proyecto por primera vez

Hide Show

1. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, Serie SP5000X, o Serie GP-4100
2. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)
3. Cuando se utiliza la Serie ST6000 o la Serie STM6000 (excepto STM-6B00D)
4. Cuando se utiliza STM-6B00D
5. Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Power Box, Serie SP5000X, o Serie GP-4100

Por defecto, el sistema GP-Pro EX viene instalado de fábrica. El sistema GP-Pro EX se convierte en BLUE cuando se transfiere un archivo de proyecto BLUE.

Se admiten los siguientes métodos de transferencia. Para conocer los procedimientos de cada método de transferencia, consulte el enlace correspondiente.

Transferir un proyecto a través de un cable USB

Transferir un proyecto por Ethernet

Importante:

- Una vez que se transfiere un archivo de proyecto BLUE a una unidad de visualización, no se puede revertir la unidad de visualización para ejecutar archivos de proyecto de GP-Pro EX.
- Para SP-5B10 y SP-5700WCD o SP-5B10 y SP-5800WCD, cuando transfiera el primer archivo de proyecto a través de Ethernet, utilice la dirección IP que aparece en la pantalla de la unidad de visualización.
- Si la versión de tiempo de ejecución del GP-Pro EX es 4.09.200 o posterior y la clave de conexión está activada, el archivo de proyecto BLUE no puede ser transferido. En la pantalla de GP-Pro EX fuera de línea, desactive la casilla [Autenticar la clave de conexión al transferir] antes de transferir el archivo de proyecto BLUE.

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

La aplicación de tiempo de ejecución (BLUE Runtime) se instala por defecto.

La aplicación del tiempo de ejecución debe estar activada antes de transferir un proyecto.

Para activar la aplicación del tiempo de ejecución:

1. Encienda la unidad de visualización.

2. Haga doble clic en el acceso directo [Convertir Runtime] en el escritorio.

3. En el cuadro de diálogo [Confirmación], haga clic en [Aceptar].
   Después de reiniciar, aparece una pantalla de configuración preinstalada (Pantalla de bienvenida).
4. Toque el botón [Configuración HW].
5. Toque el botón (Desconexión).
6. Reinicie la aplicación de tiempo de ejecución con privilegios de administrador. En el menú Programa, haga clic en [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].
7. Toque el botón de la opción de transferencia correspondiente.
8. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para transferir el archivo de proyecto.
   - Transferir un proyecto a través de Ethernet con IPsec
   - Transferir un proyecto a través de un cable USB
   - Transferir un proyecto con el sistema de archivos
   - Transferir un proyecto por Ethernet

## Cuando se utiliza la Serie ST6000 o la Serie STM6000 (excepto STM-6B00D)

Por defecto, este modelo tiene una pantalla de configuración preinstalada (Pantalla de bienvenida) para las transferencias de archivos de proyectos y conexiones de red.

Después de encender el equipo, aparece la Pantalla de bienvenida.

Toque el botón de la opción de transferencia correspondiente.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para transferir el archivo de proyecto.

- Transferir un proyecto a través de Ethernet con IPsec
- Transferir un proyecto a través de un cable USB
- Transferir un proyecto con el sistema de archivos
- Transferir un proyecto por Ethernet

## Cuando se utiliza STM-6B00D

Por defecto, este modelo tiene una pantalla de configuración preinstalada (Pantalla de bienvenida) para las transferencias de archivos de proyectos y las conexiones de red, pero no puede utilizar la Pantalla de bienvenida porque este modelo no tiene un módulo de visualización.

### Ajustes de fábrica

Utilice la siguiente configuración predeterminada de fábrica para transferir un archivo de proyecto.

Configuración | Valor de ajuste
Pro-face Connect | Activar
Web Viewer | Activado
Descarga vía Ethernet | Activar
Ethernet 1 | IP Address | 192.168.219.81
Máscara de subred | 255.255.255.252
Ethernet 2 | IP Address | 192.168.220.81
Máscara de subred | 255.255.255.252

### Opciones de transferencia admitidas

Cuando transfiere un proyecto a este modelo, se admiten los siguientes métodos de transferencia.

- Transferir un proyecto a través de un cable USB
- Transferir un proyecto por Ethernet
- Transferir un proyecto con el sistema de archivos

#### Transferir un proyecto a través de un cable USB

Para conocer el procedimiento de este método de transferencia, consulte el siguiente enlace.

Transferir un proyecto a través de un cable USB

#### Transferir un proyecto por Ethernet

Cuando conecte el PC y este modelo con un cable Ethernet, modifique las direcciones IP en el PC como se indica a continuación.

Puerto Ethernet utilizado en este lado del modelo | Dirección IP del PC
Puerto Ethernet 1 | 192.168.219.82
Puerto Ethernet 2 | 192.168.220.82

Para conocer el procedimiento de este método de transferencia, consulte el siguiente enlace.

Transferir un proyecto por Ethernet

Importante:

- Para transferir un archivo de proyecto sin utilizar una pantalla, la opción [Descarga vía Ethernet] está activada por defecto. Se recomienda desactivar la [Descarga vía Ethernet] para operaciones normales. La opción [Descarga vía Ethernet] es anulada por el ajuste [Siempre permitir transferencia Ethernet] en un proyecto transferido. Por defecto, la opción [Siempre permitir transferencia Ethernet] está desactivada. Una vez anulada y desactivada la opción [Descarga vía Ethernet], la aplicación Web Viewer es necesaria para las operaciones en pantalla cuando se transfiere un proyecto vía Ethernet.
- Cuando transfiera un proyecto por Ethernet, conecte este modelo y el PC en una conexión de uno a uno.

#### Transferir un proyecto con el sistema de archivos

Cuando transfiere un proyecto con el sistema de archivos, es necesario utilizar la Pantalla de bienvenida.

Puede utilizar la Pantalla de bienvenida desde un cliente de Web Viewer. Para más información sobre Web Viewer, véase lo siguiente.

Visión general de BLUE Web Viewer y flujo de trabajo de desarrollo

Importante:

- Para utilizar la Pantalla de bienvenida desde un cliente de Web Viewer, el [Ajuste de seguridad] está desactivada por defecto. Se recomienda activar el [Ajuste de seguridad] en las operaciones normales. La configuración de un proyecto transferido anula la configuración del [Ajuste de seguridad]. Por defecto, el [Ajuste de seguridad] está activado.
- La operación de la Pantalla de bienvenida debe ser una conexión uno a uno entre este modelo y el cliente de Web Viewer.

Cuando se conecte desde un cliente, introduzca la siguiente URL en su navegador web.

Puerto Ethernet | URL
Ethernet 1 | http://192.168.219.81:8082/webviewer/index.html
Ethernet 2 | http://192.168.220.81:8082/webviewer/index.html

Para conocer el procedimiento de este método de transferencia, consulte el siguiente enlace.

Transferir un proyecto con el sistema de archivos

## Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

La aplicación de ejecución (BLUE Runtime) debe instalarse antes de transferir un proyecto. Para más información sobre el Instalación, véase lo siguiente.

Ajustes de la aplicación en tiempo de ejecución

Tras la instalación, inicie la aplicación de ejecución con derechos de administrador.

1. En el menú Programa, haga clic derecho en [BLUE Runtime] y seleccione [Ejecutar como administrador].

   Nota: Si no puede seleccionar [Ejecutar como administrador], póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Toque el botón de la opción de transferencia correspondiente.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para transferir el archivo de proyecto.
   - Transferir un proyecto a través de Ethernet con IPsec
   - Transferir un proyecto a través de un cable USB
   - Transferir un proyecto con el sistema de archivos
   - Transferir un proyecto por Ethernet

### Configuración manual de los permisos de comunicación

Antes de transferir un archivo de proyecto a través de Ethernet, configure los ajustes de permiso de comunicación.

1. En la ventana del [Panel de control] de Windows, seleccione [Sistema y seguridad]→[Permitir una aplicación a través del firewall de Windows].
2. Haga clic en [Cambiar configuración]→[Permitir otra aplicación].
3. Haga clic en [Examinar] y seleccione el siguiente archivo exe. Una vez seleccionado el archivo exe, haga clic en [Agregar] y el archivo exe se agregará a la lista de [Aplicaciones y funciones permitidas]. Realice esta operación de una en una.
   (Carpeta de instalación de la aplicación de tiempo de ejecución)\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe
   (carpeta de instalación de la aplicación de tiempo de ejecución)\BLUE Runtime\Bin\ITargetManager.exe
4. Para cada archivo exe agregado, configure su perfil de red seleccionando o desactivando las casillas de verificación Privado/Público/Dominio.

5. Haga clic en [Aceptar].