# Lista de puertos TCP utilizados por la unidad de visualización

Esta es una lista de los puertos TCP que usa la unidad de visualización, sus controladores y utilidades subordinadas, y otros programas relacionados.

Característica | Puerto | Configurable
Transferencia del proyecto | 3320 3321 8050 | -
Servidor web Web Viewer | 8082 |
Pro-face Connect | 11444 443 80 | -
Servidor OPC-UA | 48010 |
Objeto de navegador web | Depende de la URL a mostrar. |
Conexión FTP (Sesión de control) | 21 990 |
Conexión FTP (Sesión de datos (modo activo)) | Utiliza el puerto configurado por el sistema operativo. | -
Conexión FTP (Sesión de datos (modo pasivo)) | Utilice el puerto configurado en el servidor FTP. | -