# La transición después de cambiar la pantalla o el contenido

En la transición de pantalla después de cambiar la pantalla o el contenido, el ajuste del [Modo de dibujo] difiere en función de la [Prioridad de pantalla] frente a la [Prioridad de comunicación].

Nota: Puede configurar el [Modo de dibujo] en la Arquitectura del sistema.

1. En la ventana del Explorador de Proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] y haga clic en [Target01].
2. En la ventana Propiedades, vaya a la pestaña [Función] ➞ [Opciones] ➞ y haga clic en [Preferencias].

Cambio de pantalla

Cambiar a pantalla con contenido

Cambio de contenido

## Cambio de pantalla

# | Evento | Transición cuando el [Modo de dibujo] es [Prioridad de pantalla] | Transición cuando el [Modo de dibujo] es [Prioridad de comunicación]
1 | Ejecute la operación de cambio de pantalla. |  |
2 | Establezca la comunicación para las variables externas y las direcciones de los dispositivos en el destino de la operación de cambio de pantalla. Mientras se establece la comunicación, no se ejecutan scripts o cambios de pantalla. | Muestre objetos con variables externas en estado indefinido de comunicación.
3 | Si hay un script en el destino de la operación de cambio de pantalla con el disparador [Estado de pantalla/contenido] establecido en [Active], el script se ejecuta. |
4 | Ejecute scripts distintos del script especificado en el paso 3. |

Var1, Var2: Variables internas, Var3: Variable externa

## Cambiar a pantalla con contenido

# | Evento | Transición cuando el [Modo de dibujo] es [Prioridad de pantalla] | Transición cuando el [Modo de dibujo] es [Prioridad de comunicación]
1 | Ejecute la operación de cambio de pantalla. |  |
2 | Establezca la comunicación para las variables externas y las direcciones de los dispositivos en el destino de la operación de cambio de pantalla. Mientras se establece la comunicación, no se ejecutan scripts ni cambios de pantallas o contenidos. | Muestre objetos con variables externas en estado indefinido de comunicación.
3 | Si hay un script en la pantalla de destino (o un script en el contenido de la pantalla de destino) de la operación de cambio de pantalla con el disparador [Estado de pantalla/contenido] establecido en [Active], el script se ejecuta. |
4 | Ejecute scripts distintos del script especificado en el paso 3. |

Var1, Var2: Variables internas, Var3, Var6: Variables externas

## Cambio de contenido

# | Evento | Transición cuando el [Modo de dibujo] es [Prioridad de pantalla] | Transición cuando el [Modo de dibujo] es [Prioridad de comunicación]
1 | Ejecute la operación de cambio de contenido. |  |
2 | Establezca la comunicación para las variables externas y las direcciones de los dispositivos en el destino de la operación de cambio de contenido. Mientras se establece la comunicación, no se ejecutan scripts o cambios de contenido. | Muestre objetos con variables externas en estado indefinido de comunicación.
3 | Si hay un script en el destino de la operación de cambio de contenido con el disparador [Estado de pantalla/contenido] establecido en [Active], el script se ejecuta. |
4 | Ejecute scripts distintos del script especificado en el paso 3. |

Var1, Var2, Var4, Var5: Variables internas, Var6: Variable externa