# Propiedades (Alarma de nivel)

[Mensaje] '(nombre del grupo de alarmas).(nombre de la variable).(tipo de alarma).Mensaje'
Introduzca el mensaje de la alarma. Haga clic en la elipsis [...] para introducir varias filas.
El valor definido se muestra en la columna [Mensaje de alarma] del objeto del Resumen de alarmas. Nota: Cuando introduzca caracteres que no se correspondan con el Texto de idioma, seleccione el idioma adecuado en la configuración de fuente de los objetos donde se mostrarán los caracteres. Si utiliza Texto de idioma, seleccione el idioma en el editor Tabla de idiomas. Para más información sobre los idiomas compatibles, véase lo siguiente. Idiomas de pantalla admitidos Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. (nombre del grupo de alarmas).(nombre de la variable).(tipo de alarma).Mensaje Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Texto de la tabla de idiomas] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Tipo de alarma]
Seleccione el tipo de alarma. -[AltoAlto] -[Alto] -[Bajo] -[BajoBajo]
El valor definido se muestra en la columna [Tipo de alarma] del objeto del Resumen de alarmas.

[Valor]
Defina el valor de la alarma que sea la condición que activa la alarma. La condición de activación es diferente según el [Tipo de alarma]. -[AltoAlto] o [Alto]: La alarma se activa cuando el valor de la variable es mayor o igual que el valor de la alarma. -[BajoBajo] o [Bajo]: La alarma se activa cuando el valor de la variable es menor o igual que valor de la alarma. Setting Value Range Depende del intervalo de datos de la variable.

[Banda muerta]
Establezca el intervalo entre el valor en que se activa una alarma y el valor en que la alarma vuelve a la normalidad. Cuando se activa una alarma, ésta no vuelve a la normalidad hasta que el valor de la variable supere el valor del intervalo.

[Gravedad]
Defina la gravedad de la alarma. Puede configurar un objeto del Resumen de alarmas para que muestre diferentes colores de fuente y de relleno según la gravedad de las alarmas. Se pueden aplicar diferentes ajustes de color sólo a las alarmas de gravedad 1 a 3. Setting Value Range 0 - 999

[Parámetro]
Defina el parámetro de la alarma. Cuando se selecciona una alarma en un objeto del Resumen de Alarmas, el valor del parámetro introducido se guarda en la propiedad de origen del objeto del Resumen de alarmas (SelectedParameter). Usando este mecanismo, cuando toca la alarma en el indicador de alarma, aparece la subpantalla. Setting Value Range 0 - 65535
Nota: Cuando la configuración es un duplicado del [Parámetro] del grupo de alarmas, el ajuste [Parámetro] de la alarma tiene prioridad. Para más información sobre la propiedad de origen (SelectedParameter), consulte lo siguiente. SelectedParameter Para ver ejemplos de la configuración, consulte lo siguiente. Uso de parámetros para mostrar pantallas

[Variable]
Defina una variable entera o real para controlar las alarmas activas. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
El valor definido se muestra en la columna [Variable de destino] del objeto del Resumen de alarmas. Nota: Si utiliza diferentes tipos de alarma, puede registrar varias alarmas establecidas con la misma variable. Compatibilidad con el Enlace de datos: Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos