# Calibración del panel táctil

Puede realizar la calibración para un panel táctil analógico.

Nota: Al utilizar la serie ST6000 2nd Gen, vaya a [System Settings] de la unidad de visualización para realizar la calibración. Desde la pantalla Configuración de hardware, toque el botón [Reboot and show System Settings] para ir a [System Settings].

Para calibrar:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. Toque el botón [...] a la derecha del campo [Touch].
3. Toque el botón en el campo [Calibration]. Se inicia la calibración y aparece un cursor en forma de cruz en la esquina superior izquierda de la pantalla.
4. Toque la cruz. La cruz desaparece y aparece la siguiente cruz. Cuando se tocan las cuatro cruces, la calibración se finaliza correctamente.

   Nota: Debe tocar el centro de la cruz. Si pulsa cualquier otro punto, la entrada se considera un error y la calibración no se completará correctamente.