Alarma

Registro de datos

Objeto del visualización de fecha y hora

Almacenamiento externo

Serie GP-4100

Objeto de la imagen

Multi Touch

Objeto

Teclado en pantalla

Unidad de visualización en funcionamiento

Objeto de Visualización de imagen

Archivo de proyecto

Reinicio

Operación de la Aplicación en tiempo de ejecución

Software de edición de pantallas

Desplazar pantalla

Desconexión

Simulación

Navegación del control deslizante

Destino

Transferir (PC a unidad de visualización)

Gráfico de tendencias

Lector de códigos de barras USB

Deshacer/rehacer

Variables

Acercar pantalla

Si el registro de datos se ha detenido, los datos no se trazan en el objeto del Gráfico de tendencias durante ese período. En el gráfico, se dibuja una línea entre los valores al parar y al reiniciar.
1: Período durante el cual se detiene el registro de datos.

Cuando se establece [Valor actual] en una propiedad de destino "Target01.DateAndTime.DateTime", la fecha y hora máximas y mínimas se mostrarán en un rango incorrecto.
La fecha y hora establecidas más allá del rango en la unidad de visualización no se actualizarán en la propiedad de destino.

- Tenga cuidado al trabajar con el almacenamiento externo. En caso de una manipulación poco adecuada, se podrían dañar los datos o causar una avería en el almacenamiento externo o en la unidad de visualización.
- Mientras se escriben datos en el almacenamiento externo, es posible que se ralenticen los cambios en la visualización de objetos y pantallas.
- Si se produce un error de escritura, los archivos que no se hayan terminado de escribir pueden permanecer en el almacenamiento externo.
- Al sobrescribir los datos, el espacio disponible necesario en el almacenamiento externo es mayor que el tamaño de los datos reales. Si los datos son más grandes que el espacio disponible, se producirá un error de escritura.
- Conecte únicamente un dispositivo de almacenamiento USB a la unidad de visualización. Aunque haya múltiples dispositivos de almacenamiento USB conectados a la unidad de visualización, sólo puede utilizar el primer dispositivo de almacenamiento USB que se reconoce.
- Apagar, reiniciar la unidad de visualización o desconectar el almacenamiento externo al acceder al almacenamiento externo puede dañar el almacenamiento externo.
- Haga una copia de seguridad de los datos en el almacenamiento externo.

Si utiliza una unidad de visualización que no admite la función multitáctil, no toque varios puntos del panel táctil. Si toca varios puntos del panel táctil, puede funcionar como si hubiera tocado el punto central de los toques múltiples.
Por ejemplo, si toca dos o más puntos del panel táctil y en el centro de los toques hay un interruptor para un sistema de accionamiento, aunque no haya tocado directamente ese interruptor, puede funcionar como si lo hubiera hecho.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPOC uando utilice una unidad de visualización que no sea compatible con la función multitáctil, no diseñe aplicaciones que requieran que el operador toque dos o más puntos. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

Nota:

Para obtener información sobre los modelos compatibles con la función multitáctil, consulte lo siguiente.
Modelo/función compatible

Si el ancho horizontal o la altura vertical del objeto es de 601 píxeles o más en tiempo de ejecución, no se mostrará una sombra, independientemente de los ajustes de sombra.
(1) Ancho horizontal en tiempo de ejecución
(2) Altura vertical en tiempo de ejecución

Nota:

La restricción anterior afecta al tamaño de la pantalla en la unidad de visualización (tiempo de ejecución), no a los ajustes del software de edición de pantallas.

El número total de píxeles de imagen cargados puede llegar a 10.000.000 píxeles. Al usar la serie SP5000 Open Box (modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o PC/AT, el número total de píxeles de imagen cargados puede ser hasta 50,000,000 píxeles.
Si intenta cargar las imágenes A (6,000,000 píxeles) y B (5,000,000 píxeles) al mismo tiempo en una unidad de visualización con un tamaño máximo de imagen de 10,000,000 píxeles, la imagen B no se mostrará si la imagen A se carga primero y aparecerá el mensaje [No se puede cargar la imagen].

Las imágenes con un ancho o alto mayor a 3000 píxeles no se muestran y aparecerá el mensaje [No se puede cargar la imagen].

No se pueden abrir los archivos de proyecto creados con V2.3 o anterior.

Al abrir el archivo de proyecto de la versión anterior, se recomienda verificar la precisión de los datos convertidos en la simulación.

Cuando la Serie GP-4100 se reinicia utilizando cualquier operación que no sea de la Aplicación en tiempo de ejecución (como Apagar o Reiniciar), se pierden los siguientes datos:
- Valores de la Variable retentiva
- Registro de alarmas
- Registro de datos
Haga una copia de seguridad de los datos antes de apagar o reiniciar la unidad de visualización.
Apagar y reiniciar el tiempo de ejecución

Para las series GP-4100, el gesto de deslizar funciona en simulación. Sin embargo, no funciona en la unidad de visualización.

Para la comunicación entre los modelos IPC o PC/AT y los dispositivos externos, puede seleccionar desde COM1 hasta COM9. Para todos los demás modelos, sólo están disponibles COM1 y COM2.

Cuando se transfiere una versión anterior del proyecto a la versión 3.1, los ajustes de [Fecha/Hora] (Huso horario y Ajuste de la hora), [Pulsación] - [Timbre] y [Brillo] cambian por defecto en el tiempo de ejecución.

Para mostrar en un gráfico de tendencias los datos de registro que se guardan en un almacenamiento externo, asegúrese de que el almacenamiento externo esté conectado a la unidad de visualización y sea reconocido antes de mostrar la pantalla con el gráfico de tendencias. Si muestra la pantalla sin que se reconozca el almacenamiento externo, el gráfico de tendencias no funcionará correctamente.
Si el gráfico de tendencias no funciona correctamente, vuelva a abrir la pantalla o cambie el gráfico de tendencias a datos históricos una vez.

No es posible Deshacer/Rehacer un gran número de datos.

Pulsar [AltGr]+[S] en el teclado en pantalla se comporta igual que [Guardar como (Alt+Ctrl+S)].

Si un lector de códigos de barras USB se desconecta mientras se introduce un valor en un objeto, es posible que ya no se pueda introducir información en el objeto activo. Vuelva a conectar el lector de códigos de barras USB y toque nuevamente el objeto para reanudar la introducción de datos.