# Transferir un proyecto por Ethernet

Puede transferir (del PC a la unidad de visualización) los archivos del proyecto a la unidad de visualización mediante el cable Ethernet .

## Transferir el archivo de proyecto

Para ejecutar la transferencia de Ethernet, es necesario realizar operaciones tanto en el PC (software de edición de pantallas) como en la unidad de visualización (pantalla Configuración de hardware). Dado que el puerto Ethernet de la unidad de visualización está normalmente cerrado, como parte del proceso de transferencia, es necesario abrir el puerto en la pantalla Configuración de hardware (véase el paso 8 en la tabla siguiente).

Importante:

- Para comunicarse a través de Ethernet, es necesario configurar la dirección IP de la configuración de Ethernet en la unidad de visualización.

- El sistema de la unidad de visualización utiliza los números de puerto Ethernet 3320- 3321 y 8050- 8051. No cierre estos puertos en los ajustes del cortafuegos.

- Antes de transferir un proyecto por Ethernet, valide el riesgo de seguridad. Para más detalles, véase lo siguiente.
  Ciberseguridad

- Para evitar la manipulación del archivo de proyecto en la unidad de visualización, active la autenticación del usuario para las operaciones de transferencia de archivos de proyecto. Para el procedimiento de configuración, consulte los siguientes pasos.
  Por favor, tome precauciones, ya que la transferencia no será posible si olvida el nombre de usuario o la contraseña.

- Al transferir un proyecto, asegúrese de que las fechas del PC y de la unidad de visualización coincidan. Si cambia la fecha en la serie IPC o en el PC/AT, reinicie el sistema para regenerar el certificado.

Nota:

- Compruebe si los puertos Ethernet configurados están disponibles en la unidad de visualización.
- Es posible que su PC o tarjeta de red no admita una conexión directa con la unidad de visualización usando un cable Ethernet. Si la comunicación no es posible, intente lo siguiente:

- No se puede transferir el proyecto durante la simulación.

- Cuando el software de edición de pantallas y la aplicación de ejecución residen en el mismo PC, establezca [127.0.0.1] en la propiedad [Método de transferencia] - [Dirección IP] del destino.

Para transferir un proyecto:

| PC (Software de edición de pantallas) | Unidad de visualización (pantalla Configuración de hardware)
1 | Conecte el PC (instalado con el software de edición de pantallas) y la unidad de visualización a la red Ethernet.
2 | — | Encienda la unidad de visualización. (Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)) En el menú Programa, haga clic en [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)]. (Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT) En el menú Programa, haga clic derecho en [BLUE Runtime] y seleccione [Ejecutar como administrador]. Nota: Si no puede seleccionar [Ejecutar como administrador], póngase en contacto con el administrador del sistema.
3 | Inicie el software de edición de pantallas y abra el proyecto que desea transferir. | —
4 | En la ventana Explorador de proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] haga clic en [Target01]. Nota: Asegúrese de que la unidad de visualización que está transfiriendo es del mismo tipo de unidad de visualización que la definida en el software de edición de pantallas. | —
5 | En la ventana Propiedades, vaya a la pestaña [Función] ➞ [Básico] y en [Tipo] confirme que el [Método de transferencia] sea [Ethernet]. Defina la dirección IP a la que se transferirán los archivos de proyecto. | —
6 | En el [Ajuste de seguridad] seleccione [Activar] y en el campo [Nivel de seguridad] establezca el nivel de seguridad necesario para realizar las operaciones de transferencia. Nota: En el [Ajuste de seguridad], si [Desactivado] está seleccionado, el archivo de proyecto se transfiere sin la autenticación del usuario. Cuando [Activar] no está seleccionado en la ventana Propiedades de [Ajustes], el archivo de proyecto se transfiere sin la autenticación. (Para abrir la ventana Propiedades de [Ajustes], en la ventana del Explorador de proyectos, vaya a [Seguridad] y haga clic en [Ajustes]) Si no hay ningún grupo de usuarios o usuario que satisfaga el [Nivel de seguridad], el archivo de proyecto no se puede transferir. Para crear grupos de usuarios y usuarios, véase lo siguiente. Pasos para diseñar (Seguridad) | —
7 | — | Abra la pantalla Configuración de hardware. Configuración de hardware
8 | — | Desde [Ethernet Download], toque el botón [Enable]. Nota: Al utilizar la serie IPC o PC/AT, aparece el botón de puntos suspensivos [...]. Toque los puntos suspensivos [...] para mostrar el certificado de transferencia por Ethernet. ➞ Aparecerá la pantalla de espera. Las operaciones de la unidad de visualización no son posibles mientras se muestra la pantalla de espera. (Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT) La primera vez que transfiera un archivo de proyecto, puede aparecer el siguiente cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo aparece cuando los puertos Ethernet necesarios NO están abiertos. Haga clic en [Permitir acceso]. Haciendo clic en [Permitir acceso] se abren los puertos Ethernet necesarios. Nota: Si hace clic en [Cancelar] en el cuadro de diálogo anterior, o si el cuadro de diálogo anterior no aparece debido a la configuración de Windows, establezca manualmente el permiso. Para más información sobre los permisos, consulte lo siguiente. Configuración manual de los permisos de comunicación
9 | En la barra de herramientas de la aplicación, haga clic en el icono . Nota: Si el producto no tiene licencia, el icono aparecerá en gris y no podrá transferir el proyecto. | —
10 | Al transferir a la serie IPC o a PC/AT, aparece el cuadro de diálogo [Validación del certificado] y se muestran los detalles del certificado. Seleccione [Esta sesión] para confiar solo en esta transferencia, o [Este sistema] para confiar en la unidad de visualización, y luego haga clic en [Continuar] para proceder con la transferencia. Al hacer clic en [Cancelar] o en [X], se cancela la operación de transferencia. Nota: Una vez que se confía en la unidad de visualización, el cuadro de diálogo [Validación del certificado] no aparecerá en transferencias posteriores. Para especificar la ubicación de almacenamiento del certificado, seleccione la carpeta [Autoridades de certificación raíz de confianza]. |
11 | El cuadro de diálogo Administrador de descargas muestra el estado de la transferencia. Se le pedirá un [Nombre del usuario] y una [Contraseña]. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un usuario que satisfaga el nivel de seguridad requerido y haga clic en [Aceptar]. Importante: No apague el PC o la unidad de visualización, ni desconecte el cable de transferencia durante la transferencia (del PC a la unidad de visualización). Esto puede causar un error cuando se inicie la unidad de visualización. Nota: Antes de que aparezca el cuadro de diálogo del Administrador de descargas, se muestra un cuadro de diálogo que muestra el progreso de la validación y la generación de archivos. Además, dependiendo del tamaño del proyecto, puede tardar varios minutos antes de que aparezca el cuadro de diálogo del Administrador de descargas. El cuadro de diálogo Administrador de descargas muestra las opciones Conservar y Sobrescribir/Borrar datos en tiempo de ejecución en función de la configuración de Información de usuario, Configuración de Ethernet, Almacenamiento local, Alarma, Registro y Registros de funcionamiento. Para más información, consulte lo siguiente. Mantener los datos de Runtime después de la transferencia Puede tardar varios minutos en transferir archivos de proyecto muy grandes. | —
12 | Una vez finalizada la transferencia, cierre el cuadro de diálogo del Administrador de descargas. | —

Una vez que el proyecto se transfiera con éxito la unidad de visualización se reinicia y ejecuta el proyecto transferido.

Nota: Cuando se transfiere a una unidad de la Serie GP-4100 que tiene un sistema de la versión 3.0 o anterior, después de que aparezca un cuadro de mensaje para indicar que la transferencia se ha completado, es posible que la unidad de la Serie GP-4100 no se reinicie incluso después de que transcurran varios minutos.

Una vez finalizada la operación de transferencia, puede reiniciar la unidad de la Serie GP-4100 sacando y volviendo a insertar el cable de alimentación.

## Siempre permitir transferencia Ethernet

Configure lo siguiente cuando necesite transferir con frecuencia, por ejemplo, cuando depura la aplicación, para que pueda evitar tener que entrar en Configuración de hardware y habilitar la descarga por Ethernet cada vez.

Importante:

No se recomienda la siguiente configuración. Cuando se utiliza esta configuración, la unidad de visualización siempre acepta transferencias Ethernet, lo que aumenta el riesgo de seguridad.

1. En la ventana del Explorador de Proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] y haga clic en [Target01].

2. En la ventana Propiedades, vaya a la pestaña [Avanzado] ➞ [Ajustes] y en [Preferencias] seleccione la casilla [Siempre permitir transferencia Ethernet].