# Creación de un interruptor de operación retardada

Si se pulsa el interruptor de forma continua durante un tiempo determinado (por ejemplo, 3 segundos), el bit especificado se pondrá en ON. Esto es útil para evitar entradas accidentales.

Si retira el dedo del interruptor antes de que se active, la acción del interruptor se desactivará.

## Operación de ejemplo

## Establecer el flujo de trabajo

1. Agregar variables
2. Configurar los objetos
3. Configurar los scripts

## Agregar variables

### Explorador de proyectos : [Variables] ➞ [Todas las variables]

Agregue la(s) siguiente(s) variable(s).

#### Propiedad de las variables

[Nombre] | [Tipo de datos]
Var1 | [BOOL]

## Configurar los objetos

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Arrastre y coloque los siguientes objetos de la [Caja de herramientas] a la pantalla.

#### Propiedades del objeto del interruptor (Nombre: Switch1):

Valor por defecto

## Configurar los scripts

### Explorador de proyectos : [Diseño de pantalla] ➞ [Pantallas] ➞[Pantalla1]

Establezca el siguiente script en el objeto.

Desde la [Caja de herramientas] arrastre y coloque el script en el editor de scripts.

#### Script del objeto del interruptor (Nombre: Switch1) :

Leyenda | Bloque
1 | [Disparos] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Operaciones] ➞ [Cambio de valor] ➞ [Cambio del valor Bool]
3 | [Valores] ➞ [Variable]
4 | [Valores] ➞ [Objeto de pantalla]