# Configuración de conexiones FTP

Puede ver y editar las Conexiones FTP.

Nota: para obtener información sobre los modelos que admiten conexiones FTP, consulte lo siguiente.

Lista de modelos admitidos/características

### Para editar la dirección IP del servidor FTP:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [FTP Connections], toque los puntos suspensivos […] para mostrar la Connection FTP configurada.
3. Toque la dirección IP para mostrar un teclado en el que puede introducir la nueva dirección IP.
4. Escriba la dirección IP y toque [Save and Reboot].

Nota:

- Configure el nivel de seguridad para la operación que muestra la pantalla de Configuración de hardware.
- Utilice un servidor FTP y una dirección IP de confianza.
- Al transferir un archivo de proyecto, la dirección IP del servidor FTP se sobrescribe con el contenido del proyecto.

### Para establecer la configuración de la conexión FTP:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [FTP Connections], toque los puntos suspensivos […] para mostrar la Connection FTP configurada.
3. Configure los ajustes necesarios y pulse [Save and Reboot].

Nota:

- Las siguientes propiedades no se pueden actualizar en la pantalla de Configuración de hardware.
  [Nombre], [ID], [Cifrado], [Tipo de conexión], [Validar certificado]
- Para obtener información sobre las propiedades de la conexión FTP, consulte lo siguiente.
  Propiedades (Conexión FTP)