# Configuración de EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Esta sección describe los pasos para configurar los ajustes del EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

Nota:

- Para más información sobre los modelos que soportan el EcoStruxure Augmented Operator Advisor, véase lo siguiente.

  Modelo/característica admitido.

- Para más detalles sobre la configuración de EcoStruxure Augmented Operator Advisor, consulte los siguientes manuales.

  Manual | Enlace
  Guía de inicio rápido de EcoStruxure Augmented Operator Advisor | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manual de usuario de EcoStruxure Augmented Operator Advisor Manager | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manual de usuario de la aplicación EcoStruxure Augmented Operator Advisor | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manual de usuario del Asesor de Operadores Aumentados de EcoStruxure | EN, FR, DE, ES, IT, CN

  DE(Alemán), EN(Inglés), FR(Francés), IT(Italiano), ES(Español), CN(Chino)

1. En la ventana Explorador de proyectos, vaya a [Arquitectura del sistema] y haga clic en [Controlador].

2. En la barra de herramientas de la ventana Explorador de proyectos, haga clic en [Controlador].
   → Se abre una ventana Agregar controlador.

3. En la lista [Fabricante] seleccione [Schneider Electric], luego en [Controlador] seleccione [EcoStruxure Augmented Operator Advisor] y haga clic en [Aceptar].

4. En la ventana de propiedades, vaya a la pestaña [Básico] y configure el ajuste [Tiempo de espera (seg)] del controlador.

5. En la vista de documento de la Arquitectura del sistema, haga clic en el equipo. (EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. En la ventana Propiedades, vaya a la pestaña [Básico] y configure el número de puerto y la dirección IP del equipo.