# Cómo funcionan las alarmas

Estructura de los datos de alarma

Flujo de trabajo de las alarmas

Acerca de las alarmas guardadas

La transición entre estados de alarma

## Estructura de los datos de alarma

Hay dos tipos de alarmas, Alarma booleana y Alarma de nivel, para las que se puede configurar una variable a controlar, el mensaje a mostrar, la gravedad, etc.

Tipo | Descripción | Tipos de datos de variables disponibles
Alarma booleana | La alarma se activa en función del valor ON o OFF de la variable monitorizada. | BOOL
Alarma de nivel | La alarma se activa en función del valor almacenado de la variable monitorizada. | SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL.

Puede mostrar las alarmas por grupos de alarmas en los objetos de Resumen de alarmas.

Nota:

- Para conocer el número de grupos de alarmas que puede crear, consulte lo siguiente.
  Modelo/Función admitidos
- Los valores de las variables externas se actualizan según el intervalo de la velocidad de exploración. Cuando se configura una variable externa con una alarma, y el intervalo de la Velocidad de exploración es demasiado largo, puede haber un retraso considerable entre que el dispositivo externo genere una alarma y que la alarma se muestre en el objeto del Resumen de alarmas. Para más información sobre las velocidades de exploración, consulte lo siguiente.
  Configuración del intervalo de lectura de los valores de las variables externas (Velocidad de exploración)
- Para más información sobre el objeto del Resumen de alarmas, consulte lo siguiente.
  Mostrar alarmas

## Flujo de trabajo de las alarmas

1. En el software de edición de pantallas, cree una alarma.

   Nota: Mediante la función de importación/exportación, puede utilizar Excel u otras herramientas de hoja de cálculo para editar las alarmas. Para más detalles, consulte lo siguiente.

   Exportación e importación de alarmas

2. Transfiera el proyecto a la unidad de visualización.

3. Compruebe la información de las alarmas activas en el objeto del Resumen de alarmas y toque el interruptor [ACK].
   Se actualiza la información en el objeto del Resumen de alarmas (cambia a confirmado).

4. Cuando el valor de la variable monitorizada vuelve a la normalidad, se actualiza la información en el objeto del Resumen de alarmas (cambia a recuperado).

## Acerca de las alarmas guardadas

Las alarmas se guardan en el campo [Guardar en] definido.

[Guardar en] | Descripción
[Memoria de respaldo] | Los datos se almacenan en la memoria de respaldo de la unidad de visualización (SRAM).
[Tarjeta SD] | Los datos se almacenan en la tarjeta SD de la unidad de visualización.
[Almacenamiento USB] | Los datos se almacenan en el almacenamiento USB de la unidad de visualización.

Las alarmas se guardan en formato binario.

Puede comprobar los datos desde el Explorador de proyectos haciendo clic en [Arquitectura del sistema] y seleccionando [Todas las alarmas].

Para el cálculo del tamaño de los datos, véase lo siguiente.

Calcular el tamaño de los datos a guardar

Puede seleccionar entre lo siguiente sobre cómo operar después de alcanzar el [Número máximo de registros] especificado.

- Detener registro
- Sobrescribir datos antiguos

## La transición entre estados de alarma

Según la configuración de la propiedad [Comportamiento de la alarma], el estado de alarma cambia entre tres estados ([ACK opcional]) o cuatro estados ([ACK obligatorio]).

- 3 estados ([ACK opcional]): La transición entre los estados Activo, Confirmado y Vuelta a la normalidad (RTN), y la Confirmación de alarmas es opcional.
- 4 estados ([ACK obligatorio]): Transición entre los estados Activo, Confirmado, No confirmado y Vuelta a la normalidad (RTN). Es obligatorio confirmar las alarmas antes de poder entrar en el estado de Vuelta a la normalidad (RTN).

Nota: Para obtener información sobre la propiedad [Comportamiento de la alarma], consulte lo siguiente.

[Comportamiento de la alarma]