# Configuración de ajustes del servidor OPC UA

Puede ver y editar la configuración del servidor OPC UA.

Nota: para información sobre los modelos que admiten el servidor OPC UA, consulte lo siguiente.

Lista de modelos admitidos/características

### Para configurar los ajustes del servidor OPC UA:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [OPC UA Server], toque el botón […] para mostrar el servidor OPC UA configurado.
3. Configure los ajustes necesarios y pulse [Save and Reboot].

Nota:

- Las siguientes propiedades no se pueden actualizar en la pantalla de Configuración de hardware.
  [Certificates List], [Certificate: Save In], [Certificate: Destination Folder]
- Para información sobre las propiedades del servidor OPC UA, consulte lo siguiente.
  Propiedades (Target01)

### Para generar el certificado OPC UA:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [OPC UA Server], toque el botón […] para mostrar el servidor OPC UA configurado.
3. Toque el botón [Generar y reiniciar] para generar el certificado y reiniciar la unidad de pantalla.
4. Repita los pasos 1 a 2 y toque el botón [Export] para exportar el certificado a la ubicación indicada en los campos [Certificate: Save In] y [Certificate: Destination Folder] .

Nota: una vez que el certificado se regenera, los certificados del servidor OPC UA exportados previamente se vuelven inválidos.