# Configuración de las velocidades de exploración

Interfaz que muestra las velocidades de exploración configuradas (períodos en los que las variables externas leen los valores de las direcciones de los dispositivos).

Si es necesario, a través de esta interfaz se puede cambiar el valor de las velocidades de exploración configuradas.

Nota: Nota: Para más información sobre las velocidades de exploración, véase lo siguiente.
Configuración del intervalo de lectura de los valores de las variables externas (Velocidad de exploración)

Para configurar las velocidades de exploración:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. A la derecha del campo [Scan Rates], toque los puntos suspensivos [...] para mostrar las velocidades de exploración configuradas.
3. Toque un valor de velocidad de exploración para que mostrar un teclado, el cual puede utilizar para introducir la nueva velocidad de exploración.