# Propiedades (Lector de códigos de barras USB)

Puede configurar los detalles del lector de códigos de barras USB en Arquitectura del sistema.

1. En la ventana Explorador de proyectos, vaya a [Arquitectura del sistema] y haga clic en [Accesorios].

2. En la barra de herramientas del editor de la Arquitectura del sistema, haga clic en [Lector de códigos de barras USB].

3. En la ventana Propiedades, configure las propiedades a continuación.

## Básico

[Guardar en]

Puede configurar los siguientes destinos para los datos introducidos desde un lector de códigos de barras USB. Seleccione [Objetos] o [Variable].

[Cadena escaneada]

Puede configurar variables STRING internas para los datos introducidos desde un lector de códigos de barras USB. La configuración sólo es posible cuando se selecciona [Variable] en [Guardar en].

[Cadena escaneada (bytes)]

Para contar los caracteres, configure una variable entera interna como destino de almacenamiento del valor contado. La configuración sólo es posible cuando se selecciona [Variable] en [Guardar en].

[Código de clave]

Seleccione la distribución del teclado. Seleccione [English 101] o [Japanese 106].