# Configuración de los ajustes de Ethernet

Puede asignar una dirección IP a la unidad de visualización y definir los ajustes para la comunicación Ethernet. Dichos ajustes se usan para comunicar con dispositivos externos o para descargar un archivo de proyecto.

Nota:

- En los modelos compatibles, puede actualizar la configuración de Ethernet mediante la operación de transferencia. Para los modelos que admiten la transferencia de ajustes de Ethernet, véase lo siguiente.
  Lista de modelos admitidos/características
- Cuando se utiliza la Serie ST6000 2nd Gen
  - Primero, habilite el puerto Ethernet seleccionando [Habilitar] en el campo [Puerto]. Toque […] en el lado derecho del campo [Ethernet] para mostrar el campo [Puerto].
  - Puede configurar los ajustes de Ethernet desde la pantalla Configuración de hardware o desde [System Settings]de la unidad de visualización. El sistema se reinicia automáticamente cuando se actualizan los ajustes en la pantalla Configuración de hardware. Si actualiza la configuración desde [System Settings], deberá reiniciar el sistema manualmente.

### Para asignar una dirección IP:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. Toque la dirección IP en el campo[Ethernet1] para mostrar un teclado.
3. Especifique la dirección IP.

   Nota: La dirección IP debe tener el formato nnn.nnn.nnn.nnn, donde 'nnn' es un número comprendido entre 0 y 255.

4. Toque el botón [Save and Reboot]. Los cambios se guardan y la aplicación en tiempo de ejecución se reinicia.

### Para configurar los ajustes de Ethernet:

1. En la unidad de visualización, abra la pantalla Configuración de hardware.
2. Toque el botón [...] a la derecha del campo [Ethernet].
3. Configure los ajustes necesarios, como [Subnet Mask] y [Default Gateway].

   Nota: Cuando se comunica a través de una conexión Ethernet, la comunicación puede no ser posible, según la configuración del dispositivo de destino. Si la comunicación no es posible, intente lo siguiente:

   - Si está conectado directamente al dispositivo de destino mediante un cable Ethernet, utilice un conmutador Ethernet.
   - Haga coincidir los ajustes de [Auto Negotiation], [Speed Setting] y [Duplex Setting] con el dispositivo de destino.
4. En la parte superior de la pantalla, toque el botón [Save and Reboot]. Los cambios se guardan y la aplicación en tiempo de ejecución se reinicia.

### Para ver la dirección MAC:

Se requiere cierta preparación en el software de edición de pantallas para ver la dirección MAC.

1. En la pantalla, dibuje una cadena para mostrar la dirección MAC de una unidad de visualización.
2. Seleccione la cadena y, en la ventana [Propiedades], a la derecha del campo [Valor actual], haga clic en el icono para mostrar una lista. Seleccione [Destino].
3. En el cuadro de diálogo [Selector de propiedades del objeto de destino], seleccione la propiedad de destino que se mostrará en el objeto de visualización de cadenas: Ethernet1.MACAddress o Ethernet2.MACAddress.
4. Establezca la [Dirección] en [OneWay] y haga clic en [Aceptar].
5. Desde la ventana [Propiedades], desactive la casilla de verificación [Habilitar Modo de introducción].

### Para ver la dirección IP actual y la máscara de subred:

Se requiere cierta preparación en el software de edición de pantallas.

1. En la pantalla, dibuje una parte de visualización de dirección para la dirección IP y la máscara de subred de la unidad de visualización.
2. Seleccione la parte de visualización de dirección y, desde la ventana [Propiedades], haga clic en el icono a la derecha del campo [Valor actual]. En la lista que aparece, seleccione [Destino].
3. En el cuadro de diálogo [Selector de propiedades del objeto de destino], seleccione la propiedad de destino que se mostrará en la parte de visualización de dirección: Ethernet1.IPv4Address, Ethernet2.IPv4Address, Ethernet1.IPv4SubnetMask o Ethernet2.IPv4SubnetMask.
4. Establezca la [Dirección] en [OneWay] y haga clic en [Aceptar].
5. Desde la ventana [Propiedades], desactive la casilla de verificación [Habilitar Modo de introducción].