# Propriétés (Alarme booléenne)

[Type d'alarme]
Sélectionnez le type d'alarme. -[HautHaut] -[Haut] -[Bas] -[BasBas]
La valeur définie s'affiche dans la colonne [Type d'alarme] de l'objet Résumé d'alarme.

[Condition de déclenchement]
Cochez la case pour déclencher une alarme lorsque la valeur de la variable s'active. Décochez la case pour déclencher une alarme lorsque la valeur de la variable est désactivée.
La valeur définie s'affiche dans la colonne [Condition] de l'objet Récapitulatif des alarmes.

[Gravité]
Définissez la gravité de l'alarme. Vous pouvez configurer un objet Résumé d'alarme pour afficher différentes couleurs de police et couleurs de remplissage en fonction de la gravité des alarmes. Différents paramètres de couleur peuvent être appliqués uniquement aux alarmes de gravité 1 à 3. Plage de valeurs de configuration : 0 - 999

[Paramètre]
Définissez le paramètre d'alarme. Lorsqu'une alarme est sélectionnée dans un objet Résumé d'alarme, la valeur de paramètre saisie est enregistrée dans la propriété source de l'objet Résumé d'alarme (SelectedParameter). À l'aide de ce mécanisme, toucher l'alarme sur l'indicateur d'alarme affiche le sous-écran. Plage de valeurs de configuration : 0 - 65535
Remarque : Lorsque le paramètre est un doublon du [Paramètre] du groupe d'alarmes, le [Paramètre] de l'alarme est prioritaire. Pour plus d'informations sur la propriété source (SelectedParameter), reportez-vous à ce qui suit. SelectedParameter Pour des exemples de configuration, reportez-vous à ce qui suit. Utilisation des paramètres pour afficher les écrans

[Variable]
Définissez une variable de type BOOL qui surveille le déclenchement de l'alarme. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
La valeur définie s'affiche dans la colonne [Variable cible] de l'objet Résumé d'alarme. Prise en charge de la liaison des données : Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Message] ‘(nom du groupe d'alarmes).(nom de la variable).(type d’alarme).Message’
Saisissez le message d'alarme. Cliquez sur les points suspension [...] pour saisir plusieurs lignes.
La valeur configurée s'affiche dans la colonne [Message d'alarme] de l'objet Résumé d'alarme. Remarque : Lorsque vous saisissez des caractères qui ne correspondent pas au texte de la langue, sélectionnez la langue appropriée dans le réglage de la police des objets où les caractères seront affichés. Lorsque vous utilisez le texte de la langue, sélectionnez la langue dans l'éditeur de la table des langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, reportez-vous à ce qui suit. Langues d'affichage prises en charge Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. (nom du groupe d'alarmes).(nom de la variable).(type d’alarme).Message Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Texte de la table de langues] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données