# Équipement

Propriété | Description | Type de données | Valeur minimale | Valeur maximale | Lire | Écrire | Persistante
ErrorFlag | Lorsqu'il y a une erreur de communication, cet indicateur est défini à Vrai. Réinitialisez manuellement l'indicateur après avoir confirmé l'erreur. | BOOL | - | - |  |  | -
ErrorStatus | L'état de l'erreur de communication est défini. 0 : Pas d'erreur 1 : Erreur 2 : Non utilisé (Lorsque le balayage de la communication est désactivé.) Si la communication se rétablit, 0 est défini sur [ErrorStatus] une fois la période de bande morte passée. Dans la fenêtre de propriétés [Équipement], configurez l'intervalle de bande morte dans [Etat d'erreur de la zone morte (secondes)] | Entier | - | - |  | - | -
IPAddress.CurrentValue*2 | Adresse IP actuelle de l'équipement. | DWORD | 1 | 4294967295 |  | - |
IPAddress.OverWriteValue*2 | L'adresse IP que vous voulez définir pour l'équipement. Cette valeur est appliquée à l'adresse IP de l'équipement associé lorsque l'enregistrement est effectué dans un script à l'aide de l'opération [Équipement]. Équipement | DWORD | 1 | 4294967295 |  |  | -
ScanOffStatus*1 | État actuel du balayage de communication de l'équipement. Vrai : le balayage de communication est arrêté. Faux : le balayage de communication de l'équipement est en cours. Remarque : Lorsque le balayage de communication d'un équipement est désactivé, la qualité des variables associées à l'équipement sera « mauvaise » et les objets utilisant les variables afficheront une bordure rouge pour indiquer une erreur de communication. Si un script de bloc utilise une variable de mauvaise qualité, le script de bloc est ignoré. Pour le fonctionnement d'un script de bloc qui utilise une variable de mauvaise qualité, reportez-vous à ce qui suit. Types de blocs | BOOL | - | - |  | - | -
ScanOffControl*1 | Active ou désactive les balayages de communication de l'équipement, sans nécessiter d'enregistrement ni de redémarrage. Faux : Activer le balayage de communication. Vrai : Désactiver le balayage de communication. | BOOL | - | - |  |  |
UnitId.CurrentValue*2 | Affiche l'ID de l'unité actuelle. (Pilote Modbus SIO Master / Pilote Modbus SIO ASCII Master) | UINT | 1 | 247 |  | - |
Affiche l'ID de l'unité actuelle. (Pilote Modbus TCP Master) | UNITÉ | 0 | 255 |  | - |
UnitId.OverWriteValue*2 | Définissez l'ID de l'unité que vous souhaitez pour l'équipement. Cette valeur est appliquée à l'ID d'unité de l'équipement associé lorsque l'enregistrement est effectué dans un script à l'aide de l'opération [Équipement]. (Pilote Modbus SIO Master / Pilote Modbus SIO ASCII Master) Équipement | UNITÉ | 1 | 247 |  |  | -
Définissez l'ID de l'unité que vous souhaitez pour l'équipement. Cette valeur est appliquée à l'ID d'unité de l'équipement associé lorsque l'enregistrement est effectué dans un script à l'aide de l'opération [Équipement]. (Pilote Modbus TCP Master) Équipement | UNITÉ | 0 | 255 |  |  | -

*1 La propriété source n'est PAS prise en charge par l'équipement pour les pilotes suivants :

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face de Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor

*2 La propriété source est prise en charge par l'équipement pour les pilotes suivants :

- Modbus Organization

- Modbus SIO ASCII Master
- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master

- Schneider Electric

- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master