# Notes sur l'utilisation de l'afficheur

Masquer Afficher

1. Notes sur la connexion à Ethernet
2. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Power Box, Série SP5000X
3. Lors de l'utilisation de l'équipement Série ST6000
4. Lors de l'utilisation d'un équipement Série ST6000 2nd Gen
5. Lors de l'utilisation de l'équipement Série STM6000 (sauf STM-6B00D)
6. Lors de l'utilisation de l'équipement STM-6B00D
7. Lors de l'utilisation de l'équipement Série GP-4100
8. Précaution sur l'écran tactile

## Notes sur la connexion à Ethernet

- Lors de la communication sur une connexion Ethernet, la communication pourrait ne pas être possible selon la configuration du périphérique de destination. Si la communication est impossible, essayez ce qui suit :
  - Si vous êtes connecté directement au périphérique de destination au moyen d'un câble Ethernet, utilisez un commutateur Ethernet.
  - Faire correspondre les paramètres [Auto Negotiation], [Speed Setting] et [Duplex Setting] avec le périphérique de destination.
    Vous pouvez modifier ces paramètres sur l'écran Configuration du matériel.
    Configuration des paramètres Ethernet

## Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Power Box, Série SP5000X

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément Web Server et Web Viewer.

## Lors de l'utilisation de l'équipement Série ST6000

- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation lors de l'utilisation de l'afficheur, y compris pour le transfert. L'afficheur peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est connecté à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB uniquement.

## Lors de l'utilisation d'un équipement Série ST6000 2nd Gen

- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation lors de l'utilisation de l'afficheur, y compris pour le transfert. L'afficheur peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est connecté à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB uniquement.
- Comme la mémoire locale utilise une mémoire flash, le système doit être conçu en tenant compte des limitations du cycle d'écriture.
- La version d'exécution de l'afficheur peut être vérifiée dans les [System Settings]de l'afficheur, dans [Information] - [System Version].

## Lors de l'utilisation de l'équipement Série STM6000 (sauf STM-6B00D)

- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation lors de l'utilisation de l'afficheur, y compris pour le transfert. Même si l'alimentation n'est pas fournie par le cordon d'alimentation, lorsque l'afficheur et l'ordinateur sont branchés avec le câble de transfert USB, le voyant d'état de l'afficheur devient vert mais rien n'est affiché sur l'écran de l'afficheur.

- Assurez-vous d'utiliser un équipement STM-6200WAD / STM-6400WAD avec un équipement Display Module installé. Si vous mettez l'équipement sous tension lorsque l'équipement Display Module est retiré, le voyant d'état clignote en rouge deux fois et le vibreur sonore émet deux bips. Si c'est le cas, fixez le Display Module et l'afficheur se redémarrera automatiquement.
  De plus, n'utilisez PAS un équipement STM-6200WAD / STM-6400WAD avec un Display Module d'une autre taille. Si vous installez un Display Module de taille différente, le voyant d'état clignote route deux fois, puis se répète, le vibreur sonore émet deux bips, puis se répète, et le message d'erreur suivant s'affiche.
  Message d'erreur:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## Lors de l'utilisation de l'équipement STM-6B00D

- Pour surveiller et utiliser l'écran, utilisez BLUE Web Viewer. BLUE Web Viewer est activée par défaut.
  Aperçu de BLUE Web Viewer et du flux de travail de développement

- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation lors de l'utilisation de l'afficheur, y compris pour le transfert. Même si l'alimentation n'est pas fournie par le cordon d'alimentation, lorsque l'afficheur et l'ordinateur sont branchés avec le câble de transfert USB, le voyant d'état de l'afficheur devient vert mais rien n'est affiché sur l'écran de l'afficheur.

- Lorsque vous connectez un afficheur à l'équipement STM-6B00D, utilisez l'afficheur de la même taille que celui configuré dans le logiciel d'édition d'écran. Si vous installez un Display Module de taille différente, le voyant d'état clignote route deux fois, puis se répète, le vibreur sonore émet deux bips, puis se répète, et le message d'erreur suivant s'affiche.
  Message d'erreur:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### Erreur système

Le voyant clignote en vert en cas d'erreurs système. Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, reportez-vous à ce qui suit.

Liste des messages d'erreur

## Lors de l'utilisation de l'équipement Série GP-4100

- Puisque les modèles Série GP-4100 ne sont pas équipés d'une mémoire de sauvegarde, une partie de la mémoire interne est utilisée comme zone de sauvegarde. Dans la documentation utilisateur, cette zone est appelée 'mémoire de sauvegarde virtuelle' Les données de la mémoire de sauvegarde virtuelle, tout comme la mémoire de sauvegarde, sont préservées même lorsque l'équipement Série GP-4100 est mis hors tension à l'aide d'une opération d'application d'exécution ou à partir de la configuration matérielle. Mais lorsque l'équipement Série GP-4100 est mis hors tension à l'aide d'une opération autre qu'une opération d'application d'exécution ou un écran de configuration matérielle, les données suivantes sont perdues :

Application d'exécution

Arrêter et redémarrer Runtime

- Pour les modèles Série GP-4100, les versions disponibles de BLUE varient en fonction de la version du logiciel de l'afficheur. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les versions de BLUE. Vérifiez la version du logiciel sur l'étiquette du produit de l'afficheur.

  | BLUE Version 3.4 ou antérieure | BLUE Version 3.4 Service Pack 1 Version 3.5
  SV 3.0 ou plus récente | - |
  SV 2.0 ou antérieure |  |

Si un projet est transféré vers un afficheur qui ne peut pas l'utiliser, le message d'erreur SYS00003 ou le message suivant apparaîtra :

[La cible n'est pas un appareil Pro-face HMI valide]

## Précaution sur l'écran tactile

- Sur les équipements Série SP5000 Power Box et Série SP5000X, si vous coupez l'alimentation et la remettez immédiatement sous tension, le message d'erreur ci-dessous peut apparaître. Si vous voyez ce message, coupez l'alimentation, attendez au moins 10 secondes, puis remettez-la sous tension.
  Message d'erreur : Touch panel driver initialization failed.
  Si ces étapes ne permettent pas de résoudre le problème, ou si vous voyez ce message sur une autre afficheur, contactez le support client.