# Utilisation du verrouillage pour éviter les erreur de fonctionnement

L'action tactile ne sera exécutée que si la variable BOOL spécifiée dans l'adresse de verrouillage remplit la condition d'activation du fonctionnement tactile.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables ci-dessous.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Valeur initiale]
Var1 | [DINT] | Tout | Tout
Verrouillage | [BOOL] | [Internal] |

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet d'affichage numérique (Nom : NumericDisplay1) :

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Var1
[Activer le mode de saisie] |
[Détails] | [Verrouillage] | [Variable] [Nom] : Verrouillage

#### Propriétés de l'objet de basculement (Nom : ToggleSwitch1) :

Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Verrouillage