Alarme

Journalisation des données

Objet d'affichage Date/Heure

Stockage externe

Série GP-4100

Objet d'image

Multipoint

Objet

Clavier à l'écran

Afficheur en cours d'exécution

Objet d'affichage d'image

Projet

Redémarrer

Opération d'application d'exécution

Logiciel d'édition d'écrans

Écran de défilement

Arrêt

Simulation

Navigation par curseur

Cible

Transfert (ordinateur à l'afficheur)

Courbe de tendance

Lecteur de code à barres USB

Annuler/Rétablir

Variables

Écran zoom

Si la journalisation des données est arrêtée, les données ne sont pas tracées dans l'objet de courbe de tendance pendant cette période. Sur le graphique, une ligne est dessinée entre les valeurs lors de l’arrêt et du redémarrage.
1 : Période pendant laquelle la journalisation des données est arrêtée.

Lorsque vous définissez [Valeur actuelle] sur une propriété de cible "Target01.DateAndTime.DateTime", les dates et les heures maximum et minimum afficheront la plage incorrecte.
La date et l'heure définies en dehors de la plage sur l'afficheur ne seront pas mises à jour dans la propriété de cible.

- Veuillez prendre des précautions lorsque vous utilisez le stockage externe. Une erreur de manipulation peut endommager les données ou entraîner un dysfonctionnement sur le stockage externe ou l'afficheur.
- Lors de l'écriture des données sur le stockage externe, l'application des modifications de l'affichage des composants et des écrans peut être lente.
- En cas d'erreur d'écriture, si l'écriture d'un fichier n'est pas terminée, il peut rester sur le stockage externe.
- Lors de l'écrasement, l'espace requis sur le stockage externe est supérieur à la taille des données. Si la taille des données est supérieure à l'espace disponible, une erreur d'écriture se produit.
- Veuillez connecter uniquement un appareil de stockage USB à l'afficheur. Même si vous connectez plusieurs appareils de stockage USB à l'afficheur, vous pouvez utiliser uniquement le premier appareil reconnu.
- La mise hors tension, la réinitialisation de l'afficheur, ou la déconnexion du stockage externe lors de l'accès au stockage externe peut endommager le stockage externe.
- Sauvegardez les données sur le stockage externe.

Si vous utilisez un afficheur qui ne prend pas en charge la fonction multipoint, ne touchez pas plusieurs points sur l'écran tactile. Si vous touchez plusieurs points sur l'écran tactile, il pourrait fonctionner comme si vous avez touché le point central de plusieurs touches.
Par exemple, si vous touchez deux ou plusieurs points sur l'écran tactile et qu'au centre des touches se trouve un bouton pour un système de lecteur, même si vous n'avez pas touché ce bouton directement, il pourrait fonctionner comme si vous l'avez touché.

MISE EN GARDE
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT Lors de l'utilisation d'un afficheur qui ne prend pas en charge la fonction multipoint, ne concevez pas des applications qui nécessitent que l'opérateur touche deux ou plusieurs points. Le non-respect de ces directives peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Remarque :

Pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge le la fonction multipoint, consultez
Modèle/Fonctions pris en charge

Si la largeur horizontale ou la hauteur verticale de l'objet est supérieure ou égale à 601 pixels au moment de l'exécution, l'ombre ne s'affiche pas, quels que soient les paramètres de l'ombre.
(1) Largeur horizontale au moment de l'exécution
(2) Hauteur verticale au moment de l'exécution

Remarque :

la restriction ci-dessus affecte la taille d'affichage sur l'afficheur (exécution), et non les paramètres du logiciel d'édition d'écran.

Vous pouvez charger au total 10 000 000 pixels pour les images. Lors de l'utilisateur d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le nombre total de pixels d'image chargés peut atteindre 50 000 000 pixels.
Si vous essayez de charger les images A (6 000 000 pixels) et B (5 000 000 pixels) en même temps sur un afficheur d'une taille maximale de 10 000 000 pixels, l'image B ne s'affichera pas si l'image A est chargée en premier et le message [Impossible de charger l'image] s'affichera.

Les images dont la largeur ou la hauteur est supérieure à 3000 pixels ne sont pas affichées et le message [Impossible de charger l'image] apparaît.

Vous ne pouvez pas ouvrir les projets créés dans la version 2.3 ou antérieure.

Lors de l'ouverture du projet créé dans l'ancienne version, il est recommandé de vérifier l'exactitude des données converties dans la simulation.

Lorsque l'équipement Série GP-4100 est redémarré à l'aide d'une opération autre qu'une opération de l'application Runtime (par exemple, Shutdown ou Reboot), les données suivantes sont perdues :
- Valeurs de variable persistante
- Journal d'alarme
- Journalisation des données
Sauvegardez les données avant d'arrêter ou de redémarrer l'afficheur.
Arrêt et redémarrage de l'application Runtime

Pour les équipements Série GP-4100, le geste de glisser fonctionne en simulation. Cependant, il ne fonctionne pas sur l'afficheur.

Pour la communication entre les modèles IPC ou PC/AT et les périphériques externes, vous pouvez choisir entre COM1 et COM9. Pour tous les autres modèles, seuls COM1 et COM2 sont disponibles.

Lors du transfert d'une version antérieure du projet à la version 3.1, les paramètres [Date/Heure] (Fuseau horaire et Ajustement de l'heure), les paramètres [Toucher] - [Vibreur sonore] et [Luminosité] reviennent aux paramètres par défaut lors de l'exécution.

Pour afficher, sur une courbe de tendance, les données de journalisation enregistrées sur le stockage externe, assurez-vous que le stockage externe est connecté à l'afficheur et reconnu avant d'afficher l'écran avec la courbe de tendance. Si vous affichez l'écran sans que le stockage externe n'est reconnu, la courbe de tendance ne fonctionnera pas correctement.
Si la courbe de tendance ne fonctionne pas correctement, rouvrez l'écran ou changez la courbe de tendance en données historiques une fois.

Il n'est pas possible d'annuler ou de rétablir un nombre important de données.

Appuyer sur [AltGr]+[S] sur le clavier à l'écran se comporte de la même manière que [Enregistrer sous (Alt+Ctrl+S)].

Si un lecteur de codes-barres USB est déconnecté pendant la saisie d'une valeur dans un objet, il se peut que vous ne puissiez plus saisir de données dans l'objet actif. Veuillez reconnecter le lecteur de codes-barres USB, puis touchez à nouveau l'objet pour reprendre la saisie.