# Création d'un bouton d'opération retardée

Si le bouton est appuyé de façon continue pendant une période définie (par exemple, 3 secondes), le bit spécifié sera activé. Cela est utile pour empêcher les entrées accidentelles.

Si vous relâchez le bouton avant que l'action ne soit activée, l'action du bouton sera désactivée.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Configurer des composants
3. Configurer des scripts

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables ci-dessous.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données]
Var1 | [BOOL]

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Objet de bouton (Nom : Propriétés Switch1) :

Valeur par défaut

## Configurer des scripts

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Définissez le script suivant sur l'objet.

Dans la [Bibliothèque d'objets], faites glisser et déposez le script dans l'éditeur de scripts.

#### Objet de bouton (Nom : Script Switch1) :

Légende | Bloc
1 | [Triggers] ➞ [Touch] ➞ [Touch]
2 | [Operations] ➞ [Value Change] ➞ [Bool Value Change]
3 | [Values] ➞ [Variable]
4 | [Values] ➞ [Screen Object]