# Paramètres de cible

Masquer Afficher

1. Cible
2. FTP

## Cible

Propriété | Description | Type de données | Valeur minimale | Valeur maximale | Lire | Écrire
DateAndTime.Date | Stocke la date de la cible.*1 | Date | 01/01/1970 00:00:00*2 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Time | Stocke l'heure de la cible.*1 | TimeOfDate | 01/01/1970 00:00:00*2 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.DateTime | Stocke la date et l'heure de la cible.*1 | DateAndTime | 01/01/1970 00:00:00*2 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Year | Stocke l'année de la cible.*1 | Entier | 1970*2 | 2037 |  |
DateAndTime.Month | Stocke le mois de la cible.*1 | Entier | 1 | 12 |  |
DateAndTime.Day | Stocke la date de la cible.*1 | Entier | 1 | 31 |  |
DateAndTime.Hour | Stocke les heures de la cible.*1 | Entier | 0 | 23 |  |
DateAndTime.Minute | Stocke les minutes de la cible.*1 | Entier | 0 | 59 |  |
DateAndTime.Second | tocke les secondes de la cible.*1 | Entier | 0 | 59 |  |
DateAndTime.DayOfTheWeek | Stocke le jour de la semaine de la cible. | Entier | 0 | 6 |  | -
Preferences.ScreenID | Stocke l'ID de l'écran actuel. | Entier | 1 | 9999 |  |
Preferences.ScreenDescription | Stocke la description de l'écran actuel. Remarque : pour utiliser les données lors de l'exécution, activez la propriété [Préférences] - [Description de l'écran de transfert] pour Target01. | Chaîne | - | - |  | -
Preferences.ColorSetID | Stocke le jeu de couleurs du thème de projet.
1 | Bleu foncé
2 | Bleu pâle
3 | Vert clair
4 | Vert simple
5 | Argent foncé
6 | Alarme
7 | Test
8 | Universel
9 | Plasma
10 | Contraste élevé
| Entier | 1 | 1000 |  |
Preferences.Brightness | Stocke la luminosité de l'écran tactile. Plage :
Série GP-4100 Série ST6000 Série STM6000 | 0 à 15 (0 est clair).
Série SP5000 Power Box Série SP5000X Série ST6000 2nd Gen | 0 à 100 (0 est clair).
(Sauf les équipements Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC et PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.LanguageID | Stocke l'ID de la langue actuelle. Afficher l'éditeur de table de langues pour la liste de langues et les ID connexes. |  |  |  |  |
Preferences.BacklightOff | Si vous activez cette propriété, le rétroéclairage de l'écran tactile est désactivé. (Sauf les équipements Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC et PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.USBStorage.Status | Affiche l'état de la mémoire USB. (Sauf les équipements Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC et PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SDCard.Status | Affiche l'état de la carte SD. (Série SP5000 Power Box uniquement) |  |  |  |  |
Preferences.SelfDownload.Status | Affiche le résultat de l'opération [Auto-téléchargement]. Pour connaître la valeur de l'état, reportez-vous à ce qui suit. Liste de SelfDownload.Status Valeur | Entier |  |  |  | -
Preferences.SystemKeypad.Status | Affiche l'état du clavier système. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.UserManagement | Stocke le paramètre pour conserver ou remplacer les paramètres de données de gestion d'utilisateurs pendant le transfert du système de fichiers. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.EthernetSettings | Stocke le paramètre pour conserver ou remplacer les paramètres Ethernet pendant le transfert du système de fichiers. (Modèles pris en charge par Ethernet, sauf les équipements Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC et PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SerialNumber | Affiche le numéro de série de l'afficheur. (Série ST6000, Série ST6000 2nd Gen, Série STM6000 et Série GP -4100 uniquement) |  |  |  |  |
Preferences.FileManagement.Status | Affiche l'état de la gestion des fichiers. Lorsqu'une fonction copier-coller est en cours, la valeur de cette propriété est activée. (Sauf Série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.ConnectedClients | Affiche le nombre de clients Web Viewer connectés au serveur IHM (afficheur). (Sauf Série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.RemainedLockoutSeconds | Un client Web Viewer interagit avec l'IHM et verrouille donc d'autres clients. Une fois le client inactif, cette propriété compte à rebours le nombre de secondes jusqu'à ce que le verrouillage soit libéré. (Sauf Série GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader | Affiche l'état de saisie des données d'un lecteur de code à barres USB. La valeur de cette propriété source est définie sur ON lorsque les données lues par un lecteur de code à barres USB sont saisies dans une variable. Une fois que cette valeur de propriété source est définie sur ON, désactivez-la manuellement afin de pouvoir confirmer l'achèvement de la saisie suivante. (Cette valeur de propriété n'est PAS désactivée automatiquement.) Connexion d'un lecteur de code à barres USB |  |  |  |  |
Preferences.UWF.Status | Affiche l'état du filtre d'écriture unifié de Windows®. 0 : UWF n'est pas installé ou UWF est désactivé. 1 : UWF est activé (et le volume est protégé des opérations d'écriture). (Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC et PC/AT uniquement) Remarque : Cette propriété est mise à jour au démarrage. Si le système d'exploitation de l'afficheur est Windows Embedded Standard 7, la valeur de cette propriété peut ne pas être mise à jour correctement. |  |  |  |  |
Ethernet1.MACAddress | Affiche l'adresse MAC du port Ethernet 1. (Modèles avec port Ethernet 1, sauf les équipements SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC, PC/AT et les modèles sans Ethernet) | Chaîne |  |  |  | -
Ethernet2.MACAddress | Affiche l'adresse MAC du port Ethernet 2. (Modèles avec port Ethernet 2, sauf les équipements Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC et PC/AT) | Chaîne |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4Address | Affiche l'adresse IP du port Ethernet 1. (Modèles avec port Ethernet 1, sauf les équipements SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC, PC/AT et les modèles sans Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4Address | Affiche l'adresse IP du port Ethernet 2. (Modèles avec port Ethernet 2, sauf les équipements Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC et PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4SubnetMask | Affiche le masque de sous-réseau du port Ethernet 1. (Modèles avec port Ethernet 1, sauf les équipements SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC, PC/AT et les modèles sans Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4SubnetMask | Affiche le masque de sous-réseau du port Ethernet 2. (Modèles avec port Ethernet 2, sauf les équipements Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC et PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
SecuritySettings.CurrentUserName | Affiche le nom d'utilisateur actuel. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserGroupName | Affiche le nom de groupe actuel. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentSecurityLevel | Affiche le niveau de sécurité actuel. |  |  |  |  |
SecuritySettings.UserNameEnter | Définissez le nom d'utilisateur utilisé pour la connexion. La valeur du paramètre est effacée après l'opération de connexion. |  |  |  |  |
SecuritySettings.PasswordEnter | Définissez le mot de passe utilisé pour la connexion. La valeur du paramètre est effacée après l'opération de connexion. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay | Affiche le nombre de jours restants pour changer le mot de passe. |  |  |  |  |
SecuritySettings.AutoPopupDialog | Affiche l'écran de connexion lorsque vous touchez un objet dont le niveau de sécurité est supérieur à celui de l'utilisateur connecté. |  |  |  |  |
SecuritySettings.ShowSecurityIcon | Affiche une icône sur les objets qui ont un niveau de sécurité supérieur à celui de l'utilisateur connecté. |  |  |  |  |
SecuritySettings.LockStatus | Affiche l'état de verrouillage. |  |  |  |  |
WebFunction.WebViewer.PageSettings.NodeName | Affiche le nom du nœud du serveur Web Viewer. Vous pouvez configurer le nom du nœud dans la propriété [Nom du nœud]. [Nom du nœud] (Sauf Série GP-4100) |  |  |  |  |

*1 Lorsque vous écrivez sur l'équipement Série SP5000 Open Box (modèle d'entreprise Windows 10 IoT), Série IPC ou PC/AT, utilisez les droits d'utilisateur qui vous permettent de modifier l'heure du système.

*2 Lors de l'utilisation de l'équipement Série ST6000 2nd Gen, la valeur minimale est 01/01/2000 00:00:00.

### Liste de SelfDownload.Status Valeur

Valeur | Contenu | Solution
0 | Initialisé au début de l'opération. | -
1 | Connexion réussie. | -
100 | La connexion a échoué. Impossible d'accéder au serveur FTP. | Vérifiez l'adresse du serveur FTP. Vérifiez également l'état du réseau.
110 | La connexion a échoué. Échec de la connexion SSL/TLS. | Vérifiez si le serveur FTP prend en charge le protocole FTPS. Vérifiez que la version TLS du serveur FTP est compatible avec la version de l'afficheur. Vérifiez que la suite de chiffrement du serveur FTP est compatible avec la version de l'afficheur. Confirmez que SSL/TLS n'est pas bloqué sur le chemin de communication.
120 | La connexion a échoué. La connexion SSL/TLS a échoué. (Le certificat racine n'est pas valide.) | Vérifiez le contenu du fichier du certificat racine et transférez à nouveau le projet.
130 | La connexion a échoué. Échec de la connexion SSL/TLS. (La validation du certificat a échoué.) | Vérifiez que le certificat du serveur est valide. Vérifiez que la date et l'heure du système de l'afficheur sont correctes. Vérifiez que le certificat du serveur FTP est correct.
160 | La connexion a échoué. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect ou a expiré. | Vérifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
200 | Échec de l'opération de téléchargement. Erreur de serveur. (Par exemple, aucun fichier n'a été trouvé au chemin spécifié) | Vérifie si le fichier existe dans le chemin spécifié. Le fichier n'a peut-être pas été créé correctement. Veuillez recréer le fichier.
210 | Échec de l'opération de téléchargement. Erreur de communication. (Par exemple, le réseau est déconnecté.) | Vérifiez l'état du réseau et du serveur FTP. Le fichier n'a peut-être pas été créé correctement. Veuillez recréer le fichier.
220 | Échec de l'opération de téléchargement. Erreur d'afficheur. (Par exemple, il n'y a pas assez d'espace sur l'afficheur.) | Vérifiez si vous disposez de suffisamment d'espace sur l'afficheur
300 | L'opération a été annulée lorsque : [Annuler] dans la boîte de dialogue de confirmation a été sélectionné lors de l'échec de l'exportation des journaux d'opération. [Annuler] dans la boîte de confirmation de l'écrasement des données de la gestion des utilisateurs a été sélectionné. | -
400 | L'opération sur le fichier a échoué. Conflit de ressources. | Vérifiez si plusieurs opérations [Auto-téléchargement] ou opérations de transfert de système de fichiers sont en cours d'exécution en même temps.
410 | L'opération sur le fichier a échoué. Paramètres non valides. | Vérifiez les paramètres du script.
430 | L'opération sur le fichier a échoué. Conflit de processus. | -
800 | Échec de la préparation du transfert en raison de droits d'administrateur insuffisants. | Redémarrez le runtime en tant qu'administrateur.
801 | Échec de la préparation du transfert parce que le filtre d'écriture est actif. | Désactivez le filtre d'écriture.
803 | Échec de la préparation du transfert. Le format du fichier est incorrect ou la taille du fichier dépasse 1 Go. | Recréez le projet avec une version compatible du logiciel d'édition d'écran et réduisez la taille du fichier si nécessaire.
804 | Échec de la préparation du transfert. Le format du fichier est incorrect ou la version runtime du fichier ne correspond pas. | Recréez le projet avec une version compatible du logiciel d'édition d'écran.
805 | Échec de la préparation du transfert. Le modèle cible ne correspond pas. | Recréez le projet pour qu'il corresponde au modèle cible.
807 | Échec de la préparation du transfert en raison d'une capacité de stockage disponible insuffisante. | Recréez le projet pour réduire la taille des données.
808 | Échec de la préparation du transfert. Les révisions du matériel ne correspondent pas. | Recréez le projet pour qu'il corresponde à la révision du matériel.
900 910 | L'opération sur le fichier a échoué. Erreur inattendue. | Le fichier du paquet (package.BML) peut être corrompu. Transférez à nouveau le projet vers le serveur FTP et exécutez à nouveau l'opération [Auto-téléchargement].
920 | Échec de la préparation du transfert. La mémoire externe spécifiée dans les données du projet n'est pas disponible. | Connectez le périphérique de stockage externe, puis exécutez à nouveau l'opération [Auto-téléchargement].

## FTP

Propriété | Description | Type de données | Valeur minimale | Valeur maximale | Lire | Écrire
Client.Status.ActiveClients | Nombre de sessions actuellement connectées au serveur FTP. | Entier | 0 | 1 |  | -
Connection[*].LastStatus Remarque : * est l'identifiant de la connexion FTP. | Résultats des opérations de [Gestion de fichiers à distance] pour chaque connexion FTP. Voir la liste des valeurs de LastStatus ci-dessous pour plus d'informations. Cette valeur est initialisée à 0 lors de l'opération [Gestion de fichiers à distance]. | Entier | - | - |  | -
Connection[*].Terminate Remarque : * est l'identifiant de la connexion FTP. | Interrompt de force la connexion FTP avec le serveur. Le passage de la valeur 0 (OFF) à la valeur 1 (ON) force l'arrêt de la connexion. Même si vous modifiez la valeur de 1 à 0 au milieu de l'arrêt forcé, le processus d'arrêt ne peut pas s'arrêter. Cette valeur est initialisée à 0 lors de l'opération [Gestion de fichiers à distance]. | Bool | 0 | 1 |  |

### Liste de LastStatus Valeur

Valeur | Contenu | Solution
1 | Connexion ou déconnexion réussie. | -
100 | La connexion a échoué. Impossible d'accéder au serveur FTP. | Vérifiez l'adresse du serveur FTP. Vérifiez également l'état du réseau.
110 | La connexion a échoué. Échec de la connexion SSL/TLS. | Vérifiez si le serveur FTP prend en charge le protocole FTPS. Vérifiez que la version TLS du serveur FTP est compatible avec la version de l'afficheur. Vérifiez que la suite de chiffrement du serveur FTP est compatible avec la version de l'afficheur. Confirmez que SSL/TLS n'est pas bloqué sur le chemin de communication.
120 | La connexion a échoué. La connexion SSL/TLS a échoué. (Le certificat racine n'est pas valide.) | Vérifiez le contenu du fichier du certificat racine et transférez à nouveau le projet.
130 | La connexion a échoué. Échec de la connexion SSL/TLS. (La validation du certificat a échoué.) | Vérifiez que le certificat du serveur est valide. Vérifiez que la date et l'heure du système de l'afficheur sont correctes. Vérifiez que le certificat du serveur FTP est correct.
160 | La connexion a échoué. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect ou a expiré. | Vérifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
200 | Échec de la copie du fichier depuis le serveur FTP vers l'afficheur. Erreur de serveur. (Par exemple, le fichier spécifié n'existe pas) | Vérifiez le chemin d'accès au fichier. Vérifiez également le fichier sur le serveur FTP.
205 | Échec de la copie des fichiers de l'afficheur vers le serveur FTP. Erreur de serveur. (Par exemple, vous n'avez pas les droits d'écriture.) | Vérifiez le chemin d'accès au fichier. Vérifiez si le fichier est accessible en écriture sur le serveur FTP.
210 | Échec de la copie des fichiers du serveur FTP vers l'afficheur. Erreur de communication. (Par exemple, le réseau est déconnecté.) | Vérifiez l'état du réseau et du serveur FTP.
215 | Échec de la copie des fichiers de l'afficheur vers le serveur FTP. Erreur de communication. (Par exemple, le réseau est déconnecté.) | Vérifiez l'état du réseau et du serveur FTP.
220 | Échec de la copie des fichiers du serveur FTP vers l'afficheur. Erreur d'afficheur. (Par exemple, il n'y a pas assez d'espace pour écrire.) | Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace pour écrire. Vérifiez que le chemin d'accès au fichier sur lequel vous écrivez est correct. Vérifiez si la destination est protégée en écriture.
225 | Échec de la copie des fichiers de l'afficheur vers le serveur FTP. Erreur d'afficheur. (Par exemple, le fichier spécifié n'existe pas) | Vérifiez si le fichier lu existe. Vérifiez si le chemin d'accès au fichier de lecture est correct.
230 | L'opération sur le fichier a échoué. Le nombre de fichiers a dépassé 1000. | Vérifiez le nombre de fichiers cibles spécifiés dans l'opération [Gestion de fichiers à distance].
300 | Le transfert a été interrompu de force par la propriété source [Terminate] de la connexion FTP. | -
400 | L'opération sur le fichier a échoué. Il y a un conflit de ressources. | Vérifiez si plusieurs opérations [Gestion de fichiers à distance] ou [Gestion des fichiers] sont exécutées en même temps.
410 | L'opération sur le fichier a échoué. Une opération non prise en charge a été exécutée sur le fichier. | Vérifiez si la source et la destination sont le même attribut (dossier ou fichier). Vérifiez que le fichier spécifié est dans un format de fichier pris en charge. Vérifiez si le dossier ou le fichier est un chemin absolu.
420 | L'opération sur le fichier a échoué. Le stockage externe n'existe pas. Remarque : Le code d'erreur 420 apparaît lorsque l'afficheur n'est pas un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), IPC ou PC/AT. Le code d'erreur 220 ou 225 apparaît lorsque l'afficheur est un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), IPC ou PC/AT. | Vérifiez si la mémoire externe est installée sur l'afficheur.