# Configuration des paramètres du serveur OPC UA

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres du serveur OPC UA.

Remarque : pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge le serveur OPC UA, voir ci-dessous.

Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pour définir les paramètres du serveur OPC UA :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À droite du champ [OPC UA Server], appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher le serveur OPC UA configuré.
3. Définissez les paramètres requis et appuyez sur [Save and Reboot].

Remarque :

- Les propriétés suivantes ne peuvent pas être mises à jour dans l'écran Configuration du matériel.
  [Certificates List], [Certificate: Save In], [Certificate: Destination Folder]
- Pour plus d'informations sur les propriétés du serveur OPC UA, reportez-vous à ce qui suit.
  Propriétés (Target01)

### Pour générer un certificat OPC UA :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À droite du champ [OPC UA Server], appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher le serveur OPC UA configuré.
3. Appuyez sur le bouton [Générer et redémarrer] pour générer le certificat et redémarrer l'afficheur.
4. Répétez les étapes 1 à 2 et appuyez sur le bouton [Export] pour exporter le certificat à l'emplacement indiqué dans les champs [Certificate: Save In] et [Certificate: Destination Folder].

Remarque : Une fois le certificat régénéré, les certificats du serveur OPC UA précédemment exportés deviennent invalides.