# Configuration des connexions FTP

Vous pouvez afficher et modifier les connexions FTP.

Remarque : pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge les connexions FTP, voir ci-dessous.

Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pour modifier l'adresse IP du serveur FTP :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À droite du champ [FTP Connections], appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher l'adresse FTP configurée.
3. Appuyez sur l'adresse IP pour afficher un clavier où vous pouvez saisir la nouvelle adresse IP.
4. Saisissez l'adresse IP et tapez sur [Save and Reboot].

Remarque :

- Définissez le niveau de sécurité pour l'opération d'affichage de l'écran Configuration du matériel.
- Utilisez un serveur FTP et une adresse IP fiables.
- Lorsque vous transférez un projet, l'adresse IP du serveur FTP est remplacée par le contenu du projet.

### Pour définir les paramètres de connexion FTP :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À droite du champ [FTP Connections], appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher l'adresse FTP configurée.
3. Définissez les paramètres requis et appuyez sur [Save and Reboot].

Remarque :

- Les propriétés suivantes ne peuvent pas être mises à jour dans l'écran Configuration du matériel.
  [Nom], [ID], [Chiffrement], [Type de connexion], [Valider le certificat]
- Pour plus d'informations sur les propriétés de connexion FTP, reportez-vous à ce qui suit.
  Propriétés (Connexion FTP)