# Configurer EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Cette section explique les étapes pour configurer les paramètres EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

Remarque :

- Pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge EcoStruxure Augmented Operator Advisor, voir :

  Modèle/Fonction pris en charge.

- Pour en savoir plus sur la configuration d’EcoStruxure Augmented Operator Advisor, consultez les manuels suivants :

  Manuel | Lien
  Guide de démarrage rapide d’EcoStruxure Augmented Operator Advisor | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Guide de l’utilisateur d’EcoStruxure Augmented Operator Advisor Manager | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Guide de l’utilisateur d’EcoStruxure Augmented Operator Advisor App | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Guide de l’utilisateur d’EcoStruxure Augmented Operator Advisor Builder | EN, FR, DE, ES, IT, CN

  DE(Allemand), EN(Anglais), FR(Français), IT(Italien), ES(Espagnol), CN(Chinois)

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Pilote].

2. Sur la barre d'outils de la fenêtre Explorateur de projets, cliquez sur [Pilote].
   → La fenêtre Ajouter un pilote s'ouvre.

3. Dans la liste [Fabricant], sélectionnez [Schneider Electric], puis dans [Pilote], sélectionnez [EcoStruxure Augmented Operator Advisor] et cliquez sur [OK].

4. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l'onglet [Basique] et configurez le paramètre [Délai d'attente (sec)] du pilote.

5. Dans l'affichage Architecture du système, cliquez sur l'équipement. (EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l'onglet [Basique] et configurez le numéro de port et l'adresse IP de l'équipement.