# Propriétés (Journal des opérations)

[Journal des opérations]

[Activer]
Enregistre les opérations sur l'afficheur.
Remarque : pour plus d'informations sur les informations journalisées, reportez-vous à ce qui suit. Afficher le journal des opérations

[Nombre maximum d'enregistrements]
Définissez le nombre d'enregistrements du journal des opérations à enregistrer. Lorsque le journal des opérations dépasse la valeur définie, le processus spécifié par le champ [Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein] est exécuté. Plage de valeurs de configuration : 100 - 500
Remarque : Le nombre d'enregistrements du journal des opérations que vous pouvez enregistrer dépend de la capacité de l'emplacement d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la taille des données du journal des opérations, reportez-vous à ce qui suit. Calcul de la taille des données à enregistrer

[Appui d'objet]
L'opération correspondant à l'opération tactile sur un objet est enregistrée. En plus des objets avec opérations tactiles, par exemple, commutateurs et affichages numériques, ces informations s'appliquent également aux objets configurés avec un déclencheur tactile. Si vous ne voulez journaliser les opérations que d'un objet spécifique, décochez cette case et dans les propriétés de l'objet, cochez la case [Journal des opérations].
Remarque : pour plus d'informations sur les informations journalisées, reportez-vous à ce qui suit. Afficher le journal des opérations

[Changement d'écran]
Les informations lorsque l'écran est modifié sont enregistrées.

[État de la connexion utilisateur]
Lorsque la fonction de sécurité est activée, journalisez les informations, par exemple, le moment auquel les utilisateurs se connectent ou modifient leur mot de passe.

[Changement de date/heure]
L'opération lors du changement de l'heure sur l'afficheur est enregistrée.

[Changement de texte de langue]
L'opération lors de la modification du texte de langue est journalisée.

[Démarrage/Arrêt/Redémarrage]
Les opérations lorsque l'afficheur est démarré, que le temps de fonctionnement est arrêté ou que le temps de fonctionnement est redémarré sont journalisés.

[Configuration matérielle]
Les opérations lors de l'affichage et de l'utilisation de l'écran Configuration matérielle ou de l'objet Configuration matérielle sont journalisées.

[Transférer le projet]
L'opération lorsqu'un projet est transféré est enregistrée.

[Connexion/déconnexion/échec du Web Viewer]
Cochez cette case pour ajouter les opérations de connexion de Web Viewer au journal des opérations. Les opérations journalisées incluent la connexion du client Web Viewer, la déconnexion, l'erreur de connexion, le verrouillage en raison d'un échec de connexion et la récupération d'un utilisateur verrouillé.

[Opération de monopole]
Cochez cette case pour ajouter les opérations tactiles de monopolisation Verrouiller et Déverrouiller au journal des opérations.

[Changements de propriété d'équipement]
Consignez les modifications apportées aux valeurs des propriétés de l'équipement.

[Exporter les données]

[Activer]
Enregistre le journal des opérations sur l'afficheur dans un fichier.
Remarque : pour plus d'informations sur l'exportation, reportez-vous à ce qui suit. Exportation des journaux d'opérations

[Stockage des données]
Sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation parmi les suivants. -[Stockage local] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Remarque : Le stockage qui peut être sélectionné pour [Stockage des données] dépend du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker le fichier d'exportation dans la carte SD ou la stockage USB insérée dans l'afficheur. Pour enregistrer le fichier d'exportation sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Ajouter la date/l'heure]
À la fin du nom de fichier de l'exportation, ajoutez la date et l'heure de l'exportation. Exemple : Si la date et l'heure d'exportation sont 2016/10/31 et 22:43:45, le fichier d'exportation est enregistré sous '20161031PM104345.TXT'.
Remarque : Les formats de date et d'heure dépendent des paramètres [Format de date] et [Format d'heure]. Fenêtre de propriétés [Cible01]> onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Exporter] Pour en savoir plus, consultez ce qui suit. [Format de date] [Format d'heure] Si la case [Ajouter la date/l'heure] est décochée et que le fichier existe déjà sous le nom du fichier exporté, un numéro est ajouté au nom. Exemple : Si le fichier OperationLog.TXT existe déjà, le nom du fichier exporté devient OperationLog_1.TXT

[Détecter les modifications]
Détecte les modifications apportées au fichier exporté. Utilisez l'outil de validation de fichier d'exportation pour détecter les modifications.
Lorsque [Détecter la modification] est activé, une chaîne alphanumérique est ajoutée à la première ligne du fichier exporté. Cette chaîne est utilisée par l'outil de validation d'exportation pour détecter les modifications apportées aux données du fichier. Lorsque vous utilisez l'outil de validation d'exportation, n'effacez ni ne modifiez pas cette chaîne. Pour plus d'informations sur l'outil de validation d'exportation, reportez-vous à ce qui suit. Vérification des modifications dans le fichier d'exportation

[Nom du dossier] 'OperationLog.ExportData.FolderName'
Définissez le nom du dossier. (Exemple : \Journal) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du dossier. : ; | , * ? " < > / Le fichier d'exportation est enregistré dans un sous-dossier créé avec la date et l'heure de l'exportation dans le dossier spécifié.
Remarque : Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système]. Les formats de date et d'heure dépendent des paramètres [Format de date] et [Format d'heure]. Fenêtre de propriétés [Cible01]> onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Exporter] Pour en savoir plus, consultez ce qui suit. [Format de date] [Format d'heure] Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. OperationLog.ExportData.FolderName Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Nom du fichier] 'OperationLog.ExportData.OutputFileName'
Définissez le nom du fichier exporté. (Exemple : DonnéesJournal) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du fichier. : ; | , * ? " \ /
Remarque : Si la case [Ajouter la date/l'heure] est pas sélectionnée et qu'un fichier existe déjà sous le nom du fichier exporté, un numéro est ajouté au nom. Exemple : Si le fichier LogData.TXT existe déjà, le nom du fichier exporté devient LogData_1.TXT. Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système]. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. OperationLog.ExportData.OutputFileName Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein]
Sélectionnez l'opération qui se produit lorsque la quantité de journaux d'opérations dépassent le [Nombre max. d'enregistrements]. - [Nouveau] : exporter les données vers un nouveau fichier sur le stockage externe. - [Ajouter] : ajouter des données à un fichier existant sur le stockage externe.

[Opération lorsque le stockage externe est plein]
Sélectionnez l'opération lorsque le stockage externe est plein. - [Premier entré, premier sorti] : supprimez le fichier le plus ancien du stockage externe et enregistrez le journal des opérations recueilli. - [Arrêter l'exportation] : arrêter l'exportation du journal des opérations.

[État de l'exportation]

[Activer]
Vous pouvez stocker l'état d'enregistrement du fichier d'exportation ou l'état d'erreur dans une variable.

[État de l’enregistrement] 'OperationLog.ExportStatus.SaveStatus’
Définissez une variable entière pour stocker l'état de début et de fin du processus d'exportation. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
Lors de l'exportation, les éléments suivants sont stockés dans l'état d'enregistrement. (1) Bit d'exportation (2) Bit d'achèvement Le chronogramme de l'état d'enregistrement est le suivant. A : L'utilisateur lance l'exportation B : Exportation terminée C : L'utilisateur efface les valeurs dans les variables Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. OperationLog.ExportStatus.SaveStatus Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[État d’erreur] 'OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus’
Définissez une variable entière pour stocker le résultat du processus d'exportation. À partir du marqueur de propriété, sélectionnez [Variable].
Lorsque le bit de fin (position du bit : 1) de la variable spécifiée dans le champ [État de l'enregistrement] est activé, les résultats suivants apparaissent dans l'état d'erreur. 0 : Les données sont exportées avec succès. 1 : Aucun stockage externe, 3 : Espace disque insuffisant. 4 : Erreur d'ouverture/écriture de fichier. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Opération lorsque [Enregistrer dans] est Plein]
Sélectionnez l'opération qui se produit lorsque la quantité de journaux d'opérations dépassent le [Nombre max. d'enregistrements]. - [Remplacer les anciennes données] : supprimez le journal des opérations le plus ancien et enregistrez le nouveau journal des opérations. - [Arrêter la journalisation] : arrêter l'enregistrement des nouvelles données du journal des opérations.

[Enregistrer dans]
Sélectionnez l'emplacement du journal des opérations parmi les options suivantes. -[Mémoire de sauvegarde] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Important : Lorsque vous utilisez une mémoire externe pour enregistrer le journal des opérations, mettez l'afficheur hors tension avant de retirer la mémoire externe. Si vous retirez la mémoire externe avant de mettre l'afficheur hors tension, le journal des opérations ne peut pas être enregistré même si la mémoire externe est insérée à nouveau. Dans ce cas, redémarrez l'afficheur après avoir inséré la mémoire externe. Nous vous recommandons d'éviter de choisir un stockage externe qui est souvent retiré de l'afficheur. Remarque : La mémoire et le stockage qui peuvent être sélectionnés pour [Enregistrer dans] dépendent du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker le journal des opérations dans la carte SD ou le stockage USB inséré dans l'afficheur. Pour enregistrer le journal des opérations sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Chiffrement]
Cochez cette case pour chiffer le journal des opérations. La valeur par défaut est activée. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas chiffrer le journal des opérations.