# Activation et désactivation de la communication des équipements

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. Ouvre la page Pilotes.
3. À droite du champ [Scan Off Control] , appuyez sur les points de suspension [...] pour afficher les options de contrôle de l'arrêt du balayage pour chaque équipement.
4. Appuyez sur [Enable] pour définir (équipement).ScanOffControl (= 1) pour désactiver le balayage de l'équipement.
   Appuyez sur [Disable] pour réinitialiser (équipement).ScanOffControl (= 0) pour activer le balayage de l'équipement.
   Pour plus d'informations sur cette propriété source, reportez-vous à ce qui suit.
   Équipement

Remarque : Les propriétés sources du contrôle de l'arrêt du balayage (ScanOffControl, ScanOffStatus) ne sont PAS prises en charge par l'équipement pour les pilotes suivants :

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face de Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor